{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["HS编码对应产品描述","CCC入境验证参考目录汇总"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"HS编码对应产品描述","index":0,"n_rows":896,"n_cols":11,"rows_kept":896,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,6],[4,0,11,0],[4,3,11,3],[4,4,5,4],[4,5,5,5],[4,6,5,6],[6,4,7,4],[6,5,7,5],[6,6,7,6],[8,4,9,4],[8,5,9,5],[8,6,9,6],[10,4,11,4],[10,5,11,5],[10,6,11,6],[12,0,19,0],[12,3,19,3],[12,4,13,4],[12,5,13,5],[12,6,13,6],[14,4,15,4],[14,5,15,5],[14,6,15,6],[16,4,17,4],[16,5,17,5],[16,6,17,6],[18,4,19,4],[18,5,19,5],[18,6,19,6],[20,0,25,0],[20,3,25,3],[26,0,32,0],[26,3,32,3],[35,0,38,0],[35,3,38,3],[36,4,38,4],[36,5,38,5],[36,6,38,6],[39,0,40,0],[39,3,40,3],[39,4,40,4],[39,5,40,5],[39,6,40,6],[42,0,43,0],[42,3,43,3],[42,4,43,4],[42,5,43,5],[42,6,43,6],[45,0,50,0],[45,1,46,1],[45,2,46,2],[45,3,50,3],[45,4,50,4],[45,5,46,5],[45,6,46,6],[51,0,55,0],[51,3,55,3],[51,4,55,4],[51,5,55,5],[51,6,53,6],[54,1,55,1],[54,2,55,2],[56,0,61,0],[56,1,58,1],[56,2,58,2],[56,3,61,3],[56,4,61,4],[56,5,61,5],[56,6,61,6],[59,1,61,1],[59,2,61,2],[62,0,66,0],[62,1,63,1],[62,2,63,2],[62,3,66,3],[62,4,66,4],[62,5,66,5],[62,6,66,6],[67,0,68,0],[67,3,68,3],[67,4,68,4],[67,5,68,5],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[69,2,71,2],[69,3,71,3],[69,4,71,4],[69,5,71,5],[72,0,76,0],[72,1,73,1],[72,2,73,2],[72,3,76,3],[72,4,76,4],[72,5,76,5],[72,6,76,6],[74,1,76,1],[74,2,76,2],[77,0,79,0],[77,1,78,1],[77,2,78,2],[77,3,79,3],[77,4,79,4],[77,5,79,5],[77,6,79,6],[80,0,83,0],[80,1,81,1],[80,2,81,2],[80,3,83,3],[80,4,83,4],[80,5,83,5],[80,6,83,6],[82,1,83,1],[82,2,83,2],[84,0,107,0],[84,1,91,1],[84,2,91,2],[84,3,107,3],[84,4,107,4],[84,5,91,5],[84,6,91,6],[92,1,98,1],[92,2,98,2],[92,5,107,5],[92,6,107,6],[99,1,102,1],[99,2,102,2],[105,1,107,1],[105,2,107,2],[108,4,136,4],[109,0,110,0],[109,3,110,3],[109,5,110,5],[111,0,116,0],[111,1,113,1],[111,2,113,2],[111,3,116,3],[113,5,114,5],[113,6,114,6],[114,1,116,1],[114,2,116,2],[117,0,120,0],[117,1,120,1],[117,2,120,2],[117,3,120,3],[122,0,123,0],[122,1,123,1],[122,2,123,2],[122,3,123,3],[125,0,126,0],[125,1,126,1],[125,2,126,2],[125,3,126,3],[132,0,133,0],[132,1,133,1],[132,2,133,2],[132,3,133,3],[134,0,135,0],[134,1,135,1],[134,2,135,2],[134,3,135,3],[134,5,135,5],[138,0,140,0],[138,1,140,1],[138,2,140,2],[138,3,140,3],[138,4,146,4],[138,5,146,5],[138,6,146,6],[141,1,142,1],[141,2,142,2],[145,1,146,1],[145,2,146,2],[147,0,149,0],[147,1,149,1],[147,2,149,2],[147,3,149,3],[147,4,149,4],[147,5,149,5],[147,6,149,6],[150,0,151,0],[150,1,151,1],[150,2,151,2],[150,3,151,3],[150,4,151,4],[150,5,151,5],[150,6,151,6],[152,0,156,0],[152,3,156,3],[152,4,156,4],[152,5,156,5],[152,6,156,6],[159,0,160,0],[159,3,160,3],[159,4,160,4],[159,5,160,5],[159,6,160,6],[162,0,172,0],[162,3,172,3],[162,4,172,4],[162,5,172,5],[162,6,172,6],[173,0,183,0],[173,3,183,3],[173,4,183,4],[173,5,183,5],[173,6,183,6],[184,0,194,0],[184,3,194,3],[184,4,194,4],[184,5,194,5],[184,6,194,6],[195,0,206,0],[195,3,206,3],[195,4,206,4],[195,5,206,5],[195,6,206,6],[207,0,213,0],[207,3,213,3],[207,4,213,4],[207,5,213,5],[207,6,213,6],[214,0,218,0],[214,3,218,3],[214,4,216,4],[214,5,216,5],[214,6,216,6],[217,4,218,4],[217,5,218,5],[217,6,218,6],[220,0,221,0],[220,3,221,3],[220,4,221,4],[220,5,221,5],[220,6,221,6],[222,0,224,0],[222,3,224,3],[222,4,224,4],[222,5,224,5],[222,6,224,6],[227,0,231,0],[227,3,231,3],[227,4,231,4],[227,5,231,5],[227,6,231,6],[232,0,234,0],[232,3,234,3],[232,4,234,4],[232,5,234,5],[232,6,234,6],[238,0,243,0],[238,3,243,3],[238,4,242,4],[238,5,242,5],[238,6,242,6],[245,0,246,0],[245,3,246,3],[245,4,246,4],[245,5,246,5],[245,6,246,6],[247,0,249,0],[247,3,249,3],[247,4,249,4],[247,5,249,5],[247,6,249,6],[251,0,252,0],[251,3,252,3],[251,4,252,4],[251,5,252,5],[251,6,252,6],[253,0,271,0],[253,3,271,3],[253,4,271,4],[253,5,271,5],[253,6,271,6],[274,0,290,0],[274,3,290,3],[274,4,290,4],[274,5,290,5],[274,6,290,6],[291,0,294,0],[291,3,294,3],[291,4,294,4],[291,5,294,5],[291,6,294,6],[295,0,296,0],[295,3,296,3],[295,4,296,4],[295,5,296,5],[295,6,296,6],[297,0,301,0],[297,3,301,3],[297,4,301,4],[297,5,301,5],[297,6,301,6],[302,0,304,0],[302,3,304,3],[302,4,304,4],[302,5,304,5],[302,6,304,6],[306,0,307,0],[306,3,307,3],[306,4,307,4],[306,5,307,5],[306,6,307,6],[310,0,314,0],[310,3,314,3],[310,4,314,4],[310,5,314,5],[310,6,314,6],[315,0,316,0],[315,3,316,3],[315,4,316,4],[315,5,316,5],[315,6,316,6],[317,0,319,0],[317,3,319,3],[317,4,319,4],[317,5,319,5],[317,6,319,6],[320,0,327,0],[320,3,327,3],[320,4,327,4],[320,5,327,5],[320,6,327,6],[328,0,333,0],[328,3,333,3],[328,4,333,4],[328,5,333,5],[328,6,333,6],[335,0,336,0],[335,3,336,3],[335,4,336,4],[335,5,336,5],[335,6,336,6],[337,0,339,0],[337,3,339,3],[337,4,339,4],[337,5,339,5],[337,6,339,6],[341,0,348,0],[341,3,348,3],[341,4,348,4],[341,5,348,5],[341,6,348,6],[349,0,352,0],[349,3,352,3],[349,4,352,4],[349,5,352,5],[349,6,352,6],[353,0,361,0],[353,3,361,3],[353,4,361,4],[353,5,361,5],[355,6,359,6],[362,0,363,0],[362,3,363,3],[362,4,363,4],[362,5,363,5],[362,6,363,6],[365,0,368,0],[365,3,369,3],[365,4,369,4],[365,5,369,5],[365,6,369,6],[370,0,373,0],[370,3,373,3],[371,4,372,4],[371,5,372,5],[371,6,372,6],[374,0,375,0],[374,3,375,3],[376,0,500,0],[376,1,379,1],[376,2,379,2],[376,3,500,3],[376,4,497,4],[376,5,497,5],[376,6,497,6],[501,0,516,0],[501,3,516,3],[501,4,516,4],[501,5,516,5],[501,6,516,6],[517,0,521,0],[517,3,521,3],[517,4,521,4],[517,5,521,5],[517,6,521,6],[525,0,531,0],[525,3,531,3],[525,4,531,4],[525,5,531,5],[525,6,531,6],[534,0,537,0],[534,3,537,3],[534,4,537,4],[534,5,537,5],[534,6,537,6],[538,0,541,0],[538,3,541,3],[538,4,541,4],[538,5,541,5],[538,6,539,6],[540,6,541,6],[542,0,543,0],[542,3,543,3],[542,4,543,4],[542,5,543,5],[542,6,543,6],[544,0,548,0],[544,3,548,3],[544,4,548,4],[544,5,548,5],[544,6,548,6],[551,0,553,0],[551,3,553,3],[551,4,553,4],[551,5,553,5],[551,6,553,6],[554,0,555,0],[554,3,555,3],[554,4,555,4],[554,5,555,5],[554,6,555,6],[556,0,561,0],[556,3,561,3],[556,4,561,4],[556,5,561,5],[556,6,561,6],[562,0,565,0],[562,3,565,3],[562,4,565,4],[562,5,565,5],[562,6,565,6],[566,0,568,0],[566,3,568,3],[566,4,568,4],[566,5,568,5],[566,6,568,6],[569,0,574,0],[569,3,574,3],[569,4,574,4],[569,5,574,5],[571,6,572,6],[573,6,574,6],[575,0,579,0],[575,3,579,3],[575,4,579,4],[575,5,579,5],[575,6,579,6],[580,0,583,0],[580,3,583,3],[580,4,583,4],[580,5,583,5],[582,6,583,6],[584,0,593,0],[584,1,593,1],[584,2,593,2],[584,3,593,3],[597,0,599,0],[597,3,599,3],[597,4,599,4],[597,5,599,5],[597,6,599,6],[600,0,602,0],[600,3,602,3],[600,4,602,4],[600,5,602,5],[600,6,602,6],[603,3,604,3],[603,4,604,4],[603,5,604,5],[603,6,604,6],[605,0,607,0],[605,3,607,3],[605,4,607,4],[605,5,607,5],[605,6,607,6],[608,0,616,0],[608,3,616,3],[608,4,616,4],[608,5,616,5],[608,6,616,6],[618,0,629,0],[618,3,629,3],[618,4,629,4],[618,5,629,5],[618,6,629,6],[630,0,631,0],[630,3,631,3],[630,4,631,4],[630,5,631,5],[630,6,631,6],[637,0,639,0],[637,3,639,3],[637,4,639,4],[637,5,639,5],[637,6,639,6],[646,0,660,0],[646,1,647,1],[646,2,647,2],[646,3,651,3],[648,1,660,1],[648,2,660,2],[661,0,663,0],[661,1,663,1],[661,2,662,2],[661,3,662,3],[664,0,667,0],[664,1,665,1],[664,2,665,2],[664,3,667,3],[666,1,667,1],[666,2,667,2],[668,0,674,0],[668,1,674,1],[668,2,674,2],[678,0,680,0],[678,3,680,3],[681,0,689,0],[681,3,689,3],[681,4,689,4],[681,5,689,5],[681,6,689,6],[682,1,683,1],[682,2,683,2],[691,0,706,0],[691,3,693,3],[691,4,706,4],[691,5,693,5],[691,6,693,6],[694,3,695,3],[694,5,695,5],[694,6,695,6],[698,1,700,1],[698,2,700,2],[698,3,700,3],[698,5,700,5],[698,6,700,6],[701,3,702,3],[701,5,702,5],[701,6,702,6],[703,3,706,3],[703,5,706,5],[703,6,706,6],[707,0,729,0],[707,3,716,3],[707,4,729,4],[707,5,716,5],[707,6,716,6],[717,3,720,3],[717,5,720,5],[717,6,720,6],[721,3,729,3],[721,5,729,5],[721,6,729,6],[730,0,748,0],[730,3,738,3],[730,4,748,4],[730,5,738,5],[730,6,738,6],[739,3,748,3],[739,5,748,5],[739,6,748,6],[749,0,767,0],[749,3,757,3],[749,4,767,4],[749,5,757,5],[749,6,757,6],[758,3,767,3],[758,5,767,5],[758,6,767,6],[768,0,774,0],[768,3,774,3],[768,4,774,4],[768,5,774,5],[768,6,774,6],[775,0,778,0],[775,3,778,3],[775,4,778,4],[775,5,778,5],[775,6,778,6],[783,0,784,0],[783,3,784,3],[783,4,784,4],[783,5,784,5],[783,6,784,6],[793,0,821,0],[793,1,821,1],[793,2,821,2],[800,3,803,3],[800,5,803,5],[800,6,803,6],[804,3,809,3],[804,5,809,5],[804,6,809,6],[811,3,816,3],[811,5,816,5],[811,6,816,6],[817,3,818,3],[817,5,818,5],[817,6,818,6],[822,0,850,0],[822,1,850,1],[822,2,850,2],[829,3,832,3],[829,5,832,5],[829,6,832,6],[833,3,838,3],[833,5,838,5],[833,6,838,6],[840,3,845,3],[840,5,845,5],[840,6,845,6],[846,3,847,3],[846,5,847,5],[846,6,847,6],[851,0,879,0],[851,1,879,1],[851,2,879,2],[858,3,861,3],[858,5,861,5],[858,6,861,6],[862,3,867,3],[862,5,867,5],[862,6,867,6],[869,3,874,3],[869,5,874,5],[869,6,874,6],[875,3,876,3],[875,5,876,5],[875,6,876,6],[880,0,888,0],[880,1,888,1],[880,2,888,2],[882,4,883,4],[884,4,885,4],[886,4,888,4],[890,0,894,0],[890,3,894,3],[890,4,894,4],[890,5,894,5],[890,6,894,6],[895,0,895,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["《强制性产品认证目录描述与界定表》与2014年HS编码参考对照表"]
["序号","HS编码","HS编码的商品名称及备注","产品类别","产品目录描述与界定"]
[{"$nulls":4},"产品适用范围","认证标准","对适用产品的描述和列举"]
[1,"8544422100","80V<额定电压≤1000V有接头电缆","电线组件","适用于家用和类似一般设备所用的电线组件（即，由带不可拆线插头和不可拆线的连接器的软缆或软线构成的组件）。","适用标准：GB15934。                              不适用于:工业用电线组件（即带有符合GB/T11918、GB/T11919的工业用插头和连接器的电线组件），也不适用于加长电线组件。","包括带有以下规格连接器的电线组件： 1. 用于冷条件下Ⅱ类设备的0.2A连接器;  2. 用于冷条件下Ⅰ类设备的2.5A连接器;  3. 用于冷条件下Ⅱ类设备的2.5A连接器;4. 用于冷条件下Ⅱ类设备的6A连接器; 5. 用于冷条件下Ⅰ类设备的10A连接器;6. 用于热条件下Ⅰ类设备的10A连接器; 7. 用于酷热条件下Ⅰ类设备的10A连接器; 8. 用于冷条件下Ⅱ类设备的10A连接器;9. 用于冷条件下Ⅰ类设备的16A连接器; 10. 用于酷热条件下Ⅰ类设备的16A连接器;  11. 用于冷条件下Ⅱ类设备的16A连接器"]
[2,"8544492100","1000伏≥额定电压＞80伏其他电缆,","矿用橡套软电缆","采煤机用橡套软电缆,                                                         1. 煤矿使用的电缆；\n2. 交流额定电压U/U为3.6/6kV及以下电缆；\n3. 铜芯橡皮绝缘橡皮护套。\n","GB12972.2\nGB12972.3\nGB12972.4\n","1. 用于采煤机或类似设备的电源连接；\n2. 有半导电屏蔽、金属屏蔽；\n3. 带或不带加强层。\n\nUC 0.38/0.66 16-50(动力3芯) 4-10(接地1芯) 2.5-4(控制3,4,7芯)；\nUCP 0.38/0.66 16-50(动力3芯) 4-10(接地1芯) 2.5-4(控制3,4,7芯)；\nUCP 0.66/1.14 35-95(动力3芯) 6-25(接地1芯)  6-10(控制3芯)；\nUCPJB 0.66/1.14 35-95(动力3芯) 16-50(接地1芯) 2.5(控制2芯)；\nUCPJR 0.66/1.14 35-95(动力3芯) 16-50(接地1芯) 2.5(控制2芯)；\nUCPT  0.66/1.14 16-95(动力3芯) 16-50(接地1芯) 16-50(监视1芯)。\n","删除"]
[null,"8544601200","1千伏＜额定电压≤35千伏的电缆",{"$nulls":4},"删除"]
[null,"8544492100\n","1000伏≥额定电压＞80伏其他电缆,",null,"矿用移动橡套软电缆,                                                          1、煤矿使用的电缆；\n2、交流额定电压U0/U为3.6/6kV及以下电缆；\n3、铜芯橡皮绝缘橡皮护套。\n"," \nGB12972.5\nGB12972.6\nGB12972.7\nGB12972.9\n","1. 用于井下移动采煤设备、变压器、地面矿山机械的电源连接、井下巷道照明等设备的电源连接；\n2. 带或不带屏蔽层（半导电屏蔽、金属屏蔽）；\n3. 有监视型和普通型。\n\nUY 0.38/0.66 4-70(动力3芯) 4-25(接地1芯)；\nUYP 0.38/0.66 4-70(动力3芯) 4-25(接地1芯)；\nUYP 0.66/1.14 10-95(动力3芯) 10-25(接地1芯)；\nUYPJ 3.6/6 25-50(动力3芯) 16-25/3(接地3芯) 2.5(控制3芯);\nUYP  3.6/6 16-50(动力3芯) 16-25(接地1芯)；\nUYPD 3.6/6 16-50(动力3芯) 16-25(接地1芯)；\nUYPT  3.6/6 16-50(动力3芯) 16-25/3(接地3芯)；\nUYPTD 3.6/6 16-50(动力3芯) 16-25/3(接地3芯)；\nUYQ 0.3/0.5 1-2.5(2-12芯)。\n","删除"]
[null,"8544601200","1千伏＜额定电压≤35千伏的电缆",{"$nulls":4},"删除"]
[null,"8544492100","1000伏≥额定电压＞80伏其他电缆,",null,"矿用电钻电缆,                                                                     1. 煤矿使用的电缆；\n2. 交流额定电压U0/U为3.6/6kV及以下电缆；\n3. 铜芯橡皮绝缘橡皮护套。\n"," GB12972.8","用于井下电钻的电源连接\n\nUZ 0.3/0.5 2.5-4(动力3芯) 2.5-4(接地1芯) (2.5-4控制1芯)；\nUZP 0.3/0.5 2.5-4(动力3芯) 2.5-4(接地1芯) (2.5-4控制1芯)。\n","删除"]
[null,"8544601200","1千伏＜额定电压≤35千伏的电缆",{"$nulls":4},"删除"]
[null,"8544492100","1000伏≥额定电压＞80伏其他电缆,",null,"矿工帽灯电线                                                                      1. 煤矿使用的电缆；\n2. 交流额定电压U0/U为3.6/6kV及以下电缆；\n3. 铜芯橡皮绝缘橡皮护套。\n（仅限于耐压36伏以上）\n"," GB12972.10","1. 用于各种酸、碱性矿灯；\n2. 有耐燃和不耐燃电线。\n\nUM 0.75-1.2 (2芯)；\nUM-1 0.75-1.2 (2芯)。\n","删除"]
[null,"8544601200","1千伏＜额定电压≤35千伏的电缆",{"$nulls":4},"删除"]
[3,"8544492100","1000伏≥额定电压＞80伏其他电缆","交流额定电压3kV及以下铁路机车车辆用电线电缆","天然丁苯橡皮绝缘电缆,                                                     1. 铁路机车车辆使用的电缆；\n2. 交流额定电压3kV及以下电缆；\n3. 橡皮绝缘、交联聚烯烃绝缘。\n"," \nGB12528\nJB/T8145.1\n","1. 用于受矿物油污染，但无燃料油污染的场合；\n2. 额定电压为750V和1.5kV。\n\nDCXF 750 1-300 (1芯)；\n1500 1.5-300 (1芯)。\n",{"$nulls":3},"           "]
[null,"8544601200","1千伏＜额定电压≤35千伏的电缆"]
[null,"8544492100","1000伏≥额定电压＞80伏其他电缆,",null,"氯磺化聚乙烯绝缘电缆,                                                      1. 铁路机车车辆使用的电缆；\n2. 交流额定电压3kV及以下电缆；\n3. 橡皮绝缘、交联聚烯烃绝缘。\n"," \nGB12528\nJB/T 8145.2\n","1. 用于受矿物油污染和燃料油污染的场合；\n2. 额定电压为750V。\n\nDCH 750 0.5-300 (1芯)。\n"]
[null,"8544601200","1千伏＜额定电压≤35千伏的电缆"]
[null,"8544492100","1000伏≥额定电压＞80伏其他电缆",null,"乙丙绝缘电缆,                                                                       1. 铁路机车车辆使用的电缆；\n2. 交流额定电压3kV及以下电缆；\n3. 橡皮绝缘、交联聚烯烃绝缘。\n"," \nGB12528\nJB/T 8145.3\n","1. 用于受矿物油污染和燃料油污染的场合；\n2. 额定电压为750V、1.5kV和3kV。\nDCEH 750 0.5-300 (1芯)；\n1500 1-300 (1芯)；\n3000 2.5-300 (1芯)。\n"]
[null,"8544601200","1千伏＜额定电压≤35千伏的电缆"]
[null,"8544492100","1000伏≥额定电压＞80伏其他电缆,",null,"交联聚烯烃绝缘电缆,                                                         1. 铁路机车车辆使用的电缆；\n2. 交流额定电压3kV及以下电缆；\n3. 橡皮绝缘、交联聚烯烃绝缘。\n"," \nGB12528\nGB12528.11\n","1. 用于配电系统、控制系统、信号系统的电器装置；\n2. 能满足低烟、无卤、阻燃的要求；\n3. 额定电压为500V、750V、1kV、1.5kV和3kV。\n\nWDZ-DCYJ-125 500-3000V 0.75-300 (1芯)；\nWDZ-DCYJ/B-125 750 0.5-6 (1芯)；\nWDZ-DCYJ/B-150 750 0.5-6 (1芯)。\n"]
[null,"8544601200","1千伏＜额定电压≤35千伏的电缆"]
[4,"8544492100","1000伏≥额定电压＞80伏其他电缆","额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电线电缆","耐热橡皮绝缘电缆,                                                             1. 交流标称电压不超过450/750V的动力装置用电缆；\n2. 橡皮绝缘和橡皮护套（如果有护套）；\n3. 铜芯。\n"," \nGB5013.3\nGB5013.7\n","具有良好的耐高温特性。\n\n245 IEC 03(YG)   300/500V 0.5-16 (1芯)；\n245 IEC 04(YYY)  450/750V 0.5-95 (1芯)；\n245 IEC 05(YRYY) 450/750V 0.5-95 (1芯)；\n245 IEC 06(YYY)  300/500V 0.5-1  (1芯)；\n245 IEC 07(YRYY) 300/500V 0.5-1  (1芯)。\n"]
[null,8544492100,"1000伏≥额定电压＞80伏其他电缆",null,"橡皮绝缘电焊机电缆,                                                         1. 交流标称电压不超过450/750V的动力装置用电缆；\n2. 橡皮绝缘和橡皮护套（如果有护套）；\n3. 铜芯。\n"," GB5013.6","1. 具有良好的柔软性；\n2. 用于连接电焊机和焊钳。\n\n245 IEC 81(YH)  16-95 (1芯)；\n245 IEC 82(YHF) 16-95 (1芯)。\n"]
[null,8544492100,"1000伏≥额定电压＞80伏其他电缆",null,"橡皮绝缘电梯电缆,                                                              1. 交流标称电压不超过450/750V的动力装置用电缆；\n2. 橡皮绝缘和橡皮护套（如果有护套）；\n3. 铜芯。\n"," GB5013.5","用于电梯等场合。\n\n245 IEC 70(YTB) 300/500 0.75-1 (6-30芯)；\n245 IEC 74(YT)  300/500 0.75-1 (6-30芯)；\n245 IEC 75(YTF) 300/500 0.75-1 (6-30芯)。\n"]
[null,"8544492100","1000伏≥额定电压＞80伏其他电缆",null,"通用橡套软电缆电线,                                                         1. 交流标称电压不超过450/750V的动力装置用电缆\n2. 橡皮绝缘和橡皮护套（如果有护套）\n3. 铜芯\n"," \nGB5013.4\nJB/T8735.2\n","电器的电源连接。\n\n245 IEC 53(YZ) 300/500V 0.75-2.5 (2-5芯)；\n245 IEC 57(YZW) 300/500V 0.75-2.5  (2-5芯)；\n245 IEC 66(YCW) 450/750V 1.5-400  (1芯) ；\n245 IEC 66(YCW) 450/750V 1-25  (2,5芯)；\n245 IEC 66(YCW) 450/750V 1-95  (3芯)；\n245 IEC 66(YCW) 450/750V 1-150  (4芯)；\n245 IEC 66(YCW) 450/750V 1-25  (5芯)；\n245 IEC 58(YSF) 300/500V 0.75-1.5(1-2芯)；\n245 IEC 58(YSFB) 300/500V 0.75-1.5(1-2芯)；\nYQ,YQW 300/300V 0.3-0.5  (2-3芯)；\nYZ,YZW 300/500V 4-6  (2-5芯)；\nYZ,YZW 300/500V 0.75-6  (6芯)；\nYZ,YZW 300/500V 1.5-6  (3+1芯)；\nYZB,YZWB 300/500V 0.75-6  (2-6芯)；\nYC 450/750V 1.5-400  (1芯)；\nYC 450/750V 1.5-95  (2芯)；\nYC 450/750V 1.5-150  (3,4芯)；\nYC 450/750V 1.5-25  (5芯)；\nYC 450/750V 2.5-150  (3+1芯)；\nYCW 450/750V 35-95  (2芯)；\nYCW 450/750V 120-150  (3芯)；\nYCW 450/750V 2.5-150  (3+1芯)。\n"]
[null,"8544492100","1000伏≥额定电压＞80伏其他电缆",null,"橡皮绝缘编织软电缆,                                                         1. 交流标称电压不超过450/750V的动力装置用电缆；\n2. 橡皮绝缘和橡皮护套（如果有护套）；\n3. 铜芯。\n"," \nGB5013.4\nJB/T8735.3\n","用于照明灯具、家用电器的电源连接。\n\n245 IEC 51(RX) 300/300V 0.75-1.5 (2-3芯)；\nRX  300/300V 0.3-0.5;2.5-4 (2-3芯)；\nRXS 300/300V 0.3-4 (2芯)；\nRXH 300/300V 0.3-4 (2-3芯)。\n"]
[null,8544492100,"1000伏≥额定电压＞80伏其他电缆",null,"特软电缆,                                                                             1. 交流标称电压不超过450/750V的动力装置用电缆；\n2. 橡皮绝缘和橡皮护套（如果有护套）；\n3. 铜芯。\n"," GB/T5013.8 ","要求特别柔软场合使用。\n\n60245IEC86(RQ) 300/300V 0.75-1.5 (2-3芯)；\n60245IEC87(RQVJ) 300/300V 0.75-1.5 (2-3芯)；\n60245IEC88(RQVJVJ) 300/300V 0.75-1.5 (2-3芯)。\n"]
[5,8544492100,"1000伏≥额定电压＞80伏其他电缆","额定电压450/750 V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆","聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线,                                        1. 交流标称电压不超过450/750V的动力装置用电缆；\n2. 聚氯乙烯绝缘和聚氯乙烯护套（如果有护套）；\n3. 铜芯、铝芯。\n"," \nGB5023.3\nJB/T8734.2\n","1. 用于固定布线；\n2. 可用于工业，大量用于家庭（如照明、空调的动力线路）。\n\n227IEC01(BV) 450/750V 1.5-400；\n227IEC02(RV) 450/750V 1.5-240；\n227IEC05(BV) 300/500V 0.5-1；\n227IEC06(RV) 300/500V 0.5-1；\n227IEC07(BV-90) 300/500V 0.5-2.5；\n227IEC08(RV-90) 300/500V 0.5-2.5；\nBV 300/500V 0.75-1；\nBLV 450/750V 2.5-400；\nBVR 450/750V 2.5-70。\n"]
[null,8544492100,"1000伏≥额定电压＞80伏其他电缆",null,"聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆,                                       1. 交流标称电压不超过450/750V的动力装置用电缆；\n2. 聚氯乙烯绝缘和聚氯乙烯护套（如果有护套）；\n3. 铜芯、铝芯。\n"," \nGB5023.4\nJB/T8734.2\n","用于固定布线\n\n227IEC10(BVV) 300/500V 1.5-35 (2-5芯)；\nBVV 300/500V 0.75-10; (1芯)；\nBLVV 300/500V 2.5-10; (1芯)；\nBVVB 300/500V 0.75-10 (2-3芯);\nBLVVB 300/500V 2.5-10 (2-3芯)\n"]
[null,8544492100,"1000伏≥额定电压＞80伏其他电缆",null,"聚氯乙烯绝缘软电缆电线,                                                  1、交流标称电压不超过450/750V的动力装置用电缆；\n2、聚氯乙烯绝缘和聚氯乙烯护套（如果有护套）；\n3、铜芯。\n"," \nGB5023.5\nJB/T8734.3\n电线电缆认证实施规则补充件。\n","1. 用于固定布线；\n2. 具有一定的可移动性。\n\n227IEC41(RTPVR) 300/300V (2芯)；\n227IEC42(RVB) 300/300V 0.5-0.75 (2芯)；\n227IEC43(SVR) 300/300V 0.5-0.75 (1芯)；\n227IEC52(RVV) 300/300V 0.5-0.75 (2-3芯)；\n227IEC53(RVV) 300/500V 0.75-2.5 (2-5芯)；\nRVV300/500V0.75-2.5（6~41芯）；\nRVV300/500V 4-6（2芯）；RVV300/500V 4（3-5芯）；\nRVS 300/300V 0.5-2.5 (2芯),RVB 300/300V 1-2.5 (2芯)。\n"]
[null,8544492100,"1000伏≥额定电压＞80伏其他电缆",null,"聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电梯电缆和挠性连接用电缆,                                                                                       1. 交流标称电压不超过450/750V的动力装置用电缆；\n2. 聚氯乙烯绝缘和聚氯乙烯护套（如果有护套）；\n3. 铜芯。\n"," \nGB/T5023.6\n电线电缆认证实施规则补充件。\n","用于电梯等场合。\n\n60227 IEC 71f(TVVB) 300/500V 0.75-1 (3-24芯)；\nTVVB300/500V0.75-1 (25-60芯)；\n60227 IEC 71f(TVVB) 450/750V 1.5-2.5 (3-12芯)；\n60227 IEC 71f(TVVB) 450/750V 4-25 (4,5芯)；\n60227IEC71c(TVV) 300/500V 0.75-1 (6-30芯)；\n60227IEC71c(TVV) 450/750V 1.5-2.5 (6-30芯)；\n60227IEC71c(TVV) 450/750V 4-25 (4,5芯)。\n"]
[null,8544492100,"1000伏≥额定电压＞80伏其他电缆",null,"聚氯乙烯绝缘耐油聚氯乙烯护套软电缆,                          1. 交流标称电压不超过450/750V的动力装置用电缆；\n2. 聚氯乙烯绝缘和聚氯乙烯护套（如果有护套）；\n3. 铜芯。\n"," \nGB5023.7\n","1. 用于控制系统；\n2. 有屏蔽型和非屏蔽型；\n3. 具有较好的耐油性。\n227 IEC 74(RVVYP) 300/500V 0.5-2.5 (2-60芯)；\n227 IEC 75(RVVY)  300/500V 0.5-2.5 (2-60芯)。\n"]
[null,8544492100,"1000伏≥额定电压＞80伏其他电缆",null,"安装电缆,                                                                              1. 交流标称电压不超过450/750V的动力装置用电缆；\n2. 聚氯乙烯绝缘和聚氯乙烯护套（如果有护套）；\n3. 铜芯。\n"," JB/T8734.4","用于电器、仪表、电子设备和自动化装置的内部。\n\nAV,AV-90　300/300V 0.08-0.4 (1芯)；\nAVR,AVR-90　300/300V 0.08-0.4 (1芯)；\nAVRB　300/300V 0.12-0.4 (2芯)；\nAVRS　300/300V 0.12-0.4 (2芯)；\nAVVR　300/300V 0.08-0.4 (2芯)；\nAVVR　300/300V 0.12-0.4 (3-24芯)。\n"]
[null,8544492100,"1000伏≥额定电压＞80伏其他电缆",null,"屏蔽电缆,                                                                             1. 交流标称电压不超过450/750V的动力装置用电缆；\n2. 聚氯乙烯绝缘和聚氯乙烯护套（如果有护套）；\n3. 铜芯。\n"," JB/T8734.5","1. 用于电器、仪表和电子设备及自动化装置；\n2. 具有良好的屏蔽性能。\n\nAVP,AVP-90  300/300V 0.08-0.4  (1芯)；\nRVP,RVP-90  300/300V 0.08-2.5  (1芯)；\nRVP,RVP-90  300/300V 0.08-1.5  (2芯)；\nRVVP, RVVP1 300/300V 0.08-2.5  (1芯)；\nRVVP, RVVP1 300/300V 0.08-1.5  (2芯)；\nRVVP, RVVP1 300/300V 0.12-1.5  (3芯)；\nRVVP, RVVP1 300/300V 0.12-0.4  (4-24芯)。\n"]
[6,"8536690000","电压≤1000伏的插头及插座","家用及类似用途插头插座","1. 适用于户内或户外使用的、家用和类似用途的、仅用于交流电、额定电压在50V以上但不超过440V、额定电流不超过32A的、带或不带接地触头的插头和固定式、移动式插座。                           2. 也适用于装在电线组件中的插头和装在电线加长组件中的插头和移动式插座，还适用于作为电器的一个部件的插头插座，在有关电器标准上另有说明除外                                              3. 也适用于与器具组成一整体的和安装在器具里或固定到器具上的插座。                             4. 对装有无螺纹端子的固定式插座，额定电流最大仅限为16A。","1. 适用标准：GB2099.1、GB2099.2、GB1002、GB1003。                2. 不适用于：工业用插头插座和耦合器，器具耦合器，ELV（即，特低电压）的插头和固定式或移动式插座，与熔断体、自动开关等组合在一起的固定式插座。             3. 不适用于：非标准孔型插座（即，插座插孔不符合GB1002、GB1003）、非我国标准插头（如，圆脚插销的插头、矩形插销的插头）。","1. 单相两极可拆线插头； 2. 单相两极带接地可拆线插头； 3. 单相两极不可拆线插头；  4. 单相两极带接地不可拆线插头； 5. 单相两极双用明装插座；  6. 单相两极双用暗装插座；    7. 单相两极带接地明装插座；  8. 单相两极带接地暗装插座； 9. 带保护门单相两极双用明装插座；  10. 带保护门单相两极双用暗装插座；  11. 带保护门单相两极带接地明装插座；  12. 带保护门单相两极带接地暗装插座； 13. 带开关单相两极双用明装插座；  14. 带开关单相两极双用暗装插座； 15. 带开关单相两极带接地明装插座； 16. 带开关单相两极带接地暗装插座； 17. 单相两极双用、两极带接地明装插座； 18. 单相两极双用、两极带接地暗装插座； 19. 带保护门单相两极双用、两极带接地明装插座； 20. 带保护门单相两极双用、两极带接地暗装插座； 21. 带开关单相两极双用、两极带接地明装插座；  22. 带开关单相两极双用、两极带接地暗装插座； 23. 单相两极可拆线移动式插座； 24. 单相两极带接地可拆线移动式插座；  25. 单相两极不可拆线移动式插座； 26. 单相两极带接地不可拆线移动式插座；  27. 单相两极带接地不可拆线移动式多位插座； 28. 电线加长组件； 29. 单相两极或两极带接地器具插座；  30. 三相四极可拆线插头； 31. 三相四极不可拆线插头；  32. 三相四极明装插座；  33. 三相四极暗装插座；  34. 地板插座；35. 组合型插座"]
[7,"8536500000","电压≤1000伏的其他开关(用于电压不超过1000伏的线路)","家用和类似用途固定式电气装置的开关","1. 适用于户内或户外使用的，仅用于交流电、额定电压不超过440V、额定电流不大于63A的家用和类似用途固定式电气装置的手动操作的一般用途的开关2. 还适用于装有信号灯的开关，带有开关和其他功能组合的开关（但不适用于与熔断器组合的开关），装有软缆保持装置和软缆出口装置的开关。3. 对装有无螺纹端子的开关的额定电流限为最大16A。","1. 适用标准：GB16915.1。                 2. 不适用于属于GB15092范围的器具开关。","1. 明装式或暗装式按钮开关； 2. 明装或暗装式拉线开关； 3. 明装式或暗装式旋转开关； 4. 明装或暗装跷板式单极开关；  5. 明装或暗装跷板式两极开关；  6. 明装或暗装跷板式三极开关； 7. 明装或暗装跷板式三极加中线开关；  8. 明装或暗装跷板式双控开关；   9. 明装或暗装跷板式有公共进入线的双控开关；  10. 明装或暗装跷板式有一个断开位置的双控开关； 11. 明装或暗装跷板式两极双控开关；  12. 明装或暗装跷板式双控换向开关(或中间开关)；  13. 明装或暗装倒扳式单极开关；  14. 明装或暗装倒扳式两极开关；   15. 明装或暗装倒扳式三极开关； 16. 明装或暗装倒扳式三极加中线开关； 17. 明装或暗装倒扳式双控开关；   18. 明装或暗装倒扳式有公共进入线的双控开关； 19. 明装或暗装倒扳式有一个断开位置的双控开关；  20. 明装或暗装倒扳式两极双控开关；  21. 明装或暗装倒扳式双控换向开关(或中间开关)；  22. 明装或暗装跷板式瞬动开关（如，门铃开 关）；  23. 明装或暗装按钮式瞬动开关（如，门铃开关）"]
[8,"8536690000","电压≤1000伏的插头及插座","工业用插头插座和耦合器","适用于主要作工业用途户内和户外使用的额定工作电压不超过690V d.c.或a.c.和500Hz a.c.,额定电流不超过250A的插头和插座。安装在电气设备里的或固定于电气设备的插座或器具输入插座在本产品目录之内。本产品目录亦适用于预定用于特低电压装置里的电器附件。","1. 适用标准：GB/T 11918、GB/T 11919。 2. 不排除将这些电器附件用于建筑工地，或作农业、商业或家用用途。","1. 工业用插头；                                                                                                      2. 工业用明装插座；                                                                                              3. 工业用暗装插座；                                                                                               4. 工业用插座；                                                                                                       5. 工业用带开关插座 ;                                                                                             6. 工业用带联锁装置插座"]
[null,"8536690000        ","电压≤1000伏的插头及插座                         ",null,"1. 适用于主要作工业用途户内和户外使用的额定工作电压不超过690V d.c.或a.c.和500Hz a.c.,额定电流不超过250A的电缆耦合器和器具耦合器。                             2. 不排除将这些电器附件用于建筑工地，或作农业、商业或家用用途。                                                              3. 安装在电气设备里的或固定于电气设备的器具输入插座在本产品目录之内。本产品目录亦适用于预定用于特低电压装置里的电器附件。"," GB/T11918、                       GB/T 11919 ","1. 工业用连接器；                                                                                                  2. 工业用器具输入插座；                                                                                       3. 工业用耦合器；                                                                                                     4. 工业用电缆耦合器；                                                                                            5. 工业用器具耦合器；                                                                                             6. 工业用器具插座"]
[null,"8536901900","其他36伏<电压≤1000伏的接插件"]
[null,"8536909000","其他电压≤1000伏电路连接器等电气装置"]
[9,"8536901900","其他36伏<电压≤1000伏的接插件","家用及类似用途器具耦合器","1. 适用于家用和类似用途的、有接地触头和无接地触头的交流两极器具耦合器。该耦合器用于将电源软线连接到额定电压不超过250V，额定电流不超过16A，电源频率为50Hz或60Hz的器具或其他电气设备上。 2. 也适用于安装在器具或设备上以及与器具或设备形成一体的器具输入插座。 3. 也适用于家用和类似用途器具或设备用交流两极，带有接地触头或不带接地触头的互连耦合器，使用于额定电压不超过250V，额定电流不超过16A，频率为50Hz或60Hz的交流电源上。 4. 也适用于装有互连耦合器插头连接器的互连电线组件。5. 也适用于与器具或其它设备成一整体的或装在器具或其它设备里的器具插座。","1. 适用标准：GB17465.1、GB17465.2。             2. 不适用于符合GB/T11918和GB/T11919标准的工业用器具耦合器。","1. 用于冷条件下Ⅱ类设备的0.2A连接器；  2. 用于冷条件下Ⅱ类设备的0.2A器具输入插座；  3. 用于冷条件下Ⅰ类设备的2.5A连接器；   4. 用于冷条件下Ⅰ类设备的2.5A器具输入插座；  5. 用于冷条件下Ⅱ类设备的2.5A连接器； 6. 用于冷条件下Ⅱ类设备的2.5A器具输入插座；  7. 用于冷条件下Ⅱ类设备的6A连接器；  8. 用于冷条件下Ⅱ类设备的6A器具输入插座；  9. 用于冷条件下Ⅰ类设备的10A连接器； 10. 用于冷条件下Ⅰ类设备的10A器具输入插座；  11. 用于热条件下Ⅰ类设备的10A连接器；  12. 用于酷热条件下Ⅰ类设备的10A连接器；  13. 用于热条件下Ⅰ类设备的10A器具输入插座； 14. 用于酷热条件下Ⅰ类设备的10A器具输入插座； 15. 用于冷条件下Ⅱ类设备的10A连接器；  16. 用于冷条件下Ⅱ类设备的10A器具输入插座； 17. 用于冷条件下Ⅰ类设备的16A连接器；    18. 用于冷条件下Ⅰ类设备的16A器具输入插座；   19. 用于酷热条件下Ⅰ类设备的16A连接器；  20. 用于酷热条件下Ⅰ类设备的16A器具输入插座； 21. 用于冷条件下Ⅱ类设备的16A连接器；  22. 用于冷条件下Ⅱ类设备的16A器具输入插座；  23. Ⅰ类设备用2.5A插头连接器；  24. Ⅰ类设备用2.5A器具插座； 25. Ⅱ类设备用2.5A插头连接器；  26. Ⅱ类设备用2.5A器具插座； 27. Ⅰ类设备用10A插头连接器；  28. Ⅰ类设备用10A器具插座；  29. Ⅱ类设备用10A插头连接器；  30. Ⅱ类设备用10A器具插座； 31. Ⅰ类设备用16A插头连接器；  32. Ⅰ类设备用16A器具插座；  33. Ⅱ类设备用16A插头连接器；  34. Ⅱ类设备用16A器具插座； 35. 由器具输入插座和连接器组成的器具耦合器；  36. 由器具插座和插头连接器组成的互连耦合器；  37. 互连电线组件； 38. 两极不可拆线连接器；   39. 两极带接地不可拆线连接器；40. 器具耦合器；41. 连接器；42. 器具输入插座；43. 互连耦合器；44. 插头连接器；45. 器具插座"]
[null,"8536909000","其他电压≤1000伏电路连接器等电气装置"]
[10,"8536100000","熔断器(电压不超过1000伏)","热熔断体","1. 适用于安装在一般户内环境下使用的电器、电子设备及其组件里，用以防止它们在发生故障情况下出现超温的热熔断体。2. 只要熔断体周围的气候和其他直接环境与规定的条件相类似，也适用于在非户内条件下使用的热熔断体。3. 适用于简单形状的热熔断体。如熔断片或熔断丝，只要工作时排除的熔融材料不会影响设备的安全使用，尤其对手持式或便携式设备，无论使用位置如何，均不会影响他们的使用安全。4. 适用于交流额定电压不超过660V、额定电流不超过63A、频率在45Hz-62Hz的热熔断体。","1. 适用标准：GB9816。                 2. 本目录不适用于在腐蚀性或爆炸性大气等极端条件下使用的热熔断体。","1. 金属外壳热熔断体； 2. 塑料外壳热熔断体；3. 陶瓷外壳热熔断体； 4. 陶瓷底座热熔断体"]
[11,"8536901900","其他36伏<电压≤1000伏的接插件","家用和类似用途固定式电气装置电器附件外壳","1. 适用于户内或户外使用的额定电压不超过440V的家用和类似用途固定式电气装置电器附件外壳或外壳部件。                                                                           2. 本产品目录中所指的外壳，包括IEC TC23范围内的电器附件所装的明装式、暗装式和半暗装式安装盒的盖或盖板，这些盖或盖板可以是，也可以不是电器附件的一部分。                                                3. 亦适用于以安装或悬吊照明设备用的安装盒。          4. 亦适用于家用和类似固定式电气装置的电器附件的空壳体和其中的部件，其预期使用的额定电压不超过400V，输入总负载电流不超过125A，在正常使用中的最大功耗容量由制造商声明。这些壳体预期用于家用的保护装置和带有或不带有电源功耗的装置。它们预期被安装在预期短路电流不超过10kA的场合，除非它们有被限制电流保护设备提供保护，其带有切断电流不超过17kA。","1. 适用标准：GB17466                   2. 本产品目录原只用于IEC TC23范围内的电器附件外壳，亦可供其它TC和SC参考。                               3. 不适用于IEC SC17D（开关设备和控制设备）范围内的装有过电流保护装置的组合装置的外壳，亦不适用于汇流条线槽型的外壳。","1. 塑料或金属面板；2. 明装式安装盒；3. 暗装式或暗装塑料安装盒； 4. 暗装式或暗装金属安装盒；  5. 半暗装式塑料或金属安装盒；6. 塑料或金属盖或盖板；7. 塑料或金属外壳；8. 塑料配电箱箱体； 9. 金属配电箱箱体；10. 塑料照明箱箱体；11. 金属照明箱箱体；12. 防溅面盖；13. 地板插座安装盒"]
[null,"8536909000","其他电压≤1000伏电路连接器等电气装置"]
[12,"8536100000","熔断器(电压不超过1000伏)","小型熔断器的管状熔断体","1. 适用于保护通常在户内使用的电气装置、电子设备和其中元件的小型熔断器。                       2. 适用于保护那些通常使用于户内电气装置、电子设备和其中元件的小型熔断器用管状熔断体。           3. 适用于印制电路用并且用来保护户内使用的电气装置、电子设备和其中元件的超小型熔断体。","1. 适用标准： GB9364.      1)GB9364.)、GB9364.3。         2. 不适用于在特殊条件（例如腐蚀或易爆环境）下使用的电气装置的熔断器。","1. 快速动作高分断能力的5×20mm熔断体(标准规格单1)（额定电流50mA,63mA,80mA,100mA,125mA,160mA,200mA,250mA,315mA,400mA,500mA,630mA,800mA,1A,1.25A,1.6A,2A,2.5A,3.15A,4A,5A,6.3A)（管状熔断体）；2. 快速动作低分断能力的5×20mm熔断体(标准规格单2) （额定电流32mA,40mA,50mA,63mA,80mA,100mA,125mA,160mA,200mA,250mA,315mA,400mA,500mA,630mA,800mA,1A,1.25A,1.6A,2A,2.5A,3.15A,4A,5A,6.3A)（管状熔断体）；3. 延时动作（耐浪涌）低分断能力的5×20mm熔断体(标准规格单3) （额定电流32mA,40mA,50mA,63mA,80mA,100mA,125mA,160mA,200mA,250mA,315mA,400mA,500mA,630mA,800mA,1A,1.25A,1.6A,2A,2.5A,3.15A,4A,5A,6.3A)（管状熔断体）；4. 快速动作低分断能力的6.3×32mm熔断体(标准规格单4) （额定电流50mA,63mA,80mA,100mA,125mA,160mA,200mA,250mA,315mA,400mA,500mA,630mA,800mA,1A,1.25A,1.6A,2A,2.5A,3.15A,4A,5A,6.3A,8A,10A)（管状熔断体）；5. 延时动作（耐浪涌）高分断能力的5×20mm熔断体(标准规格单5) （额定电流1A,1.25A,1.6A,2A,2.5A,3.15A,4A,5A,6.3A)（管状熔断体）；6. 快速动作低分断能力的超小型熔断体(标准规格单1) （额定电流2mA,5mA,10mA,16mA,32mA,50mA,63mA,80mA,100mA,125mA,160mA,200mA,250mA,315mA,400mA,500mA,630mA,800mA,1A,1.25A,1.6A,2A,2.5A,3.15A,4A,5A)（超小型熔断体）；7. 快速动作低分断能力的超小型熔断体(标准规格单2) （额定电流50mA,63mA,80mA,100mA,125mA,160mA,200mA,250mA,315mA,400mA,500mA,630mA,800mA,1A,1.25A,1.6A,2A,2.5A,3.15A,4A,5A)（超小型熔断体）；8. 快速动作低分断能力的超小型熔断体(标准规格单3) （额定电流50mA,63mA,80mA,100mA,125mA,160mA,200mA,250mA,315mA,400mA,500mA,630mA,800mA,1A,1.25A,1.6A,2A,2.5A,3.15A,4A,5A)（超小型熔断体）；9. 延时，低分断能力的超小型熔断体(标准规格单4) （额定电流40mA,50mA,63mA,80mA,100mA,125mA,160mA,200mA,250mA,315mA,400mA,500mA,630mA,800mA,1A,1.25A,1.6A,2A,2.5A,3.15A,4A)（超小型熔断体）"]
[13,"8537109090","其他电力控制或分配的装置。备注：电压不超过1000伏的线路","低压成套开关设备","由一个或多个低压开关设备和与之相关的控制、测量、信号、保护、调节等设备，由制造厂家负责完成所有内部的\n电气和机械的连接，用结构部件完整地组装在一起的一种组合体。适用于在额定电压为交流不超过1000V，频率不超过1000Hz 的低压成套开关设备。适用于与发电、输电、配电和电能转换的设备以及控制电能消耗的设备配套使用的成套设备。","GB7251.1,                    GB/T7251.8, GB/T15576","低压成套开关设备。由一个或多个低压开关设备和与之相关的控制、测量、信号、保护、调节等设备，由制造厂家负责完成所有内部的电气和机械的连接，用结构部件完整地组装在一起的一种组合体。如：开启式成套设备、固定面板式成套设备、封闭式成套设备(柜式成套设备、柜组式成套设备、固定封闭式成套设备(包括固定接线开关柜、动力柜、无功功率补偿装置)、抽出式成套设备、台式成套设备、箱式成套设备、箱组式成套设备)","待删除"]
[{"$nulls":7},"待删除"]
[null,"8537109090","其他电力控制或分配的装置。备注：电压不超过1000伏的线路",null,null,"GB7251.2","母线干线系统(母线槽)。由母线、母线支撑件和绝缘件、外壳、某些固定件及与其它单元相接的连接件组成。如：密集绝缘母线槽,空气绝缘母线槽,滑触式母线槽。","待删除"]
[null,8537109090,"其他电力控制或分配的装置。备注：电压不超过1000伏的线路",null,null,"GB7251.3","配电板。一种带有开关或保护器件（如熔断器或小型断路器），并带有一条或多条进出线电路，以及用来连接中性导体和保护电路导体端子的成套设备。如：照明箱，计量箱，插座箱。","待删除"]
[null,8537109090,"其他电力控制或分配的装置。备注：电压不超过1000伏的线路",null,null,"GB7251.4","建筑工地用成套设备（ACS）。建筑工地使用的组合装置，该组合装置是由一个或多个变压器或开关连同其控制、测量、信号、\n保护和调节以及内部电气、机械连接件和结构件而组成。如：进线及计量用ACS，主配电ACS，配电用ACS，变压器ACS，终端配电用ACS，插座出线式ACS。","待删除"]
[null,8537109090,"其他电力控制或分配的装置。备注：电压不超过1000伏的线路",null,null,"GB7251.5","电缆分线箱（CDCs）。一种用电缆向其他设备分配电能的户外安装的封闭式成套设备。如：地面安装式CDCs，柱式CDCs，悬挂式CDCs，嵌入式CDCs。","待删除"]
[14,"8535301000","72.5千伏≤电压≤220千伏的隔离开关及断续开关\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","低压开关（隔离器、隔离开关、熔断器组合电器）","在正常电路条件下（包括规定的过载工作条件），能够接通、承载和分断电流，并在规定的非正常电路条件下（例如短路），能在规定时间内承载电流的一种机械开关电器。适用于额定电压交流不超过1000V或直流不超过1500V的配电电路和电动机电路中的开关、隔离器、隔离开关和熔断器组合电器。","GB14048.1\nGB14048.3\n","隔离器：在断开状态下能符合规定的隔离功能要求的机械开关电器。列举如下：熔断器式隔离器,隔离器\n\n","待删除"]
[null,"8535302000","220千伏＜电压≤750千伏隔离开关及断续开关\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000",{"$nulls":4},"待删除"]
[null,"8535309000","其他隔离开关及断续开关(用于电压超过1000伏的线路)\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"]
[null,"8536500000"," 电压≤1000伏的其他开关(用于电压不超过1000伏的线路)",{"$nulls":3},"隔离开关：断开状态下能符合隔离器的隔离要求的开关。列举如下：熔断器式隔离开关,熔断器式开关,隔离开关,刀开关,手动转换开关/电动转换开关,倒顺开关,组合开关,铁壳开关,双投开关,开启式负荷开关\n"]
[{"$nulls":6},"熔断器组合电器：在制造厂或按其说明书将机械开关电器与一个或数个熔断器组装在同一个单元内的组合电器。列举如下：开关熔断器组,隔离开关熔断器组,隔离器熔断器组\n"]
[15,"8536419000 ","36伏<电压≤60伏的继电器 ","继电器（36V〈电压≤1000V）","当控制电器的电气输入量在电路中的变化达到规定的要求时，在电器的一个或多个电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的开关电器，适用于额定电压不超过交流1000V（频率不超过1000 Hz）或直流600V的控制电路电器。","GB14048.1\nGB14048.5\n","1、接触器式继电器:列举如下：接触器式继电器\n2、时间继电器:列举如下：晶体管时间继电器,时间继电器\n3、中间继电器:列举如下：电压继电器,频率继电器,温度继电器,液位继电器,速度继电器,过电流继电器,直流电磁继电器\n"]
[]
[]
[null," 8536490000","电压大于60伏的继电器(用于电压不超过1000伏的线路)"]
[]
[]
[16,"8536300000","电压≤1000伏其他电路保护装置(用于电压不超过1000伏的线路)","其他装置（接触器、电动机起动器、信号灯、辅助触头组件、主令控制器、交流半导体电动机控制器和起动器）","适用于额定电压不超过交流1000V（频率不超过1000Hz）或直流1500V的控制电路电器。\n","GB14048.1\nGB14048.4   GB14048.5\nGB14048.6\nGB17885","1、电动机起动器：列举如下：电动机起动器,星三角起动器,可逆起动器,转子变阻式起动器,电磁起动器,综合保护起动器,自耦减压起动器,电动机软起动器\n2、信号灯,辅助触头组件,主令控制器：列举如下：信号灯,信号灯组,辅助触头组件,辅助开关,主令控制器\n3、交流半导体电动机控制器和起动器：交流半导体电动机控制器为交流电动机提供起动功能和截止状态的半导体开关电器。\n4、接触器：列举如下：交流接触器,直流接触器,切换电容接触器,真空接触器,家用及类似用途用接触器\n"]
[]
[null,"8535900090","其他>1000伏电路开关等电气装置(用于电压超过1000伏的线路开关,保护,连接用电气装置)"]
[null,"8536901900","其他36伏<电压≤1000伏的接插件"]
[null,"8536909000","其他电压≤1000伏电路连接器等电气装置"]
[17,"8536500000","电压≤1000伏的其他开关(用于电压不超过1000伏的线路) ","其他开关（电器开关、真空开关、压力开关、接近开关、脚踏开关、热敏开关、液位开关、按钮开关、限位开关、微动开关、倒顺开关、温度开关、行程开关、转换开关、自动转换开关、刀开关）","在正常的电路条件下（包括过载工作条件）能接通、承载和分断电流，也能在规定的非正常条件下（例如短路条件下）承载电流一定时间的一种机械开关电器。接近开关是指与运动部件无机械接触而能动作的位置开关。适用于额定电压不超过交流1 000 V（频率不超过1 000 Hz）或直流1500 V的控制电路电器。","GB14048.1\nGB14048.3\nGB14048.5 GB/T14048.10 \nGB/T14048.11","1、列举如下：电器开关,凸轮开关,控制开关,跑偏开关,急停开关,拉绳开关,延时开关,真空开关,压力开关,脚踏开关,热敏开关,液位开关,按钮开关,组合按钮开关,钥匙式操作按钮,指示灯式按钮,定向防护式按钮,导向按钮,限位开关,微动开关,温度开关,行程开关,倒顺开关,程序控制器,旋转开关\n2、接近开关：与运动部件无机械接触而能动作的位置开关。\n适用于能检测金属的和（或）非金属的物体存在\n与否的电感式和电容式接近开关、能检测反射声音物体存在与否的超声波式接近开关、能检测物体存在与否的光电式接近开关。列举如下：接近开关,电感式接近开关,电容式接近开关,超声波式接近开关,光电式接近开关\n3、自动转换开关：举例如下：万能转换开关,自动转换开关\n"]
[null,"8535900090","其他>1000伏电路开关等电气装置(用于电压超过1000伏的线路开关,保护,连接用电气装置)",{"$nulls":3},"1、列举如下：电器开关,凸轮开关,控制开关,跑偏开关,急停开关,拉绳开关,延时开关,真空开关,压力开关,脚踏开关,热敏开关,液位开关,按钮开关,组合按钮开关,钥匙式操作按钮,指示灯式按钮,定向防护式按钮,导向按钮,限位开关,微动开关,温度开关,行程开关,倒顺开关,程序控制器,旋转开关\n2、接近开关：与运动部件无机械接触而能动作的位置开关。\n适用于能检测金属的和（或）非金属的物体存在\n与否的电感式和电容式接近开关、能检测反射声音物体存在与否的超声波式接近开关、能检测物体存在与否的光电式接近开关。列举如下：接近开关,电感式接近开关,电容式接近开关,超声波式接近开关,光电式接近开关\n3、自动转换开关：举例如下：万能转换开关,自动转换开关\n"]
[18,"8536300000","电压≤1000伏其他电路保护装置(用于电压不超过1000伏的线路)","漏电保护器","适用于交流额定电压至380V、额定电流至200A的漏电保护器。能同时完成检测剩余电流，将剩余电流和基准值相比较，以及当剩余电流超过基准值时，断开被保护电路等三个功能的装置（例如漏电断路器）或组合装置（例如由漏电继电器与低压断路器或低压接触器组成的漏电保护器）。","GB6829 JB8756 GB20044","剩余电流保护器:漏电保护器是指在规定的条件下，当剩余电流达到或超过给定值时能自动断开电路的机械开关电器或组合电器。列举如下：单极两线剩余电流保护器,两极剩余电流保护器,两极三线剩余电流保护器,三极剩余电流保护器,三极四线剩余电流保护器,四极剩余电流保护器,只有剩余电流保护功能的剩余电流保护器,带过载保护的剩余电流保护器,带短路保护的剩余电流保护器,带过载和短路保护的剩余电流保护器,带过电压保护的剩余电流保护器,多功能保护的剩余电流保护器"]
[{"$nulls":6},"移动式漏电保护器（PRCD）:PRCD由一个插头、一个漏电动作保护器和一个或几个插座或接线装置组合在一起，与电源连接时易于从一地移动到另一地使用的漏电保护器。列举如下：动作功能与电源电压无关的PRCD,动作功能与电源电压有关的PRCD,AC型PRCD,A型PRCD"]
[{"$nulls":6},"漏电动作保护继电器:由零序电流互感器来检测剩余电流，并在规定条件下，但剩余电流达到或超过给定值时使电器的一个或多个电气输出电路中的触头产生开闭动作的开关电源。列举如下：AC型漏电动作保护继电器,A型漏电动作保护继电器"]
[19,"8535210000","电压＜72.5千伏自动断路器(用于电压超过1000伏的线路)","断路器（含RCCB、RCBO、MCB）","适用于主触头用来接入额定电压不超过交流1 000 V或直流1 500 V电路中的断路器。","GB14048.1\nGB14048.2\nGB16916.1\nGB16916.21\nGB16916.22\nGB16917.1\nGB16917.21\nGB16917.22\nGB10963.1\nGB10963.2\nGB17701","1、低压断路器：能接通、承载和分断正常电路条件下的电流，也能在规定的非正常条件下（例如短路条件下）接通、承载电流一定时间和分断电流的一种机械开关电器。列举如下：塑料外壳式断路器（MCCB）,具有剩余电流保护的断路器,电子式塑料外壳式断路器,智能型塑料外壳式断路器,磁场断路器,遮断器,自动灭磁开关,电动机保护用断路器,万能式（框架式）断路器,无熔丝断路器,直流快速断路器,空气断路器（ACB）,真空断路器（VCB）,限流断路器,插入式断路器,抽屉式断路器,气体断路器\n2、不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB):不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB)：剩余电流动作断路器是指在正常运行条件下能接通、承载和分断电流，以及在规定的条件下当剩余电流达到规定值时能使触头断开的机械开关电器。列举如下：动作功能与电源电压无关的RCCB（电磁式）,动作功能与电源电压有关的RCCB（电子式）,固定装设和固定接线的RCCB,移动式以及用电缆连接的RCCB,AC型RCCB,A型RCCB,延时型RCCB,非延时型RCCB\n3、带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO):RCBO是指能执行过载和/或短路保护功能的剩余电流动作断路器。列举如下：动作功能与电源电压无关的RCBO（电磁式）,动作功能与电源电压有关的RCBO（电子式）,固定装设和固定接线的RCBO,移动式以及用电缆连接的RCBO,AC型RCBO,A型RCBO,延时型RCBO,非延时型RCBO\n4、家用及类似场所用过电流保护断路器(MCB):MCB用作保护建筑物的线路设施及类似用途，这些断路器是设计成适用于未受过训练的人员使用，无需进行维修。列举如下：单极断路器,带一个保护极的二极断路器,带两个保护极的二极断路器,带三个保护极的三极断路器,带三个保护极的四极断路器,带四个保护极的四极断路器,B型MCB,C型MCB,D型MCB\n5、设备用断路器（CBE）:CBE是指专门用于保护设备，在正常电路的情况下能接通，承载和分断电流，而且在规定的非正常电路情况下也能接通，承载一规定时间和自动分断电流的机械开关电器。列举如下：R型设备用断路器,M型设备用断路器,S型设备用断路器\n"]
[]
[null,"8536200000","电压不超过1000伏自动断路器(用于电压不超过1000伏的线路)"]
[]
[]
[20,"8535100000","电路熔断器(电压＞1000伏)(用于电压超过1000伏的线路) ","熔断器","当电流超过规定值足够长的时间, 通过熔断一个或几个特殊设计和成比例的熔体分断此电流, 由此断开其所接入的电路的装置。熔断器由形成完整装置的所有部件组成。适用于装有额定分断能力不小于6kA的封闭式限流熔断体的熔断器。该熔断器作为保护标称电压不超过1000V的交流工频电路或标称电压不超过1500V的直流电路用。\n","GB13539.1\nGB/T13539.2\nGB13539.3 GB/T13539.4 GB/T13539.5 GB/T13539.6\nGB/T13539.7\n\n\n","1、专职人员使用的熔断器:适用于在专职人员使用的熔断器。列举如下：刀型触头熔断器,带撞击器的刀型触头熔断器,螺栓连接熔断器,圆筒形帽熔断器,偏置触刀熔断器,“gD”和“gN”特性熔断器\n2、非熟练人员使用的熔断器:适用于额定电流不超过100A，额定电压不超过交流500V的非熟练人员使用的家用及类似用途的“gG”熔断器。列举如下：D型熔断器,A型圆管式熔断器,B型圆管式熔断器,C型圆管式熔断器,插脚式熔断器,用于插头的圆管式熔断体\n3、半导体设备保护用熔断体:在规定条件下，可以分断其分断范围内任何电流的限流熔断体。列举如下：A型螺栓连接熔断体,B型螺栓连接熔断体,C型螺栓连接熔断体,A型接触片式熔断体,B型接触片式熔断体,A型圆筒形帽熔断体\n"]
[]
[null,"8536100000","熔断器(电压不超过1000伏)(用于电压不超过1000伏的线路)"]
[21,"8536300000","电压≤1000伏其他电路保护装置(用于电压不超过1000伏的线路) ","其他电路保护装置（保护器类：限流器、电路保护装置、过流保护器、热保护器、过载继电器、低压机电式接触器、电动机启动器）","用来保护电路或电路中的部件免受损坏的电器，适用于主触头用来接入额定电压不超过交流1000V或直流1500V电路中。","GB14048.1\nGB14048.4\nGB14048.6 GB14048.9\n","1、限流器:列举如下：限流器\n2、电路保护装置：列举如下：控制与保护开关电器\n3、过流保护器、热保护器、过载继电器、低压机电式接触器：列举如下：电子式继电器,过载继电器/热继电器,热保护器,过流保护器,低压机电式接触器\n4、电动机起动器:列举如下：电动机起动器,星三角起动器,可逆起动器,转子变阻式起动器,电磁起动器,综合保护起动器,自耦减压起动器,电动机软起动器\n"]
[]
[null,"8535900090","其他>1000伏电路开关等电气装置(用于电压超过1000伏的线路开关,保护,连接用电气装置)"]
[]
[22,"8501320000","＞750W≤75KW直流电动机、发电机(输出功率超过750瓦,但不超过75千瓦)","小功率电动机","适用于额定电压36V以上（不含36V），直流1500V、交流1000V以下的驱动用小功率电动机，包括：\n1. 转速折算到1500 r/min时，最大连续定额不超过1.1 kW的各类交流异步电动机、交流同步电动机；\n2. 最大连续定额不超过1.1 kW的交流换向器电动机、直流电动机。\n注1：额定功率≤同步转速×1.1 kW/1500；                  注2：不包括防爆电动机和控制电动机(如伺服电动机、步进电动机、自整角机、旋转变压器、测速发电机、感应移相器等)；\n注3：不适用于有一种定额超出以上适用范围的多电压、多转速电动机。\n","GB12350","1、三相异步电动机（YS系列） 2、电阻起动异步电动机（YU系列） 3、电容起动异步电动机（YC系列） 4、电容运转异步电动机（YY系列） 5、双值电容异步电动机（YL系列） 6、一般用途的罩极异步电动机 7、三相电泵用电动机 8、盘式制动异步电动机 9、单相串励电动机 10、三相机械离合器电动机 11、单相机械离合器电动机 12、水泵用电动机 13、家用缝纫机电动机 14、洗衣机用电动机 15、洗衣机脱水用电动机 16、空调器风扇用电动机 17、交流台扇用电动机 18、转页扇用电动机 19、吸排油烟机用电动机 20、家用换气扇用电动机 21、食品搅拌器用串励电动机 22、家用真空吸尘器用单相串励电动机－风机 23、一般用途用永磁同步电动机 24、爪极式永磁同步电动机\n25、直流电动机\n"]
{"$rows_empty":7}
[null,"8501400000","单相交流电动机",null,null,"GB14711","1、三相异步电动机（Y系列） 2、变极多速三相异步电动机（YD系列） 3、高转差率三相异步电动机（YH系列）\n4、电磁调速电动机（YCT系列） 5、电磁调速电动机（YCTD系列） 6、齿轮减速三相异步电动机（YCJ系列）\n7、三相异步电动机（Y2系列） 8、变极多速三相异步电动机（YDT系列） 9、电磁制动三相异步电动机（YEJ系列）\n10、户外及户外化学腐蚀三相异步电动机（Y-W系列及Y-WF系列） 11、防腐蚀型三相异步电动机（Y-F系列）\n12、木工用三相异步电动机（Y-M系列） 13、振动源三相异步电动机   14、YLJ系列力矩三相异步电动机\n15、变频调速专用三相异步电动机（YVF2) 16、小型平面制动三相异步电动机 17、阀门电动装置用三相异步电动机（YDF2系列） 18、三相异步电动机（Y3系列） 19、除以上电动机以外，按GB14711标准设计、生产的符合本适用范围的其他系列电动机。\n"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"8501200000","＞37.5W交直流两用电动机(输出功率超过37.5瓦)"]
[]
[]
[]
[null,"8501510090","其他不超过750W多相交流电动机(输出功率不超过750瓦)"]
[null,"8501520000","＞750W≤75KW多相交流电动机(输出功率超过750瓦,但不超过75千瓦)"]
[null,"8501310000","其他≤750瓦直流电动机、发电机(输出功率不超过750瓦)"]
[]
[]
[23,"8467210000","手提式电动钻","电钻(含冲击电钻)","适用于满足以下要求的电动工具产品：\n1. 用手握持操作的，装有电源线并内装电源开关的、由电动机或由电磁铁作动力来驱动的；\n2. 额定电压大于50V 但不超过440V，电源频率为工频或直流。\n3．不适用于中频电动工具和防爆电动工具","GB3883.1\nGB3883.6\nGB4343.1\nGB17625.1","电钻，手电钻，角向电钻，万向电钻,冲击电钻"]
[24,"8467299000","其他手提式电动工具","电动螺丝刀和冲击扳手（非冲击类的电动扳手不属本范围）",null,"GB3883.1\nGB3883.2\nGB4343.1\nGB17625.1","电动螺丝刀，自攻螺丝刀，电动起子，永磁直流螺丝刀"]
[null,"8467299000","其他手提式电动工具",{"$nulls":3},"冲击扳手，电扳手"]
[25,"8467291000\n","手提式电动砂磨工具\n","电动砂轮机",null,"GB3883.1\nGB3883.3\nGB4343.1\nGB17625.1","角向磨光机，砂磨机，湿式磨光机，切割机，砂轮开槽机"]
[{"$nulls":5},"GB3883.1\nGB3883.3\nGB4343.1\nGB17625.1","电磨,模具电磨,阀座电磨"]
[{"$nulls":5},"GB3883.1\nGB3883.3\nGB4343.1\nGB17625.1","直向砂轮机"]
[null,"8467299000","其他手提式电动工具"]
[{"$nulls":5},"GB3883.1\nGB3883.3\nGB4343.1\nGB17625.1","抛光机"]
[{"$nulls":5},"GB3883.1\nGB3883.3\nGB4343.1\nGB17625.1","盘式砂光机"]
[26,"8467299000","其他手提式电动工具","砂光机",null,"GB3883.1\nGB3883.4\nGB4343.1\nGB17625.1","非盘式砂光机，平板摆动式砂光机，磨平机"]
[{"$nulls":5},"GB3883.1\nGB3883.4\nGB4343.1\nGB17625.1","圆板砂光机"]
[{"$nulls":5},"GB3883.1\nGB3883.4\nGB4343.1\nGB17625.1","非盘式抛光机"]
[{"$nulls":5},"GB3883.1\nGB3883.4\nGB4343.1\nGB17625.1","带式砂光机"]
[27,"8467229000","其他手提式电锯","圆锯",null,"GB3883.1\nGB3883.5\nGB4343.1\nGB17625.1","电圆锯"]
[28,"8467299000","其他手提式电动工具","电锤（含电镐）",null,"GB3883.1\nGB3883.7\nGB4343.1\nGB17625.1","电锤，旋转电锤，锤钻"]
[{"$nulls":5},"GB3883.1\nGB3883.7\nGB4343.1\nGB17625.1","电镐，电动凿岩机，枕木电镐"]
[29,"8467299000","其他手提式电动工具","不易燃液体电喷枪",null,"GB3883.1\nGB3883.13\nGB4343.1\nGB17625.1","不易燃液体电喷枪"]
[30,"8467299000","其他手提式电动工具","电剪刀（含双刃电剪刀、电冲剪）",null,"GB3883.1\nGB3883.8\nGB4343.1\nGB17625.1","电剪刀，双刃电剪刀"]
[{"$nulls":5},"GB3883.1\nGB3883.8\nGB4343.1\nGB17625.1","电冲剪"]
[31,"8467299000","其他手提式电动工具","攻丝机",null,"GB3883.1\nGB3883.9\nGB4343.1\nGB17625.1","攻丝机"]
[32,"8467229000","其他手提式电锯","往复锯（含曲线锯、刀锯）",null,"GB3883.1\nGB3883.11\nGB4343.1\nGB17625.1","往复锯，刀锯，曲线锯，电动锯管机"]
[33,"8467299000","其他手提式电动工具","插入式混凝土振动器",null,"GB3883.1\nGB3883.12\nGB4343.1\nGB17625.1","插入式混凝土振动器"]
[34,"8467221000","手提式电动链锯","电链锯",null,"GB3883.1\nGB3883.14\nGB4343.1\nGB17625.1","电链锯"]
[35,"8467292000","手提式电刨","电刨",null,"GB3883.1\nGB3883.10\nGB4343.1\nGB17625.1","电刨"]
[36,"8467299000","其他手提式电动工具","电动修枝剪和电动草剪",null,"GB3883.1\nGB3883.15\nGB4343.1\nGB17625.1","电动修枝剪，剪灌机"]
[{"$nulls":5},"GB3883.1\nGB3883.15\nGB4343.1\nGB17625.1","电动草剪"]
[37,"8467299000","其他手提式电动工具","电木铣和修边机",null,"GB3883.1\nGB3883.17\nGB4343.1\nGB17625.1","电木铣，雕刻机"]
[{"$nulls":6},"电动修边机"]
[38,"8467299000","其他手提式电动工具","电动石材切割机（含大理石切割机）",null,"GB3883.1\nGB3883.18\nGB4343.1\nGB17625.1","石材切割机\n大理石切割机"]
[39,"8515319900","其他电弧(包括等离子弧)焊接机及装置(全自动或半自动","小型交流弧焊机","小型电弧焊机是提供电流和电压，并具有适合于弧焊及类似工艺所需特性的限制负载的设备。","GB19213\nGB/T8118","小型电弧焊机"]
[40,"8515319000\n","其他电弧(包括等离子弧)焊接机及装置","交流弧焊机","电弧焊机是提供电流和电压，并具有适合于弧焊及类似工艺所需特性的设备。","GB15579.1\nGB/T8118","交流弧焊机、直流弧焊机、TIG弧焊机、MIG/MAG弧焊机、埋弧焊机、等离子弧切割机、等离子弧焊机\n"]
[]
[]
[41,"8515390000","其他电弧(等离子弧)焊接机器及装置","直流弧焊机"]
[42,null,null,"TIG弧焊机"]
[43,"8515319900","其他电弧(包括等离子弧)焊接机及装置(全自动或半自动","MIG/MAG弧焊机"]
[44,"8515312000","电弧(包括等离子弧)焊接机器人","埋弧焊机"]
[45,"8456901000","等离子切割机","等离子弧切割机"]
[46,null,null,"等离子弧焊机"]
[47,"8515900000","电气等焊接机器及装置零件","弧焊变压器防触电装置","电弧焊机防触电装置是用以降低可能由弧焊电源空载电压引起触电危险几率的一种装置。","GB10235","电弧焊机防触电装置"]
[]
[]
[48,8515900000,"电气等焊接机器及装置零件","焊接电缆耦合装置","焊接电缆耦合装置是连接两根电缆，或者把一根焊接软电缆连接到一台弧焊电源或焊接设备的一种装置。","GB15579.12","焊接电缆耦合装置"]
[]
[49,8515212001,"汽车生产线电阻焊接机器人","电阻焊机","电阻焊机是利用电流通过工件及其接触面间的电阻产生热量，同时对焊接处施加压力进行焊接的设备。","GB15578","电阻焊机"]
[null,"8515801001","汽车生产线激光焊接机器人"]
[null,"8515212090","其它电阻焊接机器人"]
[null,8515290000,"其他电阻焊接机器及装置"]
[null,"8515219900","其他电阻焊接机器(全自动或半自动的)"]
[50,8515809090,"其他焊接机器及装置","焊机送丝装置","焊机送丝装置是将焊丝送至电弧或熔池，并能进行焊丝控制的设备。","GB/T15579.5","焊机送丝装置"]
[51,8515900000,"电气等焊接机器及装置零件","TIG焊焊炬","TIG焊焊炬是在弧焊工艺过程中，能提供维持电弧所需电流、气体和电极等必要条件的装置","GB/T15579.7","TIG焊焊炬"]
[52,8515900000,"电气等焊接机器及装置零件","MIG/MAG焊焊枪","MIG/MAG焊焊枪是在弧焊工艺过程中，能提供维持电弧所需电流、气体和焊接材料等必要条件的装置。","GB/T15579.7","MIG/MAG焊焊枪"]
[null,"8515110000","钎焊机器及装置用烙铁及焊枪"]
[53,8515900000,"电气等焊接机器及装置零件","电焊钳","电焊钳是在弧焊过程中，用于夹持和操纵焊条，并保持电流以进行焊接的手持绝缘装置。","GB15579.11","电焊钳"]
[54,"8418102000","200＜容积≤500升冷藏冷冻组合机(各自装有单独外门的)","家用电冰箱和食品冷冻箱","1. 作为家用及类似用途的；对公众存在危险的，包括在商店、办公场所、酒店、轻工业、农场等场所由非电专业人员使用的；                                                             2. 单相器具额定电压不超过250V，其他器具额定电压不超过480V；                                                                         3. 有效容积≤500立升。","GB4706.1                            GB4706.13                           GB4343.1                                                  GB17625.1","1. 电动机-压缩机驱动的冷冻箱（柜）、冷藏箱（柜）、冷藏冷冻箱（柜）、无霜冰箱；                                                                                                          2. 电动机-压缩机驱动的非敞开式冷藏/冷冻展示柜；                                        3. 装有独立制冷系统的制冰机、冰淇淋机；                                                       4. 吸收式冰箱；                                                                                                       5. 帕耳帖效应式（半导体制冷）冰箱。"]
[null,"8418103000","容积≤200升冷藏-冷冻组合机(各自装有单独外门的)"]
[null,"8418211000","容积＞150升压缩式家用型冷藏箱"]
[null,"8418212000","压缩式家用型冷藏箱(50＜容积≤150升)"]
[null,"8418213000","容积≤50升压缩式家用型冷藏箱"]
[null,"8418291000","半导体制冷式家用型冷藏箱"]
[null,"8418292000","电气吸收式家用型冷藏箱"]
[null,"8418299000","其他家用型冷藏箱"]
[null,"8418302900","制冷＞-40℃小的其他柜式冷冻箱(小的指容积≤500升)"]
[null,"8418402900","制冷温度＞-40℃小的立式冷冻箱(小的指容积≤500升)"]
[null,"8418500000","装有冷藏或冷冻装置的其他设备,用于存储及展示(包括柜、箱、展示台、陈列箱及类似品)"]
[55,"8414511000","功率≤125w的吊扇(本身装有一个输出功率不超过125w的电动机)","电风扇","1. 作为家用及类似用途的；对公众存在危险的，包括在商店、办公场所、酒店、轻工业、农场等场所由非电专业人员使用的；                                  2. 单相器具额定电压不超过250V，其他器具额定电压不超过480V；                                                                     3. 通过电动机驱动扇叶旋转产生流动气流通风排气","GB4706.1              GB4706.27             GB4343.1                  GB17625.1","转页扇、落地扇、台扇（台地扇）、壁扇、吊扇、冷风扇、风幕扇、换气扇、吸顶扇、夹子扇等。"]
[null,"8414512000","其他功率≤125w的换气扇(装有一输出功率≤125w电动机)"]
[null,"8414513000","功率≤125w有旋转导风轮的风扇(本身装有一个输出功率不超过125w的电动机)"]
[null,"8414519100","功率≤125w的台扇(本身装有一个输出功率不超过125w的电动机)"]
[null,"8414519200","功率≤125w的落地扇(本身装有一个输出功率不超过125w的电动机)"]
[null,"8414519300","功率≤125w的壁扇(本身装有一个输出功率不超过125w的电动机)"]
[null,"8414519900","其他功率≤125w其他风机、风扇(本身装有一个输出功率不超过125w的电动机)"]
[null,"8414591000","其他吊扇(电动机输出功率超过125w的)"]
[null,"8414592000","其他换气扇(电动机输出功率超过125w的)"]
[null,"8414599091","其他台扇、落地扇、壁扇(电动机输出功率超过125w的)"]
[null,"8414599099","其他风机、风扇"]
[56,"8415101000","独立窗式或壁式空气调节器(装有电扇及调温、调湿装置,包括不能单独调湿的空调器)","空调器","1. 作为家用及类似用途的；对公众存在危险的，包括在商店、办公场所、酒店、轻工业、农场等场所由非电专业人员使用的；                                  2. 单相器具额定电压不超过250V，其他器具额定电压不超过480V；                                                                      3. 装有全封闭电动机－压缩机,额定制冷量≤21000大卡/每小时（24360W）；                                                   4. 可作为一个组件或组件系统的一部分独立销售。","GB4706.1 GB4706.32 GB4343.1 GB17625.1","窗式空调器、挂壁式空调器、落地式空调器、吊顶式空调器、嵌入式空调器、多联式空调器、移动式空调器、除湿机、热泵式热水器、冷水机组、水冷机组、单元式空调机、机房精密空调等各种空调器。"]
[null,"8415102100","制冷量≤4千大卡/时分体式空调,窗式或壁式(装有电扇及调温、调湿装置,包括不能单独调湿的空调器)"]
[null,"8415102201","制冷量＞4千大卡/时分体式空调,窗式或壁式"]
[null,"8415102290","其他制冷量＞4千大卡/时分体式空调,窗式或壁式"]
[null,"8415811000","制冷量≤4千大卡/时热泵式空调器(装有制冷装置及一个冷热循环换向阀的)"]
[null,"8415812001","制冷量＞4千大卡/时热泵式空调器"]
[null,"8415812090","其他制冷量＞4千大卡/时热泵式空调器"]
[null,"8415821000","制冷量≤4千大卡/时的其他空调器(仅装有制冷装置,而无冷热循环装置的)"]
[null,"8415822001","制冷量＞4千大卡/时的其他空调"]
[null,"8415822090","其他制冷量＞4千大卡/时的其他空调"]
[null,"8479892000","空气增湿器及减湿器"]
[57,"8414301101","功率≤0.4kw的冷藏、冷冻箱用无级变速压缩机","电动机―压缩机","1. 输入功率≤5000W家用和类似用途装置所用的密闭式（全封闭型和半封闭型）电动机－压缩机；                                                                                           2. 额定电压单相不超过250V，额定电压三相不超过480V。","GB4706.1 GB4706.17","1. 制冷器具、冰激凌机、制冰机用电动机－压缩机；                                                                                                 2. 热泵、空调器、除湿机用电动机-压缩机；                                                      3. 饮水机用的电动机－压缩机；                                                                          4. 商用售卖机用电动机－压缩机；                                                                       5. 用于制冷、空气调节或加热用途或这些用途的组合而传递热量的由工厂制造的装配组件用电动机-压缩机，如商用展示柜或冷库用压缩冷凝机组用电动机－压缩机；                                                                                                    6. 用于车辆或船上的器具用电动机－压缩机。"]
[null,"8414301102","功率≤0.4kw的冷藏、冷冻箱用定速压缩机"]
[null,"8414301190","其他小型电驱动冷藏或冷冻箱用压缩机(小型指电动机额定功率≤0.4kw)"]
[null,"8414301201","0.4kw＜功率≤5kw的冷藏、冷冻箱用无级变速压缩机"]
[null,"8414301202","0.4kw＜功率≤5kw的冷藏、冷冻箱用定速压缩机"]
[null,"8414301290","其他中型电驱动冷藏或冷冻箱用压缩机(指电动机额定功率＞0.4kw,但≤5kw)"]
[null,"8414301301","0.4kw＜功率≤5kw的空气调节器用无级变速压缩机"]
[null,"8414301302","0.4kw＜功率≤5kw的空气调节器用定速压缩机"]
[null,"8414301390","其他小型电动机驱动空调器用压缩机(指电动机额定功率＞0.4kw,但≤5kw的)"]
[null,"8414301901","其他制冷设备用无级变速压缩机"]
[null,"8414301902","其他制冷设备用定速压缩机"]
[null,"8414301990","电动机驱动其他用于制冷设备的压缩机"]
[58,"8450111000","干衣量≤10kg全自动波轮式洗衣机","家用电动洗衣机","1. 作为家用及类似用途的；对公众存在危险的，包括在商店、办公场所、酒店、轻工业、农场等场所由非电专业人员使用的；                             2. 单相器具额定电压不超过250V，其他器具额定电压不超过480V；                                                                     3. 用于对衣物和纺织物品进行洗涤、脱水处理的；        4. 可结合有加热、脱水和干燥的装置。                           5. 离心式脱水机、带有离心式脱水功能的洗衣机，其负载容量为≤10Kg的干衣。","GB4706.1 GB4706.24 GB4706.20 GB4706.26 GB4343.1 GB17625.1","单桶洗衣机、离心式脱水机、带脱水装置的双桶洗衣机、带干衣或不带干衣功能的波轮式全自动洗衣机、带加热或不带加热的全自动滚筒式洗衣机、滚筒式洗衣干衣机、带有电动挤水器的洗衣机、搅拌式洗衣机"]
[null,"8450112000","干衣量≤10kg全自动滚筒式洗衣机"]
[null,"8450119000","其他干衣量≤10kg的全自动洗衣机"]
[null,"8450120000","装有离心甩干机的非全自动洗衣机(干衣量≤10公斤)"]
[null,8450190000,"干衣量≤10kg的其他洗衣机"]
[null,"8421121000","干衣量≤10公斤的离心干衣机"]
[null,"8421191000","脱水机"]
[59,null,null,"电热水器—贮水式和快热式电热水器","1. 作为家用及类似用途的；对公众存在危险的，包括在商店、办公场所、酒店、轻工业、农场等场所由非电专业人员使用的；                                                          2. 单相器具额定电压不超过250V，其他器具额定电压不超过480V；                                                                      3. 具有贮存水并将水加热至沸点以下某个可控温度功能、用于洗浴、洗涤和类似用途的驻立式器具；              4. 器具通过金属铠装电热元件、非金属铠装电热元件、电热膜或类似膜状电热元件、或其它型式的加热元件（如微波加热、电磁加热）实现加热水的功能。","GB4706.1                     GB4706.12","1. 密闭式贮水热水器                                                                                              2. 出口敞开式贮水热水器                                                                                      3. 水箱式贮水热水器                                                                                              4. 水槽供水式贮水热水器                                                                                       5. 带电加热的太阳能热水器"]
[null,8516101000,"储存式电热水器"]
[null,8516109000,"其他电热水器"]
[null,8516102000,"即热式电热水器",null,"1. 作为家用及类似用途的；对公众存在危险的，包括在商店、办公场所、酒店、轻工业、农场等场所由非电专业人员使用的；                                                            2. 单相器具额定电压不超过250V，其他器具额定电压不超过480V；                                                                      3. 具有当水流过器具时将水加热到沸点以下温度功能、用于洗浴、洗涤和类似用途的器具                                 4. 器具通过金属铠装电热元件、非金属铠装电热元件、电热膜或类似膜状电热元件、裸露式电热元件、或其它加热方式实现加热水的功能。","GB4706.1  GB4706.11","1. 封闭式快热热水器                                                                                               2. 出口开放式快热热水器                                                                                        3. 裸露电热元件快热式热水器"]
[null,8516109000,"其他电热水器"]
[60,"8516299000","电气空间加热器","室内加热器","1. 作为家用及类似用途的；对公众存在危险的，包括在商店、办公场所、酒店、轻工业、农场等场所由非电专业人员使用的；                                                            2 . 单相器具额定电压不超过250V，其他器具额定电压不超过480V；3. 用于对房间空气进行加热的加热器。","GB4706.1                                GB4706.23","辐射式加热器、对流式加热器、风扇式加热器，                       如：充油式电暖气（油汀）、浴霸、取暖器等。"]
[61,"8508110000","电动的真空吸尘器(功率不超过1500瓦,且带有容积不超过20升的集尘袋或其他集尘容器)","真空吸尘器","1. 作为家用及类似用途的；对公众存在危险的，包括在商店、办公场所、酒店、轻工业、农场等场所由非电专业人员使用的；                                                         2. 额定电压不超过250V；                                                  3. 利用真空原理用于地面或其它表面去除灰尘和污物、吸水，以及动物清洁等目的的器具。","GB4706.1                        GB4706.7                                 GB4343.1                     GB17625.1","真空吸尘器（包括中央安置吸尘器）；吸水清洁器具；动物清洁器具。带有电源适配器的充电式吸尘器。"]
[null,"8508190000","其他电动的真空吸尘器"]
[62,"8516310000","电吹风机","皮肤和毛发护理器具","1. 作为家用及类似用途的；对公众存在危险的，包括在商店、办公场所、酒店、轻工业、农场等场所由非电专业人员使用的；                                                          2. 额定电压不超过250V；                                                  3. 用于对头发或皮肤护理的个人护理器具。","GB4706.1 GB4706.15 GB4343.1 GB17625.1","电吹风、干手器、电热梳、卷发器、电发夹、毛发定型器、面部桑那器"]
[null,"8516320000","其他电热理发器具"]
[null,"8516330000","电热干手器"]
[63,"8516400000","电熨斗","电熨斗","1. 作为家用及类似用途的；对公众存在危险的，包括在商店、办公场所、酒店、轻工业、农场等场所由非电专业人员使用的；                                                        2. 额定电压不超过250V；                                                 3. 具有一定重量的平的底板，采用电热元件加热，加热后可熨压织物并使其平滑                                               4. 可包括相关设备，如容量不超过5升的分离式水箱或蒸汽器。","GB4706.1 GB4706.2 GB4343.1 GB17625.1","干式电熨斗、蒸汽电熨斗（包括开口式、压力式）、无绳电熨斗、带有单独蒸汽发生器或水箱的电熨斗。"]
[64,"8516601000","电磁炉","电磁灶","1. 作为家用及类似用途的；对公众存在危险的，包括在商店、办公场所、酒店、轻工业、农场等场所由非电专业人员使用的；                                                           2. 单相器具额定电压不超过250V，其他器具额定电压不超过480V；                                                                       3. 通过电磁线圈元件，将放在金属容器中的食物、水进行加热的器具。","便携式器具 GB4706.1 GB4706.29 驻立式器具 GB4706.1 GB4706.22","便携式电磁灶、驻立式电磁灶。"]
[65,"8516605000","电烤箱","电烤箱（便携式烤架、面包片烘烤器及类似烹调器具）","1. 作为家用及类似用途的；对公众存在危险的，包括在商店、办公场所、酒店、轻工业、农场等场所由非电专业人员使用的；                                                          2. 额定电压不超过250V；                                                 3. 采用电热元件加热，具有烘烤、烧煮等食物烹调功能。                                                                                      4. 属于便携式器具。                                                           5.有效容积不超过10升。","GB4706.1                        GB4706.14 ","面包片烘烤器、华夫饼炉、电烤箱、电烤炉、旋转烤架、烘烤器、烤肉叉、辐射烤架、烤盘、烧烤架、奶酪烤架、接触烤架、室内用烧烤炉、食物烘烤器、电炉、电灶、气电组合烧烤器具中的电器部分。"]
[null,"8516609000","其他电热炉(包括电热板、加热环、烧烤炉及烘烤器)"]
[null,"8516721000","家用自动面包机"]
[null,"8516722000","片式烤面包机(多士炉)"]
[null,"8516729000","其他电热烤面包器"]
[66,"8509401000","水果或蔬菜的榨汁机","电动食品加工器具（食品加工机（厨房机械））","1. 作为家用及类似用途的；对公众存在危险的，包括在商店、办公场所、酒店、轻工业、农场等场所由非电专业人员使用的；                                                           2. 额定电压不超过250V；                                                  3. 用于对食物进行加工准备的器具；用于开罐头的器具；用于磨刀的器具。","GB4706.1                         GB4706.30","食物混合器、奶油搅打器、打蛋机、搅拌器、筛分器、搅乳器、冰淇淋机（包括在冰箱冷冻室或冰柜中使用的）、柑桔果汁压榨器、离心果汁器、绞肉机、面条机、果浆汁榨取器、切片机、豆类切片机、土豆剥皮机、磨碎器与切碎器、磨刀器、开罐头器、刀具、食品加工器、谷类磨碎器（漏斗容量≤3L）、咖啡碾碎器（漏斗容量≤500克）等。"]
[null,"8509409000","食品研磨机,搅拌器"]
[null,"8509809000","其他家用电动器具"]
[67,"8516500000","微波炉","微波炉","1. 作为家用及类似用途的；对公众存在危险的，包括在商店、办公场所、酒店、轻工业、农场等场所由非电专业人员使用的；                                                          2. 额定电压不超过250V；                                                   3. 利用频率在300MHz～30GHz之间的电磁能量加热腔体内食物和饮料的器具；                                               4. 可对食物有附加的功能，如着色功能、烧烤功能、蒸汽功能等。","GB4706.1                   GB4706.21","微波炉、烧烤微波炉、光波微波炉、转波炉、蒸汽微波炉、热风循环式微波炉。"]
[68,"8516799000","其他电热器具","电灶、灶台、烤炉和类似器具（驻立式电烤箱、固定式烤架及类似烹调器具）","1. 作为家用及类似用途的；对公众存在危险的，包括在商店、办公场所、酒店、轻工业、农场等场所由非电专业人员使用的；                                                           2. 单相器具额定电压不超过250V，其他器具额定电压不超过480V；                                                                      3. 采用电热元件加热，具有烘烤、烧煮等食物烹调功能。                                                                                        4. 属于驻立式器具。","GB4706.1                        GB4706.22","驻立式烤架、驻立式烤盘、烤炉（包括蒸汽烤炉、及热解式自洁烤炉）电灶、灶台、气电组合烹调器具中的电器部分。"]
[69,"8414601000","抽油烟机，指罩的平面最大边长不超过120厘米,装有风扇的","吸油烟机","1. 作为家用及类似用途的；对公众存在危险的，包括在商店、办公场所、酒店、轻工业、农场等场所由非电专业人员使用的；                                                          2. 额定电压不超过250V；                                                  3. 安装在烹调炉具、炉灶或类似器具上部，用电动机驱动用于抽吸被污染空气的吸油烟机。","GB4706.1                             GB4706.28","深型吸油烟机、欧式吸油烟机、薄型吸油烟机、亚深型吸油烟机、分体式吸油烟机。"]
[70,"8516711000","滴液式咖啡机","液体加热器和冷热饮水机","液体加热器                                                                           1. 作为家用及类似用途的；对公众存在危险的，包括在商店、办公场所、酒店、轻工业、农场等场所由非电专业人员使用的；                                                            2. 额定电压不超过250V；                                                  3. 采用电热元件加热水或液态食物。","GB4706.1                  GB4706.19","电水壶、电茶壶、电热杯、电热水瓶等产生沸水的电开水器（额定容量≤10L）；咖啡壶；煮蛋器；电热奶器；喂食瓶加热器；电压力锅（含电压力饭锅；额定压力≤140kPa、额定容量≤10L）；电烹调平锅；电炖锅；电热锅；电蒸锅；电药壶（煲）；电酸奶器；煮沸清洗器；带有水壶的多功能的早餐机；多用途电热锅；电火锅；电消毒器；家畜饲料蒸煮器；带有水套的煮胶锅等。"]
[null,"8516712000","蒸馏渗滤式咖啡机"]
[null,"8516713000","泵压式咖啡机"]
[null,"8516719000","其他电热咖啡机和茶壶"]
[null,"8419810000","加工热饮料,烹调,加热食品的机器"]
[null,"8516791000","电热饮水机",null,"冷热饮水机                                                                           1. 作为家用及类似用途的；对公众存在危险的，包括在商店、办公场所、酒店、轻工业、农场等场所由非电专业人员使用的；                                                              2 额定电压不超过250V；                                                       3. 将桶装、管道中或其它水源提供的饮用水直接加热或冷却到适宜温度供使用者直接饮用的器具。","GB4706.1                       GB4706.19     GB4706.13","可对饮用水进行前期净化和/或和/或消毒和/或软化等处理后，再进行加热或冷却，供使用者直接饮用的器具。"]
[71,"8516603000","电饭锅","电饭锅","1. 作为家用及类似用途的；对公众存在危险的，包括在商店、办公场所、酒店、轻工业、农场等场所由非电专业人员使用的；                                                         2. 额定电压不超过250V；                                                 3. 以煮饭为主要功能的器具；                                            4. 可结合有煮粥、炖汤等功能。","GB4706.1              GB4706.19                        GB4343.1                GB17625.1","电饭锅（煲）、自动电饭锅（煲）、全自动电饭锅（煲）、多功能电脑电饭锅（煲）、定时电饭锅（煲）、西施锅（煲）、智能（电饭）锅（煲）等。注：电压力饭锅归到液体加热器进行认证。"]
[72,"8518210000","单喇叭音箱","总输出功率在500W（有效值）以下的单扬声器和多扬声器有源音箱","扬声器：把电能转换成声能,并把声功率辐射到空气中的电声换能器。有源扬声器音箱：音箱内除了扬声器之外，还包含有电能源。例如：存在着有源器件构成的电路（包括音频功率放大电路）和供电电源电路。","GB8898,GB13837,GB17625.1","单扬声器有源音箱；\n多扬声器有源音箱；\n有源扬声器音箱与无源扬声器音箱组合而成的有源扬声器系统。\n"]
[null,"8518220000","多喇叭音箱"]
[73,"8518400090","其他音频扩大器","音频功率放大器","将音频电信号（或者是通过传声器将声音信号转换而成的音频电信号）放大（包括电流/电压/功率放大）到一定功率以推动负载(扬声器)放声的音频放大器。","GB8898,GB13837,GB17625.1","适用于监听，扩声及家用音频功率放大器（定阻式或定压式）。定阻式：输出端以负载阻抗标示的放大器。产品列举：带有传声器（麦克风）的音频功率放大器。定压式：输出端以电压标示的放大器。产品列举：不带有传声器（麦克风）的音频功率放大器。\n环绕声放大器：具有环绕声解码器，并具有视频信号通道的多通道声频放大器；产品列举：扩音机/扩音器,前置放大器。\n家庭影院：由环绕声放大器，多个扬声器系统、大屏幕电视及高质量A/V节目源构成的具有环绕声影院视听效果的家用视听系统；产品列举：家庭影院用的环绕声放大器。\n"]
[null,"8543709200","其他高,中频放大器"]
[null,"8518500000","电气扩音机组"]
[74,"无",null,"调谐器","能（为接收机）调谐到欲接收频率的设备/装置。","GB8898,GB13837,GB17625.1","音频调谐设备","删除"]
[75,"8527920000","带时钟的收音机","各种广播波段的收音机",null,"GB8898,GB13837,GB17625.1","调幅收音机（工作于长波或中波或短波波段，用来接收调幅广播的收音机）调频收音机（工作于超短波波段，用来接收调频广播的收音机）带时钟的收音机(包括兼可接收无线电话,电报的设备)"]
[null,"8527990000","其他收音机"]
[76,"8517629900","其他接收、转换并发送或再生音像或其他数据用的设备","各类载体形式的音视频录制、播放及处理设备（包括各类光盘磁带等载体形式）",null,"GB8898,GB13837,GB17625.1","磁带录放机：用磁带记录，重放音频信号的设备。磁带放音机磁带录音机CD播放机，VCD/超级VCD播放机，LD播放机DVD播放机，MP3录/放机，MP4录/放机盘式电唱机，CD/MD唱机开盘式录音机，具有录音功能的激光唱机语言复读机其他音视频处理设备：编码器、解码器等"]
[null,"8519200010","以特定支付方式使其工作的激光唱机"]
[null,"8519200090","其他以特定支付方式使其工作的声音录制或重放设备"]
[null,"8519811100","未装有声音录制装置的盒式磁带型声音重放装置"]
[null,"8519811200","装有声音重放装置的盒式磁带型录音机"]
[null,"8519811900","其他使用磁性媒体的声音录制或重放设备"]
[null,"8519812100","激光唱机,未装有声音录制装置"]
[null,"8519812910","具有录音功能的激光唱机"]
[null,"8519812990","其他使用光学媒体的声音录制或重放设备"]
[null,"8519813100","装有声音重放装置的闪速存储器型声音录制设备"]
[null,"8519813900","其他使用半导体媒体的声音录制或重放设备"]
[null,"8519891000","不带录制装置的其他唱机,不论是否带有扬声器"]
[null,"8519899000","其他声音录制或重放设备"]
[null,"8521901110","具有录制功能的视频高密光盘(VCD)播放机"]
[null,"8521901190","其他视频高密光盘(VCD)播放机"]
[null,"8521901290","其他数字化视频光盘(DVD)播放机"]
[null,"8521901910","具有录制功能的其他激光视盘播放机"]
[null,"8521901990","其他激光视盘播放机"]
[null,"8521909090","其他视频信号录制或重放设备"]
[77,"8527910000","其他收录(放)音组合机","以上设备的组合",null,"GB8898,GB13837,GB17625.1","磁带收放音机收录放音组合机带CD播放功能的收录机带有有源扬声器的声频功率放大器带VCD播放功能的声频功率放大器带DVD播放功能的声频功率放大器带收音,录音,功率放大等功能的组合音响组合音响系统（可带视频功能）带电唱机的组合音响"]
[78,"8504401990","其他稳压电源","音视频设备配套的电源适配器","将交流电网电源与音视频产品配接(包括供电性质和电气参数)的设备","GB8898,GB13837,GB17625.1","交流输入，交流输出的电源适配器交流输入，直流输出的电源适配器常规串联稳压式直流输出电源适配器开关稳压式直流输出电源适配器带有向外充电功能的电源适配器"]
[79,"8528711000","彩色的卫星电视接收机","各种成像方式的彩色电视接收机","可以接收广播电视信号，能解调并能输出或重现广播电视信号的设备。","GB8898,GB13837,GB17625.1","阴极射线显象管彩色电视接收机液晶显示彩色电视接收机等离子彩色电视接收机投影（背投、前投）彩色电视接收机彩色视频投影机黑白或其他单色视频投影机数字电视机顶盒(能够接收数字电视信号并具有广播和交互式多媒体应用功能的装置，包括将数字电视信号转化为模拟电视信号以供给模拟电视接收机的装置)"]
[null,"8528718000","其他彩色的电视接收装置"]
[null,"8528721100","其他彩色的模拟电视接收机"]
[null,"8528721200","其他彩色的数字电视接收机,阴极射线显像管的"]
[null,"8528721900","其他彩色的电视接收机,阴极射线显像管的"]
[null,"8528722100","彩色的液晶显示器的模拟电视接收机"]
[null,"8528722200","彩色的液晶显示器的数字电视接收机"]
[null,"8528722900","其他彩色的液晶显示器的电视接收机"]
[null,"8528723100","彩色的等离子显示器的模拟电视接收机"]
[null,"8528723200","彩色的等离子显示器的数字电视接收机"]
[null,"8528723900","其他彩色的等离子显示器的电视接收机"]
[null,"8528729100","其他彩色的模拟电视接收机"]
[null,"8528729200","其他彩色的数字电视接收机"]
[null,"8528729900","其他彩色的电视接收机"]
[null,"8529901011","卫星电视接收用解码器"]
[null,"8528691000","其他彩色的投影机"]
[null,"8528699000","其他单色的投影机"]
[80,"8528491000","其他彩色的阴极射线管监视器","监视器（不包括汽车用电视接收机）","将视频信号转换为光图像信号的设备","GB8898,GB13837,GB17625.1","彩色视频监视器黑白视频监视器其他单色视频监视器"]
[null,"8528499000","其他单色的阴极射线管监视器"]
[null,"8528591090","其他彩色的监视器"]
[null,"8528599000","其他单色的监视器"]
[81,"8528719000","其他单色的电视接收装置","黑白电视接收机及其他单色的电视接收机","能够接收电视节目的接收机","GB8898,GB13837,GB17625.1","黑白电视接收机","删除"]
[null,"8528730000","其他单色的电视接收机",{"$nulls":4},"删除"]
[82,"8540110000","彩色阴极射线电视显像管","显像（示）管","用来重现电视图像的一种阴极射线管。","GB8898","仅限于管屏对角线尺寸>16cm的阴极射线管。16cm以上彩色阴极射线电视显像管16cm以上黑白阴极射线电视显像管16cm以上单色阴极射线电视显像管"]
[null,"8540401000","点距<0.4mm彩色数据/图形显示管"]
[null,"8540402000","单色数据/图形显示管"]
[null,"8540120000","单色阴极射线电视显像管"]
[null,"8540609000","其他阴极射线管"]
[83,"8521101900","其他磁带型录像机","录像机","用相关介质记录，重放视频信号及音频信号的设备。","GB8898,GB13837,GB17625.1","磁带录像机硬盘录像机DVD录像机"]
[null,"8521102000","磁带放像机"]
[null,"8521901210","具有录制功能的数字化视频光盘(DVD)播放机"]
[84,"9207100000","通过电产生或扩大声音的键盘乐器(手风琴除外)","电子琴","通过电产生声音的键盘乐器，通常由音色、自动节奏，自动和弦三大部分组成。","GB8898,GB13837,GB17625.1","落地式单层键盘电子琴落地式多层键盘电子琴便携式单层键盘电子琴便携式多层键盘电子琴电子钢琴"]
[85,8529102000,"收音机、电视机天线及其零件(包括收音机的组合机用的天线及零件）","天线放大器","将天线接收到的信号进行放大的独立设备。","GB8898,GB13837,GB17625.1","天线放大器"]
[null,"8529109090","其他无线电设备天线及其零件(编号8525至8528所列其他 装置或设备的，包括天线反射器）"]
[86,null,null,"声音和电视信号的电缆分配系统设备与部件","声音和电视信号的电缆分配系统设备与部件","GB13836\n\n\n","干线放大器\n桥接放大器\n分配放大器\n视频调制器\n频率变换器\n音视频调制解调器\n","删除"]
[87,null,null,"卫星电视广播接收机","用于接收卫星传输的电视广播和类似业务的设备，其输入信号可以是模拟的或是数字的。","GB13837,GB17625.1","适用于接收符合我国卫星电视广播制式的内藏式卫星电视广播接收机，也适用于普及型卫星电视接收机。","删除"]
[88,"8471414000","微型机","微型计算机","由计算模块、存储模块、供电模块和操作系统组成，具有独立结构的实体。该实体可以外接或内置外围设备，组成信息处理系统。","GB4943,GB9254,GB17625.1","适用于额定功率小于1300瓦的微型计算机，包括家用、办公用的计算机。台式计算机，控制智能仪表用的计算机，数据处理设备，文本处理设备，网络计算机。"]
[null,"8471419000","其他数据处理设备"]
[null,"8471494000","以系统形式报验的微型机"]
[null,"8471504001","含显示器和主机的微型机"]
[null,"8472901000","自动柜员机"]
[89,"8471301000","平板电脑(重量≤10千克,至少由一个中央处理器、键盘和","便携式计算机","以便携性为特点，内置了输入输出设备、电池模块的微型计算系统。","GB4943,GB9254,GB17625.1","设备重量≤10公斤,至少具备中央处理器、键盘和显示器。笔记本电脑掌上电脑(须带有实体键盘和适配器)。"]
[null,"8471309000","其他便携式自动数据处理设备(重量≤10千克,至少由一个"]
[90,"8528410000","专用或主要用于税目84.71商品的阴极射线管监视器","与计算机连用的显示设备;投影仪","可以是单独的直观显示设备，也可以作为一个设备单元组装到系统的设备上；还可以是带有显示功能和控制功能的显示终端设备。","GB4943,GB9254,GB17625.1","LCD液晶显示器，CRT单色显示器，CRT彩色显示器，显示终端，PDP显示器，投影显示器，LED电子显示屏，其它显示器"]
[null,"8528511000","专用或主要用于税目84.71商品的液晶监视器"]
[null,"8528519000","其他专用或主要用于税目84.71商品的监视器"]
[91,"8443311010","静电感光式多功能一体加密传真机(可与自动数据处理设","与计算机连用的打印设备","具有与计算机相连的通讯接口，可以单独或与IT设备连接，打印文件、票据或照片等。不在CCC 认证范围内的产品：\n1．光盘、服装、塑料件的打印机；\n2． A4 幅面打印速度大于60ppm 的打印机。","GB4943,GB9254,GB17625.1","激光打印机，针式打印机，喷墨打印机，绘图机，热敏打印机，热转印打印机，票据打印机，宽幅打印机，标签打印机，条码打印机等。"]
[null,"8443311090","其他静电感光式多功能一体机(可与自动数据处理设备或"]
[null,"8443321100","专用于税目8471所列设备的针式打印机"]
[null,"8443321200","专用于税目8471所列设备的激光打印机"]
[null,"8443321300","专用于税目8471所列设备的喷墨打印机"]
[null,"8443321400","专用于8471税目所列设备的热敏打印机（可与自动数据处理设备或网络连接）"]
[null,"8443321900","专用于税目8471所列设备的其他打印机"]
[null,"8443329090","其他印刷(打印)机、复印机和电传打字机"]
[92,"84433110暂","静电感光式多功能一体机","多用途打印复印机","具有与计算机相连的通讯接口，具有打印和复印等功能。                         不在CCC 认证范围内的产品：能复制开本大于A1规格的复印机","GB4943,GB9254,GB17625.1","打印/复印/传真多用机，图像雕刻机，电脑刻字机等。                 "]
[null,"8443319010","其他具有打印和复印两种功能的机器"]
[null,"8443319020","其他多功能一体加密传真机（兼有打印、复印中一种及以上功能的机器）"]
[null,"8443319090","其他具有打印、复印或传真中两种及以上功能的机器"]
[null,"8443311010","静电感光式多功能一体加密传真机(可与自动数据处理设"]
[null,"8443311090","其他静电感光式多功能一体机(可与自动数据处理设备或"]
[93,"8471605000","自动数据处理设备的扫描器","扫描仪","通常与计算机配套使用，用来扫描文件、图纸或照片等。","GB4943,GB9254,GB17625.1","适用于与计算机配套使用的扫描设备。平板扫描仪，图纸扫描仪，立式扫描仪，其他高速扫描仪等"]
[94,"8504401300","编号8471所列机器用的稳压电源","计算机内置电源及电源适配器充电器","适用于额定功率1300W以下的安装在计算机或服务器内部的电源。","GB4943,GB9254,GB17625.1","计算机/服务器机内电源（带机内外壳或不带机内防护外壳）"]
[null,"8504401990","其他稳压电源"]
[95,"9504901000","其他电子游戏机","电脑游戏机","由处理器、图像处理器、键盘、电源及有关配件等部分组成，专门用于运行游戏软件。","GB4943","适用于需与显示设备配套使用的电脑游戏机。"]
[null,"9504501900","视频游戏控制器及设备"]
[null,"9504509900","其他视频游戏控制器及设备"]
[96,"9504901000","其他电子游戏机","学习机","由处理器、图像处理器、键盘、电源及有关配件等部分组成。","GB4943","适用于与显示设备配套使用的学习机。"]
[97,"8443329090","其他印刷(打印)机、复印机和电传打字机","复印机","从书写、绘制或印刷的原稿得到等倍、放大或缩小的复印品的设备。","GB4943,GB9254,GB17625.1","彩色或黑白的静电复印机、重氮复印机、小胶印机、油印机、数字式一体化速印机、缩微阅读（复印）机胶版复印机 ，小型平板印刷机、小型胶印机，油印机，缩微阅读机，静电感光复印设备(直接或间接法)，带有光学系统的感光复印设备，接触式的感光复印设备热敏复印设备"]
[null,"8443391100","将原件直接复印(直接法)的静电感光复印设备"]
[null,"8443391200","将原件通过中间体转印(间接法)的静电感光复印设备"]
[null,"8443392100","带有光学系统的其他感光复印设备"]
[null,"8443392200","接触式的其他感光复印设备"]
[null,"8443392300","热敏的其他感光复印设备"]
[null,"8443392400","热升华的其他感光复印设备"]
[null,"8443399000","其他印刷(打印)机、复印机"]
[98,"8471412000","小型自动数据处理设备","服务器","服务器是基于某种操作系统、具有通用开放体系结构的产品。具有高扩充性、高可用性、高稳定性。","GB4943,GB9254,GB17625.1","适用于额定功率小于1300瓦的服务器网络服务器，刀片服务器等。"]
[null,"8471492000","以系统形式报验的小型计算机"]
[null,"8471499900","以系统形式报验的其他计算机"]
[null,"8471414000","微型机"]
[99,"9029102000","车费计、里程计","金融及贸易结算电子设备（电磁兼容）",null,"GB9254","测量出租汽车行驶里程和运行时间，对输入的信号进行判别、计算并能直接显示金额的仪器。","删除"]
[null,"8423811000","最大称量≤30公斤的计价秤",{"$nulls":3},"适用于使用称重传感器和称重显示控制器的非自动计量的最大称量30公斤及以下的电子秤","删除"]
[null,"9028301100            ","单相感应式电度表（包括它们的校准仪表）",{"$nulls":3},"由电能计量单元和数据处理单元构成的、使用电户必须先付费方可用电的电能计量仪表。适用于固定安装使用的供在本地测量、管理和监控额定频率为50 Hz的交流有功电能的预付费电度表。电子式预付费电度表:全部由固态(电子)器件实现电能计量和预付费功能的预付费电度表。机电式预付费电度表:由感应式电度表实现电能计量，由电子器件实现数据处理和预付费功能的预付费电度表。室内外使用的单项或三相电子式预付费电度表及机电式预付费电度表。","删除"]
[null,"9028301200","三相感应式电度表（包括它们的校准仪表）",{"$nulls":4},"删除"]
[null,"9028301300","单相电子式（静止式）电度表（包括它们的校准仪表）",{"$nulls":4},"删除"]
[null,"9028301400","三相电子式（静止式）电度表（包括它们的校准仪表）",{"$nulls":4},"删除"]
[null,"9028301900","其他电度表（包括它们的校准仪表）",{"$nulls":4},"删除"]
[null,"8471900090","未列名的磁性或光学阅读器",{"$nulls":3},"适用于接触式或非接触式的具有结算功能且以独立产品形式存在的IC卡读写器。食堂用IC卡读写器，商场支付终端IC卡读写器等"]
[null,"8472909000","其他办公室用机器",{"$nulls":3},"用于在现金收付时自动清点计数的系列产品，包括具有验钞或伪钞鉴别功能的点钞机。","删除"]
[100,"8470501000","销售点终端出纳机","收款机","通常由显示系统、打印系统、中央处理系统、外围设备驱动系统、电源、键盘、机箱等组成，用于市场或超市。","GB4943,GB9254","普通型电子收款机：是指在收款作业中能进行金额管理和商品跟踪管理的电子收款机。在线型电子收款机：是指在收款作业中能进行金额管理、商品管理、通信联网，并具有外设接口的电子收款机。税控电子收款机：是指具有税控专用模块的电子收款机。该模块采用非易失性存储器件，用于存储有关营业数据。","待删除"]
[null,"8470509000","其他现金出纳机。",{"$nulls":4},"待删除"]
[101,"8443329090","其他印刷(打印)机、复印机和电传打字机","绘图仪","具有与计算机相连的数据通讯接口，可单独或与IT设备连接,用来将图形准确绘制在介质上的设备。","GB4943,GB9254,GB17625.1","从原理上分类，绘图仪分为笔式、喷墨式、热敏式、静电式、激光式等，而从结构上可分为平台式和滚筒式；从颜色上可分为单色和彩色绘图仪。平台式绘图仪的工作原理是，在计算机控制下，笔或喷墨头在Ｘ、Ｙ方向移动，而纸在平面上固定不动。滚筒式绘图仪的工作原理是，笔或喷墨头沿Ｘ方向移动，纸沿Ｙ方向移动。笔式绘图仪喷墨式绘图仪热敏式绘图仪静电式绘图仪激光式绘图仪"]
[102,"8528610010","专用或主要用于税目84.71商品的彩色投影机","投影仪","将输入信号通过透射式投射方式或反射式投射方式等显示在投影面上的设备","GB4943,GB9254,GB17625.1","CRT（阴极射线管）投影机LCD（液晶显示器）投影机DLP（数码光路处理器）投影机DLV（数码光阀）投影机"]
[null,"8528610090","其他专用或主要用于税目84.71商品的投影机"]
[null,"8528691000","其他彩色的投影机"]
[null,"8528699000","其他单色的投影机"]
[null,"90082000","缩微胶卷、缩微胶片或其他所谓品的阅读机，不论是否可以进行复制"]
[103,"9405100000","枝形吊灯(包括天花板或墙壁上的照明装置，但露天或街道上的除外)","灯具","适用于电源电压大于36伏但不超过1000V的固定式通用灯具（不能很方便地从一处移到另一处的灯具，如壁灯、吊灯、吸顶灯）。","GB7000.1\nGB7000.10\nGB17743\nGB17625.1","指不为专门目的设计固定式灯具，由于灯具的固定方式使之只能借助于工具才能拆卸，或由于灯具使用在不易接触到的地方，灯具不能轻易地从一处移到另一处。\n\n产品列举：\n1. 悬挂灯具，悬吊在天花板上的灯具，如枝形花灯，库房、商场等使用的吊灯，教室、办公室用的吊灯等。\n2. 表面安装灯具，包括：\n－天花板表面安装灯具，如吸顶灯；\n－墙面安装的灯具，如室内外墙壁表面安装的壁灯；\n－厨柜表面安装灯具，如壁厨内表面安装的灯具。\n3. 导轨安装灯具，即安装在电源导轨上的灯具。\n4. 地面固定式灯具：私人庭园用、灯具总高度低于2.5m的固定式灯具。\n5. 采用整体式不可替换光源的灯具，如插座安装式灯具（俗称小夜灯）、光源不可替换而安装方式类似于其他同类的固定式通用灯具。\n6. 使用内装式变压器的固定式通用钨丝灯灯具。\n\n不包括的其他专用固定式灯具：\n1. 固定式应急照明用灯具；\n2. 隧道灯具；\n3. 道路和街路照明灯具；\n4. 灯具总高度不低于2.5m（≥2.5m）的柱式合成灯具和室外公共场所照明用灯具；\n5. 投光灯具；\n6. 影视舞台灯具；\n7. 游泳池和类似场所用灯具；\n8. 医疗场所用灯具；\n9. 通风灯具。"]
[null,"9405200010","含濒危物种成分的电气台灯、床头灯、落地灯",null,"适用于电源电压大于36伏但不超过1000V的可移式通用灯具（正常使用时，灯具连接电源后能够从一处移到一处的灯具,如台灯、落地灯）。","GB7000.1\nGB7000.11\nGB17743\nGB17625.1","指不为专门目的设计的可移式灯具，而且正常使用时，连接电源后的灯具能够从一处移到另一处。安装在墙上，带有不可拆卸的软缆或软线加插头连接电源的灯具、可能用蝶形螺钉、钢夹、挂钩方式将灯具固定到支承物上，徒手可以很方便地从支承物上取下的灯具，均被认为是可移式通用灯具。\n\n产品列举：\n1. 桌面摆放的灯具，如读写台灯；\n2. 地面摆放的灯具，如落地灯；\n3. 夹持在垂直或水平表面、或圆杆的灯具，如夹灯；\n4. 使用内装式变压器的可移式通用钨丝灯灯具。\n\n不包括的其他专用可移式灯具：\n1. 以原电池为电源的手电筒；\n2. 以蓄电池为电源的可移式灯具；\n3. 应急照明用可移式灯具；\n4. 庭院用可移式灯具；\n5. 手提灯；\n6. 灯串；\n7. 儿童感兴趣的可移式灯具。"]
[null,"9405200090","其他电气台灯、床头灯、落地灯"]
[null,"9405409000","其他电灯及照明装置",null,"用于电源电压高于36V和不超过1000V的嵌入式灯具。制造厂指定完全或全部嵌入安装表面的灯具，如筒灯、格栅灯、埋地灯。\n","GB7000.1\nGB7000.12\nGB17743\nGB17625.1","指制造厂打算完全或部分嵌入安装表面的灯具。嵌入安装在厨柜的内、外表面上的灯具，嵌入安装在其他电气设备或家用电器的内、外表面上的灯具，均被认为是嵌入式灯具。\n\n产品列举：\n1. 嵌入安装在吊顶或天花板表面的灯具，如格栅灯、筒灯；\n2. 嵌入安装在墙面上的灯具，如墙脚灯具、防潮灯具；\n3. 嵌入安装在地面上的灯具，如埋地灯具；\n4．使用内装式变压器的嵌入式钨丝灯灯具。\n\n不包括的其他专用嵌入式灯具\n1. 游泳池或类似场所嵌入池壁或池底表面安装的水下灯具；\n2. 嵌入安装在天花板表面或墙面上的应急照明用灯具；\n3. 嵌入安装在机场地面的机场跑道灯具。"]
[104,"8504101000","电子镇流器","镇流器","仅限于电源电压大于36伏但不超过1000V的管形荧光灯用交流电子镇流器。","GB19510.1\nGB19510.4\nGB17743\nGB17625.1","由电源电网供电，包含有稳定器件的交流-交流逆变器，通常在高频时启动。\n适用范围：采用36V以上、1000V以下，50Hz或60Hz交流电源，配用的荧光灯包括低气压放电的双端（直管形）荧光灯或单端（环形、双管H形、π形、方形或2D形以及多管紧凑形）荧光灯等。\n\n产品列举：\n1. 具有金属外壳或塑料外壳，内部有装有电子元件的印刷线路板，用接线端子引出或用导线引出。可以是独立安装式或内装式，包括无电极荧光灯用电子镇流器。\n2. 只有一块装有电子元器件的印刷线路板，具有引出线或接线端子，外面包有一层绝缘衬，但无独立的外壳，称为整体式电子镇流器，一般安装在支架灯具或台灯灯具内，依靠灯具外壳来防止机械损坏以及防触电。\n3.带有调光功能的荧光灯交流电子镇流器。\n\n不包括：\n1. 应急照明用各类（如：交、直流两用）荧光灯电子镇流器。\n2. 各类只能使用直流电源的电子镇流器。\n3. 汽车用金卤灯电子镇流器；\n4. 各种高强度（高气压）气体放电灯用电子镇流器。"]
[null,"8504109000","其他放电灯或放电管用镇流器",null,"此类别中包含：\n\nA.荧光灯用镇流器\n\nB.放电灯（荧光灯除外）用镇流器\n\n仅限于霓虹灯变压器除外的,电源电压大于36伏但不超过1000V的管形荧光灯镇流器、放电灯(管形荧光灯除外)用镇流器。","A.荧光灯用镇流器\nGB19510.1\nGB19510.9\nGB17743\nGB17625.1\n\nB.放电灯（荧光灯除外）用镇流器\nGB19510.1\nGB19510.10\nGB17743\nGB17625.1","A.荧光灯镇流器\n适用范围：采用36V以上、1000V以下，50Hz或60Hz交流电源，配用的荧光灯包括低气压放电的双端（直管形）荧光灯或单端（环形、双管H形、π形、方形或2D形以及多管紧凑形）荧光灯等，可以是开启式（直接能看到铁芯）、封闭式（有外壳，外壳内灌封有树脂或黑胶），整体式（可以无外壳，与灯具连成一体，不可拆开）。\n\n产品列举：\n1. 电抗式镇流器；\n2. 谐振式镇流器；\n3. 漏磁升压式镇流器。\n\n不包括：\n1. 电阻式荧光灯镇流器。\n2. 荧光灯试验用基准镇流器和荧光灯寿命试验用寿试镇流器。\n\nB.放电灯（荧光灯除外）用镇流器\n适用范围：采用36V以上、1000V以下，50Hz或60Hz交流电源，配用的气体放电灯包括高压汞灯、高压钠灯、金属卤化物灯以及低压钠灯等。\n\n产品列举：\n1. 阻抗式高强度气体放电灯镇流器\n2. 漏磁升压式高强度气体放电灯镇流器\n3. 超前顶峰式高强度气体放电灯镇流器（又称CWA型）\n\n不包括：\n1. 高强度气体放电灯电子镇流器（内部用电子元件产生启动高压，并用电子电路限制灯电流）。\n2. 高强度气体放电灯试验用基准镇流器和高强度气体放电灯寿命试验用寿试镇流器。\n3. 霓虹灯变压器"]
[105,"8701200000","半挂车用的公路牵引车","汽车：在公路及城市道路上行驶的M、N、O类车辆","1.在中国公路及城市道路上行驶的M类汽车、N类汽车和O类挂车(包括完整的和不完整的；不适用于在轨道上行驶的车辆、农业与林业用拖拉机和各种工程机械以及其它非道路车辆和三类底盘)","1、车辆分类应符合GB15089-2001标准规定。\n2、车辆定义应符合GB/T3730.1-2001标准规定。\n3、专用车辆定义应\n符合GB/T17350-1998标准的规定。\n4不包括三类底盘：\n只缺少车身或驾驶室、货箱（车厢）的汽车。\n不包括三轮农用运输车：最高设计车速不大于50km/h，最大设计总质量不大于200Okg，长不大于4.6m、宽不大于1.6m，高不大于2m的三个车轮的货车。\n不包括四轮农用运输车：最高设计车速不大于70km/h,最大设计总质量不大于4500kg，长小于6m、宽不大于2m，高不大于2.5m的四个车轮的货车。\n不包括无轨电车。\n","1.1、M类汽车\n至少有四个车轮并且用于载客的机动车辆。\n1.1.1、M1类： \n包括驾驶员座位在内，座位数不超过九座的载客车辆。\n1.1.2、M2类：\n包括驾驶员座位在内，座位数超过九个，且最大设计总质量不超过5000kg的载客车辆。\n1.1.3、M3类：\n包括驾驶员座位在内，座位数超过九个，且最大设计总质量超过5000kg的载客车辆。\n1. 2、N类汽车\n至少有四个车轮并且用于载货的机动车辆。\n1.2.1、N1类： \n最大设计总质量不超过3500kg的载货车辆。\n1.2.2、N2类： \n最大设计总质量超过3500kg，但不超过12000kg的载货车辆。\n1.3、N3类： \n最大设计总质量超过12000kg的载货车辆。\n1.3、O类挂车\n1.3.1、O1类： \n最大设计总质量不超过750kg的挂车。\n1.3.2、O2类： \n最大设计总质量超过750kg，但不超过3500kg的挂车。\n1.3.3、O3类： \n最大设计总质量超过3500kg，但不超过10000kg的挂车。\n1.3.4、O4类： \n最大设计总质量超过10000kg的挂车。\n"]
[]
[]
[]
[null,"8701909000","其他牵引车(不包括编号8709的牵引车)"]
[null,"8702109100","30座及以上大型客车(柴油型,指装有柴油或半柴油发动机的30座及以上的客运车)"]
[null,"8702109201","20≤座≤23装有压燃式活塞内燃发动机的客车"]
[null,"8702109290","24≤座≤29装有压燃式活塞内燃发动机的客车"]
[null,"8702109300","10≤座≤19装有压燃式活塞内燃发动机的客车"]
[null,"8702901000","30座及以上大型客车(其他型,指装有其他发动机的30座及以上的客运车)"]
[null,"8702902001","20≤座≤23装有非压燃式活塞内燃发动机的客车"]
[null,"8702902090","24≤座≤29装有非压燃式活塞内燃发动机的客车"]
[null,"8702903000","10≤座≤19装有非压燃式活塞内燃发动机的客车"]
[null,"8703213001","排气量≤1升的装有点燃往复式活塞内燃发动机的小轿车"]
[null,"8703214001","排量≤1升的带点燃往复式活塞内燃发动机的越野车(4轮驱动)"]
[null,"8703215001","排量≤1升的带点燃往复式活塞内燃发动机的小客车(9座及以下)"]
[null,"8703219001","排量≤1升的带点燃往复式活塞内燃发动机的其他车辆"]
[null,"8703223001","1＜排量≤1.5升带点燃往复式活塞内燃发动机小轿车"]
[null,"8703224001","1＜排量≤1.5升带点燃往复活塞内燃发动机四轮驱动越野车"]
[null,"8703225001","1＜排量≤1.5升带点燃往复式活塞内燃发动机小客车(≤9座)"]
[null,"8703229001","1＜排量≤1.5升带点燃往复式活塞内燃发动机其他车"]
[null,"8703234101","1.5＜排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车"]
[null,"8703235101","2＜排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车"]
[null,"8703234201","1.5＜排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机四轮驱动越野车"]
[null,"8703235201","2＜排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机四轮驱动越野车"]
[null,"8703234301","1.5＜排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机小客车(指≤9座)"]
[null,"8703235301","2＜排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机的小客车(指≤9座)"]
[null,"8703234901","1.5＜排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机其他载人车辆"]
[null,"8703235901","2＜排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机其他载人车辆"]
[null,"8703236101","2.5＜排量≤3升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车"]
[null,"8703236201","2.5＜排量≤3升装点燃往复式活塞内燃发动机四轮驱动越野车"]
[null,"8703236301","2.5＜排量≤3升装点燃往复式活塞内燃发动机旅行小客车(≤9座)"]
[null,"8703236901","2.5＜排量≤3升装点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆(不包括非4轮驱动越野车)"]
[null,"8703236902","2.5＜排量≤3升装点燃往复式活塞内燃发动机的非4轮驱动越野车"]
[null,"8703241101","3＜排量≤4升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车"]
[null,"8703242101","排气量＞4升的装有点燃往复式活塞内燃发动机小轿车"]
[null,"8703241201","3＜排量≤4升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车"]
[null,"8703242201","排气量＞4升的装有点燃往复式活塞内燃发动机越野车"]
[null,"8703241301","3＜排量≤4升装点燃往复式活塞内燃发动机的小客车(≤9座 )"]
[null,"8703242301","排气量＞4升的装有点燃往复式活塞内燃发动机的小客车(≤9座)"]
[null,"8703241901","3＜排量≤4升装点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆(不包括非4轮驱动越野车)"]
[null,"8703241902","3＜排量≤4升装点燃往复式活塞内燃发动机的非4轮驱动越野车\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"]
[null,"8703242901","排量＞4升装点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆(不包括非4轮驱动越野车)\u0000"]
[null,"8703242902","排量＞4升装点燃往复式活塞内燃发动机的非4轮驱动越野车"]
[null,"8703311101","排气量≤1升的装有压燃往复式活塞内燃发动机小轿车"]
[null,"8703311901","排量≤1升的装有压燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆"]
[null,"8703312101","1升≤排气量≤1.5升的装有压燃式活塞内燃发动机小轿车"]
[null,"8703312201","1升≤排气量≤1.5升的装有压燃式活塞内燃发动机四轮驱动越野车"]
[null,"8703312301","1升≤排气量≤1.5升的装有压燃式活塞内燃发动机小客车(≤9座)"]
[null,"8703312901","1升≤排量≤1.5升装压燃式活塞内燃发动机其他载人车"]
[null,"8703321101","1.5＜排量≤2升装有压燃式活塞内燃发动机小轿车"]
[null,"8703322101","2＜排量≤2.5升装有压燃式活塞内燃发动机小轿车"]
[null,"8703321201","1.5＜排量≤2升装有压燃式活塞内燃发动机四轮驱动越野车"]
[null,"8703322201","2＜排量≤2.5升装有压燃式活塞内燃发动机四轮驱动越野车"]
[null,"8703321301","1.5＜排量≤2升装有压燃式活塞内燃发动机小客车(指≤9座)"]
[null,"8703322301","2＜排量≤2.5升装有压燃式活塞内燃发动机小客车(指≤9座)"]
[null,"8703321901","1.5＜排量≤2升装压燃式活塞内燃发动机其他载人车辆"]
[null,"8703322901","2＜排量≤2.5升装压燃式活塞内燃发动机其他载人车辆"]
[null,"8703331101","2.5＜排量≤3升装有压燃式活塞内燃发动机小轿车"]
[null,"8703332101","3升＜排气量≤4升装有压燃式活塞内燃发动机小轿车"]
[null,"8703336101","排气量＞4升装有压燃式活塞内燃发动机小轿车"]
[null,"8703331201","2.5＜排量≤3升装压燃式活塞内燃发动机四轮驱动越野车"]
[null,"8703332201","3＜排量≤4升装压燃式活塞内燃发动机四轮驱动越野车"]
[null,"8703336201","排气量＞4升装有压燃式活塞内燃发动机四轮驱动越野车"]
[null,"8703331301","2.5＜排量≤3升装压燃式活塞内燃发动机小客车(≤9座)"]
[null,"8703332301","3升＜排气量≤4升装有压燃式活塞内燃发动机的小客车(≤9座)"]
[null,"8703336301","排气量＞4升装有压燃式活塞内燃发动机的小客车(≤9座)"]
[null,"8703331901","2.5＜排量≤3升装压燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆(不包括非4轮驱动越野车)"]
[null,"8703331902","2.5＜排量≤3升装压燃往复式活塞内燃发动机的非4轮驱动越野车"]
[null,"8703332901","3＜排量≤4升装压燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆(不包括非4轮驱动越野车)\u0000"]
[null,"8703332902","3＜排量≤4升装压燃往复式活塞内燃发动机的非4轮驱动越野车\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"]
[null,"8703336901","排量＞4升装压燃往复式活塞内燃发动机其他载人车辆(不包括非4轮驱动越野车)"]
[null,"8703336902","排量＞4升装压燃往复式活塞内燃发动机非4轮驱动越野车"]
[null,"8703900001","其他型排气量≤1.5升的其他载人车辆"]
[null,"8703900002","其他型1.5升＜排气量≤2升的其他载人车辆"]
[null,"8703900003","其他型2升＜排气量≤2.5升的其他载人车辆"]
[null,"8703900004","其他型2.5升＜排气量≤3升的其他载人车辆(不包括编号8703900014所述小轿车和越野车)\u0000"]
[null,"8703900005","其他型3升＜排气量≤4升的其他载人车辆(不包括编号8703900015所述小轿车和越野车)\u0000"]
[null,"8703900006","其他型排气量＞4升的其他载人车辆(不包括编号8703900016所述小轿车和越野车)"]
[null,"8703900007","其他型1升<排气量≤1.5升的其他载人车辆\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"]
[null,"8703900010","电动汽车和其他无法区分排气量的载人车辆\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"]
[null,"8703900014","其他型2.5升＜排气量≤3升的小轿车、越野车\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"]
[null,"8703900015","其他型3升＜排气量≤4升的小轿车、越野车\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"]
[null,"8703900016","其他型排气量＞4升的小轿车、越野车\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"]
[null,"8704210000","柴油型其他小型货车(装有压燃式活塞内燃发动机,小型指车辆总重量≤5吨 )"]
[null,"8704223000","柴油型其他中型货车(装有压燃式活塞内燃发动机,中型指5<车辆总重量<14吨)"]
[null,"8704224000","柴油型其他重型货车(装有压燃式活塞内燃发动机,重型指14≤车辆总重≤20吨)"]
[null,"8704230001","固井水泥车、压裂车、混砂车底盘(车辆总重量＞35吨,装驾驶室)"]
[null,"8704230002","起重≥55吨汽车起重机用底盘(装有压燃式活塞内燃发动机)"]
[null,"8704230003","功率≥390马力的装有驾驶室的混凝土泵车用底盘(四轴及以上)"]
[null,"8704230090","柴油型的其他超重型货车(装有压燃式活塞内燃发动机,超重型指车辆总重量＞20吨)"]
[null,"8704310000","总重量≤5吨的其他货车(汽油型,装有点燃式活塞内燃发动机)"]
[null,"8704323000","５吨＜总重量≤８吨的其他货车(汽油型,装有点燃式活塞内燃发动机)"]
[null,"8704324000","总重量＞8吨的其他货车(汽油型,装有点燃式活塞内燃发动机)"]
[null,"8704900000","装有其他发动机的货车"]
[null,"8705102100","起重重量≤50吨全路面起重车"]
[null,"8705102200","50<起重量≤100吨全路面起重车"]
[null,"8705102300","起重量>100吨全路面起重车"]
[null,"8705109100","起重重量≤50吨其他机动起重车"]
[null,"8705109200","50<起重重量≤100吨其他起重车"]
[null,"8705109300","起重重量>100吨其他机动起重车"]
[null,"8705200000","机动钻探车"]
[null,"8705400000","机动混凝土搅拌车"]
[null,"8705901000","无线电通信车"]
[null,"8705902000","机动放射线检查车"]
[null,"8705903000","机动环境监测车"]
[null,"8705904000","机动医疗车"]
[null,"8705905900","其他机动电源车(频率为400赫兹航空电源车除外)"]
[null,"8705907000","道路(包括跑道)扫雪车"]
[null,"8705908000","石油测井车,压裂车,混沙车"]
[null,"8705909100","混凝土泵车"]
[null,"8705909990","其他特殊用途的机动车辆(主要用于载人或运货的车辆除外)"]
[null,"8706002100","车辆总重量≥14吨的货车底盘(装有发动机的)"]
[null,"8706002200","车辆总重量＜14吨的货车底盘(装有发动机的)"]
[null,"8706004000","汽车起重机底盘(装有发动机的)"]
[null,"8706009000","其他机动车辆底盘(装有发动机的,编号8701,8703和8705所列车辆用)"]
[null,"8716100000","供居住或野营用厢式挂车及半挂车"]
[null,"8716311000","油罐挂车及半挂车"]
[null,"8716319000","其他罐式挂车及半挂车"]
[null,"8716391000","货柜挂车及半挂车"]
[null,"8716399000","其他货运挂车及半挂车"]
[null,"8716400000","其他未列名挂车及半挂车"]
[null,"8705309000","其他机动救火车",null,"罐类消防车\na. 带有灭火剂罐的消防车。\nb. GA/T114-2003《消防车产品型号编制方法》中结构特征代号是G 的消防车。","GB7956-1998"]
[null,"8705301000","装有云梯的机动救火车",null,"举高类消防车\na．带有举升臂架或梯架的消防车。\nb．GA/T114-2003《消防车产品型号编制方法》中结构特征代号是J 的消防车。","GB7956-1998"]
[null,"8705309000","其他机动救火车",null,"特种类消防车\na. 装有专勤消防设施，具有特定消防功能的消防车。\nb. GA/T114-2003《消防车产品型号编制方法》中结构特征代号\n是T 和X 的消防车。","GB7956-1998"]
[106,"8711909090","装有其他辅助发动机的脚踏车及边车","摩托车：无论采用何种驱动方式，其最高设计车速大于50km/h,或若使用内燃机，其排量大于50ml的两轮机动车辆和若使用电动机，最大连续额定功率大于4 kw的两轮电驱动车辆（电动摩托车）或整车整备质量不超过400kg的三轮机动车辆。\n轻便摩托车：无论采用何种驱动方式，其最高设计车速不大于50km/h,且若使用内燃机，其排量不大于50ml的两轮或三轮机动车辆，和若使用电动机，最大连续额定功率不大于4 kw的两轮或三轮电驱动车辆（电动轻便摩托车），但不包括最高设计车速不大于20km/h的电驱动的两轮车辆 。","2. 在中国公路及城市道路上行驶的摩托车和轻便摩托车（以下简称摩托车）","1、车辆分类应符合GB15089-2001标准规定。\n2、车辆定义应符合GB/T5359.1-1996标准规定。\n","2.1  L1类：若使用热力发动机，其气缸排量不超过50mL，且无论何种驱动方式，其最高设计车速不超过50km/h的两轮车辆。\n2.2  L2类：若使用热力发动机，其气缸排量不超过50mL，且无论何种驱动方式，其最高设计车速不超过50km/h，具有任何车轮布置形式的三轮车辆。\n2.3  L3类：若使用热力发动机，其气缸排量超过50ml，或无论何种驱动方式，最高设计车速超过50km/h的两轮车辆。\n2.4  L4类： 若使用热力发动机，其气缸排量超过50mL，或无论何种驱动方式，最高设计车速超过50km/h，三个车轮相对于车辆的纵向中心平面为非对称布置的车辆（带边斗的摩托车）。\n2.5  L5类：若使用热力发动机，其气缸排量超过50mL，或无论何种驱动方式，最高设计车速超过50km/h，三个车轮相对于车辆的纵向中心平面为对称布置的车辆。\n注 ：1、电动摩托车按照定义划入L1至L5类；\n     2、 不包括：电动自行车（以蓄电池作为辅助能源、最高车速不大于20km/h，整车质量不大于40kg）；\n     3、不包括：机动轮椅车（所有操作由上肢完成，最大设计时速不超过35公里）； \n     4、不包括：汽油机助力自行车（实现脚踏、机动两种功能、汽缸工作容积不大于30ml、整车净重不大于40kg）；\n"]
[null,"8711909009","其他无法区分排 气量的摩托车及脚踏两用车"]
[null,"8711901090","其他电动及电动助力的摩托车及边车（包括机器脚踏两用车;脚踏车）"]
[null,"8711909001","排气量≤250毫升摩托车及脚踏两用车"]
[null,"8711909002","排气量＞250毫升摩托车及脚踏两用车"]
[null,"8711301000","250＜排量≤400毫升装往复式活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车"]
[null,"8711302000","400＜排量≤500毫升装往复式活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车"]
[null,"8711400000","500＜排量≤800毫升装往复式活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车"]
[null,"8711500000","800毫升＜排量装往复式活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车"]
[null,"8711205000","200＜排量≤250毫升装往复式活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车"]
[null,"8711204000","150＜排量≤200毫升装往复式活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车"]
[null,"8711203000","125＜排量≤150毫升装往复式活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车"]
[null,"8711202000","100＜排量≤125毫升装往复式活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车"]
[null,"8711201000","50＜排量≤100毫升装往复式活塞内燃发动机摩托车及脚踏两用车"]
[null,"8711100090","微马力摩托车及脚踏两用车（装有往复式活塞发动机,微马力指排气量＜50cc         ）"]
[null,"8711100010","微马力摩托车及脚踏两用车（装有往复式活塞发动机,微马力指排气量=50cc ） "]
[null,"8407341002","升功率≥70KW的多点喷射涡轮增压汽油发动机,1000<排气量≤3000cc(87章车辆的点燃往复式活塞发动机，直接喷射式除外)"]
[null,"8407341090","1000<排气量≤3000cc车辆的往复式活塞引擎（第87章所列车辆的点燃往复式活塞发动机）"]
[null,"8407330000","250<排气量≤1000cc往复活塞引擎(第87章所列车辆的点燃往复式活塞发动机) "]
[null,"8407320000","50<排气量≤250cc往复式活塞引擎(第87章所列车辆用的点燃往复式活塞发动机)"]
[null,"8407310000","排气量≤50cc往复式活塞引擎(87章所列车辆用的点燃往复式活塞发动机,不超过50cc  )"]
[108,"8708210000","座椅安全带，编号8701至8705的车辆用                            ","汽车安全带","M类汽车、N类汽车上由前向成年乘员作为独立装备单独使用的安全带和约束系统。","GB14166-2003","不包括侧向座椅、后向座椅上使用的安全带和约束系统，\n不包括儿童乘员使用的安全带和约束系统，以及卧铺客车上使用的安全带和约束系统。\n不包括安全带总成和约束系统的单独零部件（包括：安全带织带、卷收器总成、带扣总成、预紧装置、调节装置，以及其它上述产品的零部件）\n"]
[109,"8512301100","机动车辆用喇叭,蜂鸣器","机动车喇叭","仅限于以直流电和压缩空气驱动的M、N、L 3、L4  L5类机动车用喇叭总成（AWD）。","GB15742-2001","不包括构成喇叭总成的零件，也不包括蜂鸣器"]
[110,"8512209000","其他照明或视觉信号装置，包括机动车辆用视觉装置","机动车回复反射器","仅限于汽车、挂车、摩托车和轻便摩托车使用的成形的回复反射器。","GB11564-1998","不包括可制成回复反射器的光学单元材料。"]
[111,"8708309100","牵引车、拖拉机用制动器及其零件，包括助力制动器及其零件","机动车制动软管","仅限于汽车、挂车、摩托车和轻便摩托车使用的液压、气压和真空制动软管总成产品。","GB16897-1997","对于液压制动软管，不包括可构成软管总成的零件，如软管、管接头和护套等。\n对于气压和真空制动软管，包括成形软管，但不包括构成总成的其他零件，如软管、管接头和护套等。\n "]
[null,"8708309200","大型客车用制动器及其零件，包括助力制动器及其零件"]
[null,"8708309400","柴、汽油轻型货车用制动器及零件，指编号8704--2100,2230,3100,3230所列≤14吨车辆用"]
[null,"8708309500","柴、汽油型重型货车用制动器及其零件，指编号87042240,87042300及87043240所列车辆用"]
[null,"8708309600","特种车用制动器及其零件，指编号8705所列车辆用,包括助动器及零件"]
[null,"8708995900","总重≥14吨柴油货车用其他零部件(指87042240,2300,3240）"]
[null,"8708309990","其他机动车辆用制动器（包括助力制动器）的零件"]
[112,"8512201000","机动车辆用照明装置","汽车外部照明及光信号装置产品","仅限于M、N类汽车和O类挂车使用的的外部照明及光信号装置（简称汽车灯具）总成。","GB4599-2007\nGB 4660-2007  \nGB 15235-2007 \nGB 11554-1998  \nGB 18409-2001  \nGB 17509-1998 \nGB 5920-1999 \nGB 18099-2000 \nGB 18408-2001  ","包括单独或组合的汽车前照灯、前雾灯、后雾灯、前位灯、后位灯、示廓灯、制动灯、倒车灯、转向信号灯、驻车灯、侧标志灯和后牌照板照明装置等。\n包括仅仅不带灯泡和/或插座的灯具装置。\n不包括构成灯具总成的零件（如：反射镜、配光镜、灯泡等）"]
[113,"7009100000","车辆后视镜（不论是否镶框）","汽车后视镜","仅限于M、N类车辆，以及其它少于四轮，车身部分或全部封闭驾驶室的车辆后视镜总成。","GB15084-2006","不包括构成后视镜总成的零件（如：镜片、支架、壳体等）"]
[114,"8708299000","其他车身未列名零部件，包括驾驶室的零件、附件  ","汽车内饰件","仅限于驾驶室及乘客舱内采用有机材料制成的已成形（面料除外）的汽车内饰件产品，具体包括地板覆盖层、座椅护面、门内护板、前围护板、侧围护板、后围护板和车顶棚衬里。","GB8410-2006","不包括宽度大于60mm且长度小于138mm；或宽度介于3mm～60mm且长度小于356mm；或宽度小于3mm的上述范围内的内饰件。"]
[null,"3926300000","塑料制家具,车厢及类似品的附件"]
[null,"8708995900","总重≥14吨柴油货车用其他零部件(指7042240,2300,3240）"]
[null,"4016910000","硫化橡胶制铺地制品及门垫"]
[115,"8301209000","其他机动车用锁","汽车门锁及门保持件","仅限于M1类和N1类汽车上用于乘员进出的任一侧车门的门锁及门保持件","GB 15086-2006","除锁体外不包括可构成门锁总成的零件，如锁扣、挡块和操纵装置等。\n不包括折叠门、上卷门和易于拆卸的简易门等的门锁。不包括电子控制部分。"]
[null,"8301201000","机动车用中央控制门锁"]
[null,"8302100000","铰链(折叶)",null,"仅限于M1类和N1类汽车上用于乘员进出的任一侧车门保持件。",null,"包括铰接门的门铰链\n不包括折叠门、上卷门和易于拆卸的简易门等的门保持件。"]
[null,"8302300000","机动车辆用的其他附件及架座"]
[116,"8708299000","其他车身未列名零部件，包括驾驶室的零件、附件  ","汽车燃油箱","仅限于以汽油、柴油为燃料的M类和N类汽车的金属燃油箱和塑料燃油箱总成。不含LPG和CNG等双燃料油箱的供气部分。","GB18296-2001","不包括构成燃油箱总成的零件（如：箱体、箱盖、安全阀等）"]
[null,"8708995900","总重≥14吨柴油货车用其他零部件(指7042240,2300,3240）"]
[117,"9401201000","皮革或再生皮革面的机动车辆用坐具","汽车座椅及座椅头枕","仅限于适用于M、N类汽车的座椅总成。\n座椅头枕仅限于M1类、M2类（总质量3500kg以下）和N1类汽车的前排外侧座椅头枕，","GB15083-2006 \nGB11550-1995 \nGB13057-2003 \n","不包括折叠式座椅、侧向座椅、后向座椅和M2、M3类客车中A级、I级客车使用的座椅。\n不包括构成座椅和/或头枕总成的零件。\n不包括儿童乘员使用的座椅系统"]
[null,"9401209000","其他机动车辆用坐具"]
[null,"8708995900","总重≥14吨柴油货车用其他零部件(指7042240,2300,3240）"]
[null,"9401901900","机动车辆用其他坐具零件"]
[null,"8302300000","机动车辆用的其他附件及架座"]
[118,"7009100000","车辆后视镜（不论是否镶框）","摩托车后视镜","仅限于摩托车和轻便摩托车(赛车和越野车除外)后视镜总成。","GB17352-1998","不包括构成后视镜总成的零件（如：镜片、支架、壳体等）"]
[119,"8512201000","机动车辆用照明装置","摩托车外部照明及光信号装置","仅限于摩托车和轻便摩托车使用的外部照明及光信号装置（简称摩托车灯具）总成","GB5948-1998\nGB19512-2003 ","包括单独或组合的前照灯、前位灯、后位灯、制动灯、转向信号灯和后牌照板灯等\n包括仅仅不带灯泡和/或插座的灯具装置。\n不包括构成灯具总成的零件（如：反射镜、配光镜、灯泡等）"]
[120,"9029102000","车费计、里程计","汽车行驶记录仪","长途客车和旅游客车、半挂牵引车、总质量不小于12000kg的货车安装的数字式电子记录装置。","GB/T19056-2003，及第一号修改单"]
[null,"8543709910","飞行数据记录器、报告器"]
[null,"9106900000","其他时间记录器及其他类似装置"]
[121,"3919909000","其他自粘塑料板,片,膜等材料","车身反光标识","车身反光标识是指为增强车辆的可识别性而粘贴在车身表面的高亮度反光膜的组合。","GA406-2002，及第一号修改单","仅限于总质量不小于12000kg的货车和总质量大于3500kg的挂车在后部设置的车身反光标识及车长不小于10m的货车和总质量大于3500kg的挂车在侧面设置的车身反光标识。"]
[null,"8512209000","其他照明或视觉信号装置"]
[122,"4011100010","机动小客车用新的充气子午线轮胎(橡胶轮胎,包括旅行小客车及赛车用)","载重汽车轮胎（微型载重汽车轮胎、轻型载重汽车轮胎、中型/重型载重汽车轮胎）","1. 载重汽车子午线轮胎：载重汽车和客车及其拖挂车用新的充\n气子午线轮胎。\n2. 载重汽车斜交轮胎：载重汽车和客车及其拖挂车用新的充气\n斜交轮胎。\n不包括翻新轮胎。","GB 9744","在GB/T 2977中列出的规格型号"]
[null,"4011100090","机动小客车用新的非子午线轮胎(橡胶轮胎,包括旅行小客车及赛车用)"]
[null,"4011200091","其他客或货车用新充气子午线轮胎(指机动车辆用橡胶轮胎)"]
[null,"4011200099","客或货车用新的其他非子午线充气橡胶轮胎"]
[null,"4011990091","其他新的充气橡胶子午线轮胎(其他用途,新充气橡胶轮胎,非人字形胎面)"]
[null,"4011990099","其他新的充气橡胶非子午线轮胎(其他用途,新充气橡胶轮胎,非人字形胎面)"]
[123,"4011100010","机动小客车用新的充气子午线轮胎(橡胶轮胎,包括旅行小客车及赛车用)","轿车轮胎（轿车子午线轮胎、轿车斜交轮胎）","1。轿车子午线轮胎:机动小客车用新的充气子午线轮胎\n2. 轿车斜交轮胎:机动小客车用新的充气斜交轮胎\n不包括翻新轮胎。","GB 9743","在GB/T 2978中列出的规格型号"]
[null,"4011100090","机动小客车用新的非子午线轮胎(橡胶轮胎,包括旅行小客车及赛车用)"]
[null,"4011990091","其他新的充气橡胶子午线轮胎(其他用途,新充气橡胶轮胎,非人字形胎面)"]
[null,"4011990099","其他新的充气橡胶非子午线轮胎(其他用途,新充气橡胶轮胎,非人字形胎面)"]
[124,"4011400000","摩托车用新的充气橡胶轮胎","摩托车轮胎：摩托车轮胎（代号表示系列、公制系列、轻便型系列、小轮径系列）","摩托车用新的充气橡胶轮胎。不包括翻新轮胎。","GB 518","在GB/T 2983中列出的规格型号"]
[null,"4011990091","其他新的充气橡胶子午线轮胎(其他用途,新充气橡胶轮胎,非人字形胎面)"]
[null,"4011990099","其他新的充气橡胶非子午线轮胎(其他用途,新充气橡胶轮胎,非人字形胎面)"]
[125,"7007219000","车辆用层压安全玻璃(规格及形状适于安装在车辆上的) ","汽车安全玻璃","用于汽车上的玻璃，按用途分为汽车前风窗玻璃和前风窗以外用玻璃。\n用于前风窗的有夹层玻璃、塑玻复合材料、区域钢化玻璃和钢化玻璃，前窗以外的有钢化玻璃、夹层玻璃、塑玻复合材料和中空玻璃","GB9656","仅限于汽车（包括汽车、农用车、专用车、挂车）用夹层玻璃、塑玻复合材料  "]
[null,"7007119000","车辆用钢化安全玻璃(规格及形状适于安装在车辆上的)",{"$nulls":3},"仅限于汽车（包括汽车、农用车、专用车、挂车）用钢化玻璃、区域钢化玻璃、塑玻复合材料"]
[null,"7008001000","中空或真空隔温、隔音玻璃组件",{"$nulls":3},"仅限于汽车（包括汽车、农用车、专用车、挂车）用安全玻璃（夹层、钢化、塑玻复合材料）"]
[null,"7008009000","其他多层隔温、隔音玻璃组件"]
[null,"8708294100","汽车电动天窗",{"$nulls":3},"仅限于汽车（包括汽车、专用车）的天窗用安全玻璃（夹层、钢化、塑玻复合材料）"]
[null,"8708294200","汽车手动天窗"]
[129,"7007290000","其他层压安全玻璃","建筑安全玻璃","用于建筑上规定部位的玻璃以及室内隔断等所用的玻璃。产品种类有钢化玻璃、夹层玻璃和中空玻璃。\n\n","GB9962\nGB15763.2\nGB/T11944","按发改委等四部委联合发文的《建筑安全玻璃管理规定》，建筑物上11个部位必须使用安全玻璃: \n7层及7层以上建筑物外开窗；单片面积大于1.5平米的窗或玻璃底边离最终装修面小于500mm的落地窗；幕墙（全玻幕除外）；倾斜装配窗、各类天棚、吊顶；观光电梯及外维护；室内隔断、浴室围护和屏风；楼梯、阳台、平台走廊的栏板和中庭内栏板；用于承受行人行走的地面板；水族馆和游泳池的观察窗、观察孔；公共建筑物的出入口、门厅等部位；易遭受撞击、冲击而造成人体伤害的其他部位（JGJ113《建筑玻璃应用技术规程》和JGJ102《玻璃幕墙工程技术规范》中所称的部位）。\n不包括家用电器上使用的安全玻璃。\n"]
[null,"7007190001","低铁钢化太阳能电池组件封装专用玻璃(指最大含铁量0.02%Fe2O3,厚度为2.5毫米-3.5毫米的玻璃)"]
[null,"7007190090","其他钢化安全玻璃"]
[null,"7008001000","中空或真空隔温、隔音玻璃组件"]
[null,"7008009000","其他多层隔温、隔音玻璃组件"]
[127,"7007219000","车辆用层压安全玻璃(规格及形状适于安装在车辆上的) ","铁道车辆用安全玻璃","铁路机车、车辆及有轨电车上使用的玻璃。\n种类有夹层玻璃、钢化玻璃和中空玻璃","GB14681\nGB18045","仅限于铁道机车、车辆及有轨电车用夹层玻璃、塑玻复合材料"]
[null,"7007119000","车辆用钢化安全玻璃(规格及形状适于安装在车辆上的)",{"$nulls":3},"仅限于铁道机车、车辆及有轨电车用钢化玻璃、塑玻复合材料"]
[null,"7008001000","中空或真空隔温、隔音玻璃组件",{"$nulls":3},"仅限于铁道机车、车辆及有轨电车用安全玻璃（夹层、钢化、塑玻复合材料）"]
[null,"7008009000","其他多层隔温、隔音玻璃组件"]
[128,"8424810000","农业或园艺用喷射、喷雾机械器具","植物保护机械","背负式喷雾喷粉机",null,"1. 由操作者背负，利用汽油机驱动高速离心风机产生的气流进行喷雾或喷粉的机器。 2. 主要由汽油机、药箱总成、风机总成、机架等件组成。"]
[{"$nulls":4},"背负式动力喷雾机",null,"1. 由操作者背负，由汽油机驱动小型液泵利用液力进行喷雾的机器。    2. 由汽油机、药液箱、液泵、机架等组成。"]
[{"$nulls":4},"背负式喷雾器",null,"1. 由操作者背负，用手摇杠杆驱动液泵利用液力进行喷雾的机器。     2. 主要由药箱、空气室、液泵、喷射部件等组成。"]
[{"$nulls":4},"背负式电动喷雾器",null,"1. 由操作者背负，以蓄电池为能源，微型电机带动液泵进行喷雾的机器                                                                  2. 主要由微型电机、液泵、蓄电池、药箱、喷射部件等组成。"]
[{"$nulls":4},"压缩式喷雾器",null,"1. 用手动气泵（打气筒）向药液箱内充入压缩气体，使机具中的药液具有压力并从喷头喷出的机器。                                         2. 主要由药箱、气泵、喷射部件、压力表等部件组成。"]
[{"$nulls":4},"踏板式喷雾器",null,"1. 扳动加长杠杆驱动装在脚踏板上的液泵进行喷雾的机器。2. 主要由液泵、气室、喷射部件和杠杆组件组成。 "]
[{"$nulls":4},"烟雾机",null,"1. 利用内燃机排出气体的热能或利用空气压缩机的气体压力使药液雾化成烟雾微粒散布的喷雾机器。 2. 烟雾机按雾化原理分为热烟雾机和常温烟雾机。热烟雾机是利用内燃机排气管排出的废和热能使油剂农药在烟化管内发生蒸发、裂化形成烟雾；常温烟雾机是利用空气压缩机产生的压缩空气的压力能使药液与高速气流混合，在常温下形成烟雾。\n\n"]
[{"$nulls":4},"担架式（手推车式、车载式）机动喷雾机",null,"1. 由发动机或电机驱动液泵进行液力喷雾的机器。2. 按照机架型式和携带方式又可分为担架式、手推车式、手提式和车载式等。主要组成部件为内燃机、液泵、喷射部件和药液箱。其中担架式和手提式机动喷雾机没有药液箱。"]
[{"$nulls":4},"喷杆式喷雾机",null,"1. 用装有喷头的喷杆喷洒药液的机器。按其与拖拉机的配套方式分为悬挂式和牵引式两大类。（自走式喷杆喷雾机自带动力，不与拖拉机配套）2. 其主要工作部件为：药液箱、液泵、喷杆、喷头、调压阀和控制阀等。工作时由拖拉机动力输出轴驱动液泵，将药液箱中的药液以一定的压力通过控制阀和输液管路输往喷杆，当喷头处的喷雾液体压力达到预定值时，防滴装置便自动开启，药液以雾状喷出。"]
[{"$nulls":4},"风送式喷雾机",null,"1. 靠风机产生的高速气流雾化药液或辅助雾化药液，并输送雾滴的喷雾机器。2. 工作时内燃机或电动机驱动风机和液泵，液泵将药液箱中的药液以一定的压力输往喷筒上的多个喷头，喷头喷出的药液在高速气流的作用下，进一步雾化成细小的雾滴并被定向送往目标物。"]
[129,"8701901190","其他轮式拖拉机","拖拉机：轮式拖拉机（以单缸柴油机或 25 马力及以下多缸柴油机为动力）","轮式拖拉机：以单缸柴油机或功率不大于18.40kW（25马力）的多缸柴油机为动力的轮式拖拉机",null,"轮式拖拉机是指通过车轮行走，具有两轴（或多轴），用于牵引、推动、携带或/和驱动配套农机具进行作业的自走式动力机械。轮式拖拉机一般由柴油机、底盘和电器系统组成。"]
[130,"4014100000","硫化橡胶制避孕套","橡胶避孕套","由天然胶乳制造提供消费者用于避孕目的的和有助于防止性传播疾 病的避孕套（又称安全套）","GB7544","光面型橡胶避孕套（普通型/加强型）、非光面型橡胶避孕套（普通型/加强型）、异型橡胶避孕套（普通型/加强型）","删除"]
[131,"8517623400","调制解调器","调制解调器（音频调制解调器、基带调制解调器、DS调制解调器L、含卡）","在商业和民用设备内使用的，具有调制解调功能的终端产品（包括内置卡）。","GB4943,GB9254,YD/T993","音频调制解调器、基带调制解调器、xDSL调制解调器"]
[132,"8443311010","静电感光式多功能一体加密传真机(可与自动数据处理设","传真机（传真机、电话语音传真卡、多功能传真一体机）","在商业和民用设备内使用的，具有传真功能的办公和家用设备。","GB4943,GB9254,YD/T993","传真机、电话语音传真卡、多功能传真一体机"]
[null,"8443319090","其他具有打印、复印或传真中两种及以上功能的机器"]
[null,"8443329010","传真机"]
[133,"8517180010","其他加密电话机","固定电话终端（普通电话机、主叫号码显示电话机、卡式管理电话机、录音电话机、投币电话机、智能卡式电话机、IC卡公用电话机、免提电话机、数字电话机、电话机附加装置）","在PSTN网络终端处使用的，连接在有线用户线上的，不需要通过无线电方式工作的各类电话机。在PSTN网络终端处使用的，连接在有线用户线上的，为实现非语音通话功能的独立装置。","GB4943,GB9254,YD/T993","普通电话机、主叫号码显示电话机、卡式管理电话机、录音电话机、投币电话机、智能卡式电话机、IC卡公用电话机、免提电话机、数字电话机、智能短信电话机。答录盒、主叫号码显示器、电话报警器、电话遥控开关、电话拨号器、卡式电话管理系统、电话分线器、电话计费器"]
[null,"8517180090","其他电话机"]
[null,"8519500000","电话应答机"]
[134,"8517110010","无绳加密电话机","无绳电话终端（模拟无绳电话机、数字无绳电话机）","在PSTN网络终端处使用的，由座机（或主机）和手机（或副机）组成的，座机通过有线用户线与交换机相连，座机与手机之间采用无线通信方式，手机可随身携带，在有效的距离内可实现收铃、拨号和通话功能的电信终端产品。","GB4943,GB19483,YD/T993","模拟无绳电话机、2.4GHz数字无绳电话机"]
[null,"8517110090","其他无绳电话机"]
[135,"8517621900","其他数字式程控电话交换机","集团电话（集团电话、电话会议总机）","在非通信运营商管理维护的范围使用的，具有直接连接220V单相工频电源的，对语音、数据等信息进行交换处理的系统。系统的组成包括主机和专用外部设备（如果有专用外部设备的情况）。","GB4943,GB9254,YD/T993","电话会议总机、集团电话(含带有220V电源的程控用户交换机)"]
[null,"8517621100","局用电话交换机、长途电话交换机、电报交换机,数字式"]
[null,"8517623300","IP电话信号转换设备"]
[136,"8517121019","其他GSM数字式手持无线电话机","移动用户终端（模拟移动电话机、GSM数字蜂窝移动台（手持机和其它终端设备）CDMA数字蜂窝移动台（手持机和其它终端设备））","在为社会公众服务的公共移动通信网络中使用，实现通信功能的GSM（TDMA）或CDMA蜂窝移动终端设备。","GB4943,YD1032,GB19484","GSM（900/1800MHz TDMA）数字蜂窝移动电话、CDMA(800MHz)数字蜂窝移动电话、GSM\\CDMA\\GPRS无线数据卡车载移动电话具有接收上述GSM和CDMA主频的PHS手机和其它终端设备。"]
[null,"8517121029","其他CDMA数字式手持无线电话机"]
[null,"8517121090","其他手持式无线电话机"]
[null,"8517129000","其他用于蜂窝网络或其他无线网络的电话机"]
[null,"8517623210","非光通讯加密以太网交换机"]
[null,"8517623290","其他非光通讯以太网交换机"]
[null,"8517629200","无线网络接口卡"]
[null,"8517629300","无线接入固定台"]
[null,"8517691090","其他无线通信设备"]
[137,"8517699000","其他有线通信设备","ISDN终端（网络终端设备（NT1、NT1+）、终端适配器（卡）TA）","在ISDN线路终端使用的。连接在ISDN线路上的用户终端设备（包括内置卡）。","GB4943,GB9254,YD/T993","网络终端设备（NT1、NT1+）、终端适配器（卡）TA"]
[138,"8517622100","光端机及脉冲编码调制设备(PCM)","数据终端（存储转发传真/语音卡、POS终端、接口转换器、网络集线器、其它数据终端）","在非通信运营商管理维护的范围使用的，具有数据存储、转换和传递功能的通信终端产品（包括内置卡）。","GB4943,GB9254,YD/T993","存储转发传真/语音卡、以太网集线器(包括具有部分交换或路由功能的用户端设备)、接口转换器、POS终端（彩票销售终端）。"]
[null,"8517622200","波分复用光传输设备"]
[null,"85176229","其他有线光通讯设备"]
[null,"8517622910","光通讯加密路由器"]
[null,"8517622990","其他光通讯设备"]
[null,"8517623100","非光通讯网络时钟同步设备"]
[null,"8517623200","非光通讯以太网络交换机"]
[null,"8517623500","集线器"]
[null,"8517623610","非光通讯加密路由器"]
[null,"8517623690","其他路由器"]
[null,"8517623700","有线网络接口卡"]
[null,"8517699000","其他有线通信设备"]
[139,"8517623900","其他有线数字通信设备","多媒体终端（可视电话、会议电视终端、信息点播终端、其它多媒体终端）","在非通信运营商管理维护的范围使用的，利用公共通信网络对语音、图象、数据进行双向传递的多媒体终端产品。","GB4943,GB9254,YD/T993","可视电话、会议电视终端、信息点播终端、多媒体控制单元（MCU）、网络机顶盒"]
[null,"8517629900","其他接收、转换并发送或再生音像或其他数据用的设备"]
[140,"9018110000","心电图记录仪","心电图机","提供可取下供诊断用的心电图图谱的心电图机，包括心电向量图机和负荷测试仪。\n\n不包括心电遥测系统、心电监护仪、24小时动态心电监视系统。",null,"1. 提供可取下供诊断用的心电图图谱的心电图机：该心电图机往往独立组成一个整体，能实时记录病人的心电图图谱。如，数字式单道心电图机。\n2. 提供可取下供诊断用的心电图和运动时心电图图谱的心电图机：该心电图机可与运动平板设备一起组成一个系统，能实时记录病人的心电图和运动时心电图图谱。\n如，心电分析系统。\n3. 有心电输入单元和电脑、显示器、打印机等组成的心电图设备及主要功能具有心电诊断功能的生理医用设备：有心电输入单元和电脑、显示器、打印机、隔离变压器等组成的心电图设备，该设备不能实时记录病人的心电图图谱。如：心电图工作站。\n","删除"]
[141,"9018904000","肾脏透析设备(人工肾)","血液透析装置","供急慢性肾功能衰竭等患者作血液透析治疗时使用的医疗器械。",null,"1. 血液透析设备\n2. 血液透析滤过设备","删除"]
[142,"9018909000","其他医疗、外科或兽医用仪器器具","血液净化装置的体外循环管道","供血液净化时作为血液通道使用的管道。",null,"\n血液净化装置的体外循环血路、血路管、血液回路等.\n","删除"]
[143,"9018909000","其他医疗、外科或兽医用仪器器具","空心纤维透析器","一次性使用无菌空心纤维血液透析器，本产品配合血液透析装置供急慢性肾功能衰竭等患者进行血液透析用。",null,"空心纤维透析器、血液透析器、透析器等.\n","删除"]
[144,"9021500000","心脏起搏器,不包括零件、附件","植入式心脏起搏器","\n本规定适用于所有完全植入体内的心脏起搏器，不适用于同位素电池驱动的起搏器（核能起搏器）和体外临时起搏器。\n",null,"1. 单腔起搏器：仅能通过一根植入电极导管与患者心室或心房相连，实现对心室或心房的起搏功能。\n2. 双腔起搏器\n3. 三腔起搏器或多腔起搏器：能通过三根或三根以上植入电极导管分别与患者的心室和心房相连，实现对心室和心房的起搏功能。\n4. ICD（不包括抗快速心律失常和除颤功能）：具有体内除颤功能的单腔、双腔或多腔起搏器。","删除"]
[145,"9022130000","其他牙科用X射线应用设备","医用X射线诊断设备","利用Ｘ射线成像原理实现临床诊断或借助Ｘ射线影像辅助实施手术或治疗的设备。",null,"1 牙科X射线机,兽用除外；\n2. 胃肠X射线机,兽用除外；\n3. 乳腺X射线摄影设备,兽用除外；\n4. 血管造影X射线机,兽用除外；\n5. 泌尿X射线机,兽用除外；\n6. X射线骨密度仪,兽用除外；\n7. 便携式X射线机,兽用除外；\n8. 车载X射线机,兽用除外；\n9. 放射治疗模拟机,兽用除外；\n10. 移动式X射线摄影机,兽用除外；\n11. 移动式C形臂X射线机,兽用除外；\n12. 控透视X射线机,兽用除外；\n13. 介入治疗X射线机,兽用除外；\n14. X射线计算机体层摄影设备,兽用除外；\n15. 口腔X射线计算机体层摄影设备,兽用除外；\n16. 其他利用Ｘ射线成像原理的同类设备,兽用除外；\n注：不包括利用Ｘ射线生物效应进行治疗的设备。","删除"]
[null,"9022140090","其他医疗或兽医用X射线应用设备",{"$nulls":4},"删除"]
[null,"9022120000","X射线断层检查仪",{"$nulls":4},"删除"]
[146,"9018909000","其他医疗、外科或兽医用仪器器具","人工心肺机 滚压式血泵"," 本产品供医疗单位施行手术及抢救时，暂时代替心脏功能进行体外循环或局部灌注等使用。",null,null,"删除"]
[147,"9018909000","其他医疗、外科或兽医用仪器器具","人工心肺机 滚压式搏动血泵","本产品供医疗单位施行手术及抢救时，暂时代替心脏功能进行体外循环或局部灌注等使用。",null,null,"删除"]
[148,"9018909000","其他医疗、外科或兽医用仪器器具","人工心肺机 鼓泡式氧合器","本产品供体外循环施行心脏直视手术时替代人体肺功能进行气体交换之用。",null,null,"删除"]
[149,"9018909000","其他医疗、外科或兽医用仪器器具","人工心肺机 热交换器","指体外循环时调节血温的医疗器械。",null,"本产品无单独产品，与人工心肺机 鼓泡式氧合器连体","删除"]
[150,"9018909000","其他医疗、外科或兽医用仪器器具","人工心肺机 热交换水箱","本产品为体外循环血液热交换系统中的热交换器提供加温水、降温水和原水的驱动装置，供医疗单位施行体外循环时调节温度用。对于多功能产品，只要该产品的任一功能符合以上描述，则适用。",null,null,"删除"]
[151,"9018909000","其他医疗、外科或兽医用仪器器具","人工心肺机 硅橡胶泵管","本产品装于人工心肺机的血泵上，供体外循环时输送血液用。",null,null,"删除"]
[152,"8531100000","防盗或防火报警器及类似装置  ","火灾报警设备(点型感烟火灾报警探测器、点型感温火灾报警探测器、火灾报警控制器、消防联动控制设备、手动火灾报警按钮、独立式感烟火灾探测报警器 )","点型感烟火灾报警探测器\na．对悬浮在大气中的燃烧和/或热解产生的固体或液体微粒敏感的点型火灾探测器。 \nb．典型产品名称：点型感烟火灾探测器、点型离子感烟火灾探测器、点型光电感烟火灾探测器、无线点型感烟火灾探测器、点型复合式感烟感温火灾探测器。","GB4715-2005"]
[{"$nulls":4},"点型感温火灾报警探测器\na．对温度和/或升温速率和/或温度变化响应的点型火灾探测器。 b．典型产品名称：点型感温火灾探测器、点型定温火灾探测器、点型差温火灾探测器、点型差定温火灾探测器、点型复合式感烟感温火灾探测器。 c. 典型产品名称：点型感温火灾探测器、无线点型感温火灾探测器、点型复合式感烟感温火灾探测器。d. 完整名称举例：点型感温火灾探测器（A1S）、无线点型感温火灾探测器（A2）。","GB4716-2005"]
[null,"8531901000","防盗、防火及类似装置用零件",null,"火灾报警控制器\na．作为火灾自动报警系统的控制中心，能够接收并发出火灾报警信号和故障信号，同时完成相应的显示和控制功能的设备。 b．典型产品名称：火灾报警控制器、独立型火灾报警控制器、区域型火灾报警控制器、集中型火灾报警控制器、集中区域兼容型火灾报警控制器、 通用型火灾报警控制器、火灾报警控制器（联动型）。"," GB4717-2005"]
[{"$nulls":4},"消防联动控制系统\na. 火灾自动报警系统中，接收火灾报警控制器发出的火灾报警信号，完成各项消防功能的控制设备。b. 系统可由以下全部或部分组成：消防联动控制器、气体灭火控制器、消防电气控制装置（包括各类消防泵、防排烟风机、双电源等控制设备） 、消防设备应急电源、消防应急广播设备、消防电话、传输设备、消防控制中心图形显示装置、模块（包括输入模块、输出模块、输入输出模块和中继模块） 、消防电动装置。","GB16806-2006"]
[{"$nulls":4},"手动火灾报警按钮\n通过手动启动器件发出火灾报警信号的装置。 ","GB19880-2005"]
[{"$nulls":4},"独立式感烟火灾探测报警器 \na.  对悬浮在大气中的燃烧和/或热解产生的固体或液体微粒敏感并能发出声、光报警信号的可独立工作的火灾探测报警装置。 b. 典型产品名称：独立式感烟火灾探测报警器、独立式离子感烟火灾探测报警器、独立式光电感烟火灾探测报警器。\n","GB20517-2006"]
[{"$nulls":3},"点型紫外火焰探测器","对火焰中波长小于300nm 的紫外光辐射响应的火\n焰探测器。\n","GB12791"]
[{"$nulls":3},"特种火灾探测器","1.点型红外火焰探测器，对火焰中波长大于850nm 的红外光辐射响应的火焰探测器。\n2.吸气式感烟火灾探测器，采用吸气工作方式获取探测区域火灾烟参数的感烟火灾探测器。\n3.图像型火灾探测器\n使用摄像机、红外热成像器件等视频设备或它们的组合方式获取监控现场视频信息，进行火灾探测的探测器。         4.点型一氧化碳火灾探测器\n对一氧化碳响应的点型火灾探测器。","GB15631"]
[{"$nulls":4},"线型光束感烟火灾探测器：应用光束被烟雾粒子吸收而减弱的原理的线型感烟火灾探测器。\n","GB14003","不包括红外光束入侵探测器。\n"]
[{"$nulls":3},"电器火灾监控探测器","1.探测被保护线路中的剩余电流、温度等电气火灾危险参数变化； 2.剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器。\n","GB14287.2\nGB14287.3\n","不包括漏电保护器。"]
[{"$nulls":3},"电气火灾监控设备\n","能接收来自电气火灾监控探测器的报警信号，发出声、光报警信号和控制信号，指示报警部位，记录并保存报警信息的装置。\n","GB14287.1"]
[{"$nulls":3},"火灾显示盘","火灾显示盘 火灾报警指示设备的一部分。它是接收火灾报警\n控制器发出的信号，显示发出火警部位或区域，并能发出声光火灾信号的楼层或区域显示盘（显示器）\n","GB17429"]
[{"$nulls":3},"火灾声光警报器 ","1.与火灾报警控制器分开设置,火灾情况下能够发出声和/或光火灾警报信号的装置；\n2.火灾声光警报器、火灾声警报器、火灾光警报器。\n","GB26851","不包括气体释放警报器、\n民用警告灯\n"]
[{"$nulls":3},"防火卷帘控制器","用于控制防火卷帘的电控设备。","GA386","不包括普通卷帘控制器。"]
[{"$nulls":3},"消火栓按钮 ","用于向消火栓水泵控制器或消防联动控制器发送启动控制信号的按钮。","GB16806"]
[153,"5909000000","纺织材料制水龙软管及类似管子(不论有无其他材料作衬里,护套或附件)","消防水带","有衬里消防水带\nA． 有衬里消防水带是各类由编织层、衬里（或兼有覆盖层）紧密结合组成的水带，用于消防供水或输送其他液体灭火剂。\nB． 设计工作压力分别为 0.8MPa、1.0MPa、1.3MPa、1.6MPa、2.0MPa、2.5MPa 六种。 \nC． 内径的公称尺寸分别为 25mm、40mm、50mm、65mm、80mm 五个规格。 \nD． 基本长度分别为 15m、20m、25m、30m、40m,获证产品的长度允许向下覆盖。如：30m的获证产品包含 30m、25m、20m、15m四种长度的有衬里消防水带。\n","GB6246-2001"]
[{"$nulls":4},"消防湿水带\nA． 消防湿水带用于消防供水或输送其他液体灭火剂，其在一定的水压下，能够均匀渗水，使带身湿润，在火场起保护作用。\nB． 设计工作压力分别为 0.8MPa、1.0MPa、1.3MPa 三种。 \nC． 内径的公称尺寸分别为 40mm、50mm、65mm、80mm四个规格。\nD．基本长度分别为 15m、20m、25m、30m,获证产品的长度允许向下覆盖。如：20m 的获证产品包含 20m、15m 两种长度的消防湿水带。","GA34-92"]
[null,null,"消防软管卷盘","消防软管卷盘","1.由阀门、输入管路、卷盘、软管和喷枪组成，能在迅速展开软管的过程中喷射灭火剂的灭火器具；         2.额定工作压力分别为0.8MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa；           3.软管内径的公称尺寸分别为13mm、16mm、19mm、25mm、32mm、38mm；              4.软管长度分别是15m、20m、25m、30m、40m、60m。.","GB15090","不包括普通的软管卷盘；获证产品的软管长度允许向下覆盖，软管长度长的规格认证产品覆盖软管长度短的产品规格，如30m的获证产品包含30m、25m、20m、15m长度的消防软管卷盘。"]
[154,"8424100000","灭火器 ","自动喷水灭火系统(洒水喷头、湿式报警阀、水流指示器、压力开关)，不包括手持式灭火器\n","洒水喷头\na．在自动喷水灭火系统中使用的控火型洒水喷头，包括开式喷头和闭式喷头。\nb．公称口径为10mm,15mm,20mm。\nc．公称流量系数为57、80、115。","GB5135.1-2003"]
[{"$nulls":4},"湿式报警阀\na. 只允许水流入湿式灭火系统并在规定压力、流量下驱动配套部件报警的单向阀。\nb．公称直径:50mm,65mm,80mm,100mm,125mm,150mm,200mm,250mm,300mm。\nc. 额定工作压力：1.2MPa，1.6MPa。","GB5135.2-2003"]
[null,"   8531100000","防盗或防火报警器及类似装置",null,"水流指示器\na. 在自动喷水灭火系统中使用，将水流信号转换成电信号的报警装置。\nb. 公称直径：25mm,50mm,65mm,80mm,100mm,125mm,150mm,200mm。\nc.最大工作压力：1.2MPa。","GB5135.7-2003"]
[{"$nulls":4},"压力开关\na. 在自动喷水灭火系统中使用，将系统的压力信号转换为电信号的装置。\nb. 额定工作压力应不低于1.2MPa。","GB5135.10-2006"]
[155,"8531100000","防盗或防火报警器及类似装置","入侵探测器（主动红外入侵探测器）","主动红外入侵探测器是指当发射机与接收机之间的红外辐射光束被完全遮断或按给定的百分比被部分遮断时能产生报警状态的探测装置。一般应由红外发射机与红外接收机组成。"]
[{"$nulls":3},"入侵探测器（室内用被动红外探测器）","室内用被动红外探测器是指由于人在室内探测器覆盖区域内移动引起接收到的红外辐射电平变化而产生报警状态的一种探测器。一般应有一个或多个传感器和一个处理器组成。"]
[{"$nulls":3},"入侵探测器（微波与被动红外复合入侵探测器）","微波和被动红外复合入侵探测器是指将微波和被动红外两种单元组合于一体，且当两者都感应到人体的移动，同时都处于报警状态时才发出报警信号的装置。一般应由微波单元、被动红外单元和信号处理器组成，并应装在同一机壳内。"]
[{"$nulls":3},"入侵探测器（室内用微波多普勒探测器）","室内用微波多普勒探测器是指由于人体移动使反射的微波辐射频率发生变化而产生报警状态的一种探测器。一般应有一个或多个传感器和一个信号处理器组成。"]
[{"$nulls":3},"入侵探测器（磁开关入侵探测器）","磁开关入侵探测器是指磁开关是由开关盒和磁铁盒构成，当磁铁盒相对于开关盒移开至一定距离时，能引起开关状态的变化，控制有关电路而发出报警信号的探测装置。"]
[{"$nulls":3},"入侵探测器（振动入侵探测器）","振动入侵探测器是指在探测范围内能对入侵者引起的机械振动（冲击）产生报警信号的装置。一般应有振动传感器、适调放大器和触发器组成。"]
[{"$nulls":3},"入侵探测器（室内用被动式玻璃破碎探测器）","室内用被动式玻璃破碎探测器是指其传感器被安装在玻璃表面上，它能对玻璃破碎时通过玻璃传送的冲击波做出响应的探测装置。一般应有一个或多个传感器和一个信号处理器组成。"]
[156,"8531100000","防盗或防火报警器及类似装置","防盗报警控制器","防盗报警控制器是指在用于建筑物内及其周围的入侵报警系统中，实施设置警戒、解除警戒、判断、测试、指示、传送报警信息以及完成某些控制功能的设备，包括本地报警的、异地报警的、无线传输防盗报警控制器，以及防盗报警控制器与其他设备集成的防盗报警产品。"]
[157,"8512301200","机动车辆用防盗报警器","汽车防盗报警系统","汽车防盗报警系统是指在设置警戒状态下对未经许可打开任何车门、行李厢门、前盖或发动机仓盖的行为实施探测、发出告警信号并能止动车辆的报警系统。一般应包括一个或数个探测器/传感器、主机（含设置/解除警戒的装置）、电源、一个或数个告警装置以及止动车辆的装置。"]
[158,"8303000000","保险箱,柜,保险库的门","防盗保险箱(柜)","防盗保险柜是指在规定时间内抵抗规定条件下非正常进入装有机械电子锁具（包括密码锁IC卡锁等）的柜体；包括具有防盗、报警、防火及遥控等功能的防盗保险柜。防盗保险柜的安全级别分为：A1、A2、B1、B2、B3、C等6类。防盗保险箱是指在规定的外形尺寸范围内，具有一定防范能力的电子（通过键盘输入或插卡和其他方式输入电子密码及其他加密信息，控制传动机构完成开启、锁定动作）保险箱或机械（通过机械密码装置输入密码，才能使机械传动装置完成开启、锁定动作）保险箱。"]
[159,"3208901090","其他聚胺酯油漆清漆等","溶剂型木器涂料","a.硝基漆是指由硝酸和硫酸的混合物与纤维素酯化反应制的硝酸纤维素为主要成膜物质的一类涂料 b.醇酸类是指由多元酸、脂肪酸（或植物油）为多元醇缩聚制得的醇酸树脂为主要成膜物质的一类涂料 c.聚氨酯漆类是指由多异氰酸酯与含活性氢的化合物反应而成的聚氨（基甲酸）酯树脂为主要成膜物质的一类涂料","GB18581","聚氨酯类清漆、聚氨酯类色漆二类产品"]
[null,"3208909000","溶于非水介质其他油漆、清漆溶液",null,"a.硝基漆是指由硝酸和硫酸的混合物与纤维素酯化反应制的硝酸纤维素为主要成膜物质的一类涂料 b.醇酸类是指由多元酸、脂肪酸（或植物油）为多元醇缩聚制得的醇酸树脂为主要成膜物质的一类涂料 c.聚氨酯漆类是指由多异氰酸酯与含活性氢的化合物反应而成的聚氨（基甲酸）酯树脂为主要成膜物质的一类涂料","GB18581","醇酸类清漆、醇酸类色漆、硝基类清漆、硝基类色漆、聚氨酯类清漆、聚氨酯类色漆六类产品"]
[null,"3210000090","其他油漆及清漆,皮革用水性颜料",null,"a.硝基漆是指由硝酸和硫酸的混合物与纤维素酯化反应制的硝酸纤维素为主要成膜物质的一类涂料 b.醇酸类是指由多元酸、脂肪酸（或植物油）为多元醇缩聚制得的醇酸树脂为主要成膜物质的一类涂料 c.聚氨酯漆类是指由多异氰酸酯与含活性氢的化合物反应而成的聚氨（基甲酸）酯树脂为主要成膜物质的一类涂料","GB18581","醇酸类清漆、醇酸类色漆、硝基类清漆、硝基类色漆、聚氨酯类清漆、聚氨酯类色漆六类产品"]
[160,"6904100000","陶瓷制建筑用砖","瓷质砖","吸水率（E）不超过0.5%的陶瓷砖。由粘土和其他无机非金属原材料制造的用于覆盖墙面和地面的薄板制品，陶瓷砖是在室温下通过挤压或干压或其他方法成型，干燥后，在满足性能要求的温度条件下烧制而成。砖是有釉或无釉的，而且是不可燃的、不怕光的。GB/T4100-2006陶瓷砖\n（干压陶瓷砖E≤0.5% BIa类——瓷质砖）\n代替GB/T4100.1～4100.5-1999\n（ISO13006：1998  Ceramic tiles）\n\n \n","GB6566","产品名称没有统一称谓，同一种类产品常有多种名称。名称达数千种之多\n\n如按装饰工艺分：常用渗化、颗粒、微粉等文字；\n如按装饰效果分：常用仿石、仿木、仿金属、仿古、仿皮等文字；\n按商业目的称谓：常用环保、生态、防污、超洁亮、完全玻化等文字；\n出于自动打包需要，有的用数字、字母标识产品种类。\n\n放射性水平分为：\n1. 产品放射性水平A类\n2. 产品放射性水平B类\n"]
[null,"6904900000","陶瓷制铺地砖,支撑或填充用砖(包括类似品)"]
[]
[null,"6905900000","其他建筑用陶瓷制品(包括烟囱罩通风帽,烟囱衬壁,建筑装饰物)"]
[null,"6907100010","瓷砖,陶瓷等产品,未打磨上釉陶瓷(表面最宽＜7cm)"]
[null,"6907100090","未上釉的小陶瓷砖,瓦,块及类似品(小指最大表面积可置入边长＜7cm的方格为限)"]
[null,"6907900000","未上釉的大陶瓷砖,瓦,块及类似品(大指最大表面积超过子目号690710所列规格的)"]
[null,"6908100000","上釉的小陶瓷砖,瓦,块及类似品(小指最大表面积以可置入边长＜7cm的方格为限)"]
[null,"6908900000","上釉的大陶瓷砖,瓦,块及类似品(大指最大表面积超过子目号690810所列规格的)"]
[161,"3824409000","水泥、灰泥及混凝土用添加剂","混凝土防冻剂","能使混凝土在负温下硬化，并在规定养护条件下达到预期性能的具有室内使用功能的建筑用混凝土防冻剂，不适用于桥梁、公路及其他室外工程用混凝土防冻剂。","GB18588","标准《混凝土防冻剂》（JC475）所定义的混凝土防冻剂"]
[162,"8712008110","12-16英寸的未列明自行车"," 童车(儿童自行车)","设计或预定供儿童乘骑玩耍的童车类产品","GB 14746","a.鞍座的最大高度大于435mm而小于635mm；b. 适用于四岁至八岁的儿童骑行；c. 仅借儿童的人力，主要以脚蹬通过驱动机构驱动后轮的两轮车辆。               例如：12寸、14寸、16寸轮径的儿童自行车等。 注：不包括进行特技骑行的自行车。 "]
[null,"8712008190","11英寸及以下的未列明自行车"]
[null,"8712008900","其它未列明自行车"]
[null,"9503001000","三轮车、踏板车、踏板汽车和类似的带轮玩具；玩偶车","童车(儿童三轮车)",null,"GB 1474","a. 各车轮与地面接触点呈三角形或梯形，如为梯形则窄轮距宽度应小于宽轮距的一半；\nb. 可承载一名或多名儿童并仅以其人力靠脚蹬驱动前轮而行驶的车辆。\n例如：单人三轮车、双人三轮车、推骑两用三轮车等。\n注：不包括玩具三轮车或设计用于其他特殊目的三轮车（如游乐三轮车）"]
[null,"8712009000","其它非机动脚踏车"]
[null,"8715000000","婴孩车及其零件","童车(儿童推车)",null,"GB14748","预定运载一名或多名儿童，由人工推行的可调节或不可调节的轮式车辆。\n例如：卧式推车、坐式推车、坐卧两用推车、多用途推车等。不包括玩具推车或设计用于其它特殊用途推车。"]
[null,"8715000000","婴孩车及其零件","童车(婴儿学步车)",null,"GB 14749","a. 有能在脚轮上运转的框架；\nb. 婴儿在车内可以借助框架的支撑、用脚驱动进行任意方向活动的车辆\n例如：X型框架、圆形框架、折叠式框架和可调节弹性框架等结构形式的婴儿学步车。                                   注：不包括医疗用学步车以及气垫支撑婴儿的学步车"]
[null,"9503001000","三轮车、踏板车、踏板汽车和类似的带轮玩具；玩偶车","童车(玩具自行车)",null,"GB 6675","a. 鞍座的最大高度小于或等于435mm；\nb. 仅以儿童的人力，主要是借助于脚踏板来驱动的两轮车。\n例如：带有平衡轮、不带有平衡轮的各种款式、轮径的玩具自行车。"]
[]
[]
[null,9503008200,"其他带动力装置的玩具及模型","童车(电动童车)",null,"GB 6675，GB 19865（不包括第20章辐射、毒性和类似危害）","由儿童驾驶、以直流电为能源驱动的车辆。\n例如：各种款式的两轮、三轮、四轮电动童车等。"]
[null,"9503001000","三轮车、踏板车、踏板汽车和类似的带轮玩具；玩偶车"]
[null,"8712008900","其他未列名自行车","童车(其他玩具车辆)",null,"GB 6675","除上述车辆外、由儿童自身力量驱动、预定承载儿童体重的其他车辆。\n例如：扭扭车等"]
[null,"8712009000","其他非机动脚踏车"]
[null,"9503001000","三轮车、踏板车、踏板汽车和类似的带轮玩具；玩偶车"]
[null,"9503008900","其他未列名玩具"]
[163,"9503001000","三轮车、踏板车、踏板汽车和类似的带轮玩具；玩偶车","电玩具(电动玩具)","设计或预定供14岁以下儿童玩耍的、至少有一种玩耍功能需要使用额定电压小于或等于24V的玩具产品","GB 6675-2003  GB 19865-2005(不包括第20章辐射、毒性和类似危害)","由电能驱动实现各种动作为主要玩耍功能的玩具。\n例如：无线遥控玩具，线控玩具、声控玩具、红外遥控玩具、开关控制玩具等。"]
[null,"9503002100","动物玩偶，不论是否着装"]
[null,"9503006000","智力玩具"]
[null,"9503002900","其他玩偶，不论是否着装"]
[null,"9503003100","缩小（按比例缩小）的电动火车模型"]
[null,"9503003900","其他缩小(按比例缩小)的全套模型组件(不论是否活动)"]
[null,"9503008100","组装成套或全套的其他玩具"]
[null,"9503008200","其他带动力装置的玩具及模型"]
[null,"9503008900","其他未列名玩具"]
[null,"9503009000","玩具、模型零件"]
[null,"9503006000","智力玩具","电玩具(视频玩具)",null,"GB 6675-2003  GB 19865-2005(不包括第20章辐射、毒性和类似危害)","带有视频屏幕、由儿童操作玩耍的玩具。\n例如：电子游戏玩具、视频学习机玩具等。"]
[null,"9503008900","其他未列名玩具"]
[null,"9503009000","玩具、模型零件"]
[null,"9504901000","其他电子游戏机"]
[null,"9503002100","动物玩偶，不论是否着装","电玩具(声光玩具)",null,"GB 6675-2003  GB 19865-2005(不包括第20章辐射、毒性和类似危害)","由电能发声、发光为主要玩耍功能的玩具。\n例如：电子琴、语音枪、八音盒等。"]
[null,"9503002900","其他玩偶，不论是否着装"]
[null,"9503003900","其他缩小(按比例缩小)的全套模型组件(不论是否活动)"]
[null,"9503004000","其他建筑套件及建筑玩具"]
[null,"9503005000","玩具乐器"]
[null,"9503006000","智力玩具"]
[null,"9503008100","组装成套或全套的其他玩具"]
[null,"9503008200","其他带动力装置的玩具及模型"]
[null,"9503008900","其他未列名玩具"]
[164,"9503001000","三轮车、踏板车、踏板汽车和类似的带轮玩具；玩偶车","塑胶玩具(静态塑胶玩具)","设计或预定供14岁以下儿童玩耍的、玩具主体由塑胶制成的，非预定承载儿童体重的非电玩具产品。","GB 6675","不含任何驱动机芯的塑胶玩具。\n例如：拼插玩具、手持玩具、玩偶（公仔、车仔）、拖拉玩具、积木玩具等。注：不包括充气玩具、口动玩具、类似文具玩具、水上玩具等。"]
[null,"9503002100","动物玩偶，不论是否着装"]
[null,"9503002900","其他玩偶，不论是否着装"]
[null,"9503003900","其他缩小(按比例缩小)的全套模型组件(不论是否活动)"]
[null,"9503004000","其他建筑套件及建筑玩具"]
[null,"9503006000","智力玩具"]
[null,"9503008100","组装成套或全套的其他玩具"]
[null,"9503008900","其他未列名玩具"]
[null,"9503009000","玩具、模型零件"]
[null,"9503001000","三轮车、踏板车、踏板汽车和类似的带轮玩具；玩偶车","塑胶玩具(机动塑胶玩具)",null,"GB 6675","带有非电的驱动机芯的塑胶玩具。 \n例如：装有发条机芯的塑胶玩具、装有惯性机芯的塑胶玩具。注：不包括充气玩具、口动玩具、水上玩具等。"]
[null,"9503002100","动物玩偶，不论是否着装"]
[null,"9503002900","其他玩偶，不论是否着装"]
[null,"9503003900","其他缩小(按比例缩小)的全套模型组件(不论是否活动)"]
[null,"9503005000","玩具乐器"]
[null,"9503006000","智力玩具"]
[null,"9503008100","组装成套或全套的其他玩具"]
[null,"9503008200","其他带动力装置的玩具及模型"]
[null,"9503008900","其他未列名玩具"]
[null,"9503009000","玩具、模型零件"]
[165,"9503001000","三轮车、踏板车、踏板汽车和类似的带轮玩具；玩偶车","金属玩具(静态金属玩具)","设计或预定供14岁以下儿童玩耍的、玩具主体由金属材料制成的，非预定承载儿童体重的非电玩具产品。","GB 6675","不含任何驱动机芯的金属玩具。\n例如：金属小车等各类金属玩具。注：\n不包括类似文具玩具、口动玩具等。"]
[null,"9503002100","动物玩偶，不论是否着装"]
[null,"9503002900","其他玩偶，不论是否着装"]
[null,"9503003900","其他缩小(按比例缩小)的全套模型组件(不论是否活动)"]
[null,"9503004000","其他建筑套件及建筑玩具"]
[null,"9503006000","智力玩具"]
[null,"9503008100","组装成套或全套的其他玩具"]
[null,"9503008900","其他未列名玩具"]
[null,"9503009000","玩具、模型零件"]
[null,"9503001000","三轮车、踏板车、踏板汽车和类似的带轮玩具；玩偶车","金属玩具(机动金属玩具)",null,"GB 6675","带有非电的驱动机芯的金属玩具。\n例如：装有发条机芯的金属玩具、装有惯性机芯的金属玩具。注：不包括口动玩具等。\n"]
[null,"9503002100","动物玩偶，不论是否着装"]
[null,"9503002900","其他玩偶，不论是否着装"]
[null,"9503003900","其他缩小(按比例缩小)的全套模型组件(不论是否活动)"]
[null,"9503005000","玩具乐器"]
[null,"9503006000","智力玩具"]
[null,"9503008100","组装成套或全套的其他玩具"]
[null,"9503008200","其他带动力装置的玩具及模型"]
[null,"9503008900","其他未列名玩具"]
[null,"9503009000","玩具、模型零件"]
[166,"9503002100","动物玩偶，不论是否着装","弹射玩具","设计或预定供14岁以下儿童玩耍的，通过可贮存和释放能量的弹射机构发射弹射物的蓄能弹射玩具和由儿童给予的能量发射弹射物的非蓄能弹射玩具的玩具产品。","GB 6675","a. 通过可贮存和释放能量的弹射机构发射弹射物的蓄能弹射玩具；\nb. 或由儿童给予的能量发射弹射物的非蓄能弹射玩具。\n例如：玩具弹射枪、玩具弓箭、玩具飞镖等。注：不包括投石器、弹弓、带有金属尖头的飞镖或标枪、气压和气动汽枪和汽手枪、弓弦的最大松弛长度大于120cm的弓箭装置。"]
[null,9503002900,"其他玩偶，不论是否着装"]
[null,9503006000,"智力玩具"]
[null,9503008100,"组装成套或全套的其他玩具"]
[null,"9503008200","其他带动力装置的玩具及模型"]
[null,9503008900,"其他未列名玩具"]
[null,9503009000,"玩具、模型零件"]
[167,9503002900,"其他玩偶，不论是否着装","娃娃玩具","设计或预定供14岁以下儿童玩耍的、至少头部和四肢由非纺织的聚合材料制成，并带有服装或身体由软性材料填充的非电的人物娃娃玩具产品。","GB 6675","a. 至少头部和四肢完全由非纺织的聚合材料制成，并带有服装或身体由软性材料填充的婴儿娃娃或人物娃娃玩具；\nb. 供手持或搂抱的人物娃娃。\n例如：独立包装的人物娃娃；\n带有各种服装、饰品或配件的套装娃娃等"]
[null,9503006000,"智力玩具"]
[null,9503008900,"其他未列名玩具"]
[null,9503009000,"玩具、模型零件"]
[168,"8517623900","其它有线数字通讯设备 ","防火墙","防火墙是指一个或一组在不同安全策略的网络或安全域之间实施网络访问控制的系统。","GB/T 20281","适用的产品范围为：（1）以防火墙功能为主体的软件或软硬件组合；（2）其它网络产品中的防火墙模块；不适用个人防火墙产品。"]
[169,"8517623900","其它有线数字通讯设备 ","网络安全隔离卡与线路选择器","网络安全隔离卡是指安装在计算机内部，能够使连接该计算机的多个独立的网络之间仍然保持物理隔离的设备。安全隔离线路选择器是与配套的安全隔离卡一起使用，适用于单网布线环境下，使同一计算机能够访问多个独立的网络，并且各网络仍然保持物理隔离的设备。","GB/T 20279,GB/T 20277","适用的产品范围为：（1）安全隔离计算机；（2）安全隔离卡；（3）安全隔离线路选择器。"]
[170,"8517623900","其它有线数字通讯设备 ","安全隔离与信息交换产品","安全隔离与信息交换产品是指能够保证不同网络之间在网络协议终止的基础上，通过安全通道在实现网络隔离的同时进行安全数据交换的软硬件组合。","GB/T 20279,GB/T 20281","适用的产品范围为：（1）安全隔离与信息交换产品；（2）安全隔离与文件单向传输产品。"]
[171,"8517623600","路由器","安全路由器","安全路由器是指为保障所传输数据完整性、机密性、可用性，应用于重要信息系统的，具备IKE密钥协商能力，端口IPSec硬件线速加密能力的路由器","GB/T 20011,GB/T 18018","适用的产品范围为分：集成了IPSec/SSL，以及防火墙、入侵检测、安全审计等一种或多种安全模块的路由器，仅接入公用电信网的路由器除外。"]
[172,null,null,"智能卡COS","智能卡COS，即智能卡芯片操作系统(COS-Chip Operating System)，是指在智能卡芯片中存储和运行的、以保护存储在非易失性存储器中的应用数据或程序的机密性和完整性、控制智能卡芯片与外界信息交换为目的的嵌入式软件。","GB/T 20276-2006","适用的产品范围为：（1）采用接触或/和非接触工作方式的智能卡的COS；（2）其它被集成或内置了的COS。"]
[]
[173,null,null,"数据备份与恢复产品","数据备份与恢复产品是指实现和管理信息系统数据的备份和恢复过程的软件。","CNCA/CTS 0051-2007","适用的产品范围为：独立的数据备份与恢复管理软件产品，不包括数据复制产品和持续数据保护产品。"]
[174,null,null,"安全操作系统","安全操作系统是指从系统设计、实现、使用和管理等各个阶段都遵循一套完整的系统安全策略，并实现了GB 17859-1999 《计算机信息系统等级保护划分准则》所确定的安全等级三级（含）以上的操作系统。","GB/T 20008,GB/T 20272","适用的产品范围为：（1）独立的安全操作系统软件产品；（2）集成或内置了安全操作系统的产品。"]
[175,null,null,"安全数据库系统","安全数据库系统是指从系统设计、实现、使用和管理等各个阶段都遵循一套完整的系统安全策略，并实现GB 17859-1999 《计算机信息系统等级保护划分准则》所确定的安全等级三级（含）以上的数据库系统。","GB/T 20009,GB/T 20273","适用的产品范围为：（1）独立的安全数据库系统软件产品；（2）集成或内置了安全数据库系统的产品。 "]
[176,"8517623900","其它有线数字通讯设备 ","反垃圾邮件产品","反垃圾邮件产品是指对按照电子邮件标准协议实现的电子邮件系统中传递的垃圾邮件进行识别、过滤的软件或软硬件组合。","YD/T 1310 ,YD/T 1311","适用的产品范围为：（1）透明的反垃圾邮件网关；（2）基于转发的反垃圾邮件系统；（3）与邮件服务器一体的反垃圾邮件的邮件服务器；(4) 安装于已有邮件服务器上反垃圾邮件软件。"]
[177,"8517623900","其它有线数字通讯设备 ","入侵检测系统（IDS）","入侵检测系统指通过对计算机网络或计算机系统中的若干关键点收集信息并对其进行分析，发现违反安全策略的行为和被攻击迹象的软件或软硬件组合。","GB/T 20275","适用的产品范围为：（1）网络型入侵检测系统；（2）主机型入侵检测系统。"]
[178,"8517623900","其它有线数字通讯设备 ","网络脆弱性扫描产品","网络脆弱性扫描产品指利用扫描手段检测目标网络系统中可能被入侵者利用的脆弱性的软件或软硬件组合。","GB/T 20280,GB/T 20278","适用的产品范围为：网络型脆弱性扫描产品；不适用：主机型脆弱性扫描产品；数据库的脆弱性扫描产品；WEB应用的脆弱性扫描产品。"]
[179,"8517623900","其它有线数字通讯设备 ","安全审计产品","安全审计产品指能够对网络应用行为或信息系统的各种日志实行采集、分析，形成审计记录的软件或软硬件组合。","GB/T 20945","适用的产品范围为：将主机、服务器、网络、数据库及其它应用系统等一类或多类作为审计对象的产品。"]
[180,8517623900,"其它有线数字通讯设备 ","网站恢复产品","网站恢复产品是对受保护的静态网页文件、动态脚本文件及目录的未授权更改及时地进行自动恢复的软件。","GA/T 697-2007,CNCA/CTS 0050","适用的产品范围为：针对静态网页文件、动态脚本文件及目录进行自动恢复的产品。"]
[181,"8424899910","分离喷嘴(由狭缝状、曲率半径极小的弯曲通道组成,内有分离楔尖）","早期抑制快速响应（ESFR）喷头","火灾初期可感温快速自动启动并可使一定冲量的水按规定的形状和密度在设计的保护面积上分布，从而早期抑制火灾的灭火型洒水喷头。","GB5135.9"]
[{"$nulls":3},"扩大覆盖面积洒水喷头","具有比常规洒水喷头更大的特定保护面积的洒水喷头","GB5135.12"]
[{"$nulls":3},"水雾、水幕喷头","用于持续喷水形成水幕帘，对防护物体表面进行保护并形成防火分隔水幕的喷头。","GB5135.13"]
[{"$nulls":3},"家用喷头","安装在家庭和其他类似居住空间内，在预定的温度范围内自行启动，按设计的洒水形状和流量洒水到设计保护区域内的洒水喷头。","GB5135.15"]
[{"$nulls":3},"干式报警阀","在出口侧充以压缩空气，当气压低于预定值时能使水自动流入喷水系统并进行报警的单向控制阀门。","GB5135.4"]
[{"$nulls":3},"雨淋报警阀","通过电动、机械或其他方式开启，使水能够自动单向流入喷水系统，并同时报警的单向控制阀门。","GB5135.5"]
[{"$nulls":3},"消防通用阀门","用于消防供水和给水管道，能够控制管道开启和封闭的阀门","GB5135.6","包括消防闸阀、消防球阀、消防蝶阀、消防电磁阀、消防信号蝶阀、消防信号闸阀、消防截止阀等，不包括工业用普通阀门"]
[{"$nulls":3},"泡沫混合装置","压力式比例混合装置","GB20031","使泡沫灭火剂与水按规定比例混合的装置。"]
[{"$nulls":4},"平衡式比例混合装置"]
[{"$nulls":4},"管线式比例混合器"]
[{"$nulls":4},"环泵式比例混合器"]
[{"$nulls":3},"泡沫发生装置","低倍数空气泡沫产生器","GB20031","1.使空气与泡沫混合液混合并产生一定倍数的空气泡沫的设备；\n2.包括但不限于低倍数泡沫产生器、高背压泡沫产生器、中倍数泡沫产生器、高倍数泡沫产生器、泡沫喷头等。"]
[{"$nulls":4},"高背压泡沫产生器"]
[{"$nulls":4},"泡沫钩管"]
[{"$nulls":4},"中倍数泡沫产生器"]
[{"$nulls":4},"高倍数泡沫产生器"]
[{"$nulls":4},"泡沫喷头"]
[{"$nulls":3},"泡沫泵","输送泡沫灭火剂的专用泵。","GB20031"]
[{"$nulls":3},"专用阀门及附件","泡沫消火栓","GB20031","泡沫灭火装置的专用阀门及相关附件。"]
[{"$nulls":4},"连接软管"]
[{"$nulls":4},"单向阀"]
[{"$nulls":4},"安全阀"]
[{"$nulls":4},"控制阀门"]
[{"$nulls":4},"过滤器"]
[{"$nulls":3},"泡沫喷射装置","泡沫炮","GB20031","使泡沫灭火剂按照设计的参数喷射的装置。"]
[{"$nulls":4},"泡沫枪"]
[{"$nulls":3},"泡沫消火栓箱","具有储存泡沫灭火剂并产生空气泡沫功能的箱\n状固定式专用装置。","GB20031"]
[{"$nulls":3},"半固定式( 轻便式)泡沫灭火装置","具有储存泡沫液并产生空气泡沫功能的单元式\n泡沫灭火装置。","GB20032"]
[{"$nulls":3},"闭式泡沫-水喷淋装置","使用热敏感元件的闭式喷淋头（如洒水喷头）的泡沫-水喷淋装置，当热敏感元件动作后，泡沫或水直接喷洒到保护区内。","GB20033"]
[182,"8424899990","其他用途的喷射、喷雾机械器具","早期抑制快速响应（ESFR）喷头","火灾初期可感温快速自动启动并可使一定冲量的水按规定的形状和密度在设计的保护面积上分布，从而早期抑制火灾的灭火型洒水喷头。","GB5135.9"]
[{"$nulls":3},"扩大覆盖面积洒水喷头","具有比常规洒水喷头更大的特定保护面积的洒水喷头","GB5135.12"]
[{"$nulls":3},"水雾、水幕喷头","用于持续喷水形成水幕帘，对防护物体表面进行保护并形成防火分隔水幕的喷头。","GB5135.13"]
[{"$nulls":3},"家用喷头","安装在家庭和其他类似居住空间内，在预定的温度范围内自行启动，按设计的洒水形状和流量洒水到设计保护区域内的洒水喷头。","GB5135.15"]
[{"$nulls":3},"干式报警阀","在出口侧充以压缩空气，当气压低于预定值时能使水自动流入喷水系统并进行报警的单向控制阀门。","GB5135.4"]
[{"$nulls":3},"雨淋报警阀","通过电动、机械或其他方式开启，使水能够自动单向流入喷水系统，并同时报警的单向控制阀门。","GB5135.5"]
[{"$nulls":3},"消防通用阀门","用于消防供水和给水管道，能够控制管道开启和封闭的阀门","GB5135.6","包括消防闸阀、消防球阀、消防蝶阀、消防电磁阀、消防信号蝶阀、消防信号闸阀、消防截止阀等，不包括工业用普通阀门"]
[{"$nulls":3},"泡沫混合装置","压力式比例混合装置","GB20031","使泡沫灭火剂与水按规定比例混合的装置。"]
[{"$nulls":4},"平衡式比例混合装置"]
[{"$nulls":4},"管线式比例混合器"]
[{"$nulls":4},"环泵式比例混合器"]
[{"$nulls":3},"泡沫发生装置","低倍数空气泡沫产生器","GB20031","1.使空气与泡沫混合液混合并产生一定倍数的空气泡沫的设备；\n2.包括但不限于低倍数泡沫产生器、高背压泡沫产生器、中倍数泡沫产生器、高倍数泡沫产生器、泡沫喷头等。"]
[{"$nulls":4},"高背压泡沫产生器"]
[{"$nulls":4},"泡沫钩管"]
[{"$nulls":4},"中倍数泡沫产生器"]
[{"$nulls":4},"高倍数泡沫产生器"]
[{"$nulls":4},"泡沫喷头"]
[{"$nulls":3},"泡沫泵","输送泡沫灭火剂的专用泵。","GB20031"]
[{"$nulls":3},"专用阀门及附件","泡沫消火栓","GB20031","泡沫灭火装置的专用阀门及相关附件。"]
[{"$nulls":4},"连接软管"]
[{"$nulls":4},"单向阀"]
[{"$nulls":4},"安全阀"]
[{"$nulls":4},"控制阀门"]
[{"$nulls":4},"过滤器"]
[{"$nulls":3},"泡沫喷射装置","泡沫炮","GB20031","使泡沫灭火剂按照设计的参数喷射的装置。"]
[{"$nulls":4},"泡沫枪"]
[{"$nulls":3},"泡沫消火栓箱","具有储存泡沫灭火剂并产生空气泡沫功能的箱\n状固定式专用装置。","GB20031"]
[{"$nulls":3},"半固定式( 轻便式)泡沫灭火装置","具有储存泡沫液并产生空气泡沫功能的单元式\n泡沫灭火装置。","GB20032"]
[{"$nulls":3},"闭式泡沫-水喷淋装置","使用热敏感元件的闭式喷淋头（如洒水喷头）的泡沫-水喷淋装置，当热敏感元件动作后，泡沫或水直接喷洒到保护区内。","GB20033"]
[182,"8424902000","家用型喷射、喷雾器具的零件","早期抑制快速响应（ESFR）喷头","火灾初期可感温快速自动启动并可使一定冲量的水按规定的形状和密度在设计的保护面积上分布，从而早期抑制火灾的灭火型洒水喷头。","GB5135.9"]
[{"$nulls":3},"扩大覆盖面积洒水喷头","具有比常规洒水喷头更大的特定保护面积的洒水喷头","GB5135.12"]
[{"$nulls":3},"水雾、水幕喷头","用于持续喷水形成水幕帘，对防护物体表面进行保护并形成防火分隔水幕的喷头。","GB5135.13"]
[{"$nulls":3},"家用喷头","安装在家庭和其他类似居住空间内，在预定的温度范围内自行启动，按设计的洒水形状和流量洒水到设计保护区域内的洒水喷头。","GB5135.15"]
[{"$nulls":3},"干式报警阀","在出口侧充以压缩空气，当气压低于预定值时能使水自动流入喷水系统并进行报警的单向控制阀门。","GB5135.4"]
[{"$nulls":3},"雨淋报警阀","通过电动、机械或其他方式开启，使水能够自动单向流入喷水系统，并同时报警的单向控制阀门。","GB5135.5"]
[{"$nulls":3},"消防通用阀门","用于消防供水和给水管道，能够控制管道开启和封闭的阀门","GB5135.6","包括消防闸阀、消防球阀、消防蝶阀、消防电磁阀、消防信号蝶阀、消防信号闸阀、消防截止阀等，不包括工业用普通阀门"]
[{"$nulls":3},"泡沫混合装置","压力式比例混合装置","GB20031","使泡沫灭火剂与水按规定比例混合的装置。"]
[{"$nulls":4},"平衡式比例混合装置"]
[{"$nulls":4},"管线式比例混合器"]
[{"$nulls":4},"环泵式比例混合器"]
[{"$nulls":3},"泡沫发生装置","低倍数空气泡沫产生器","GB20031","1.使空气与泡沫混合液混合并产生一定倍数的空气泡沫的设备；\n2.包括但不限于低倍数泡沫产生器、高背压泡沫产生器、中倍数泡沫产生器、高倍数泡沫产生器、泡沫喷头等。"]
[{"$nulls":4},"高背压泡沫产生器"]
[{"$nulls":4},"泡沫钩管"]
[{"$nulls":4},"中倍数泡沫产生器"]
[{"$nulls":4},"高倍数泡沫产生器"]
[{"$nulls":4},"泡沫喷头"]
[{"$nulls":3},"泡沫泵","输送泡沫灭火剂的专用泵。","GB20031"]
[{"$nulls":3},"专用阀门及附件","泡沫消火栓","GB20031","泡沫灭火装置的专用阀门及相关附件。"]
[{"$nulls":4},"连接软管"]
[{"$nulls":4},"单向阀"]
[{"$nulls":4},"安全阀"]
[{"$nulls":4},"控制阀门"]
[{"$nulls":4},"过滤器"]
[{"$nulls":3},"泡沫喷射装置","泡沫炮","GB20031","使泡沫灭火剂按照设计的参数喷射的装置。"]
[{"$nulls":4},"泡沫枪"]
[{"$nulls":3},"泡沫消火栓箱","具有储存泡沫灭火剂并产生空气泡沫功能的箱\n状固定式专用装置。","GB20031"]
[{"$nulls":3},"半固定式( 轻便式)泡沫灭火装置","具有储存泡沫液并产生空气泡沫功能的单元式\n泡沫灭火装置。","GB20032"]
[{"$nulls":3},"闭式泡沫-水喷淋装置","使用热敏感元件的闭式喷淋头（如洒水喷头）的泡沫-水喷淋装置，当热敏感元件动作后，泡沫或水直接喷洒到保护区内。","GB20033"]
[183,"3813001000","灭火器的装配药","泡沫灭火剂","能够与水混溶并可产生灭火泡沫的灭火剂，如：蛋白泡沫灭火剂、水成膜泡沫灭火剂等\n","GB15308"]
[{"$nulls":3},"水系灭火剂","由水及相关添加剂组成，一般以液滴或液滴与泡沫混合的形式灭火的灭火剂，如：非发泡型水系灭火剂、发泡型水系灭火剂等\n","GB17835"]
[{"$nulls":3},"BC 干粉灭火剂","干燥、易于流动并具有灭火效能的微细粉末状灭火剂，适用于扑灭B/C 类或A/B/C 类火灾。","GB4066.1"]
[{"$nulls":3},"ABC 干粉灭火剂",null,"GB4066.2"]
[{"$nulls":3},"BC 超细干粉灭火剂","90%粒径小于或等于20μm 固体粉末状灭火剂，适用于扑灭B/C 类或A/B/C 类火灾。","GA578"]
[{"$nulls":3},"ABC 超细干粉灭火剂",null,"GA578"]
[{"$nulls":3},"二氧化碳灭火剂","具有不导电、挥发快、灭火后不留残余物等基本特征的灭火剂。","GB4396"]
[{"$nulls":3},"七氟丙烷\n（HFC227ea）灭火\n剂",null,"GB18614"]
[{"$nulls":3},"惰性气体灭火剂",null,"GB20128"]
[184,"9020000000","其他呼吸器具及防毒面具","正压式消防空气呼吸器","1.消防队员和抢险救护人员进行灭火战斗或抢\n险救援时，为防止吸入对人体有害的毒气、烟雾、悬浮于空气中的有害污染物或在缺氧环境中使用的呼吸保护装具；\n2.气瓶额定工作压力：30MPa；\n3.气瓶公称容积：2L、3L、4.7L、6.8L、6.9L、9L、12L。","GA124","不包括非消防用防毒面具。"]
[185,4418101000,"辐射松木制的木窗,落地窗及其框架","防火窗","在规定时间内，能同时满足耐火隔热性和耐火完整性要求的防火窗。","GB16809","1.不包括普通塑钢窗及建筑窗。\n2.隔热防火窗产品与塑钢窗及普通建筑窗户的\n区别：\n（1）关键原材料及配件区别：                             隔热防火窗使用的玻璃为隔热型防火玻璃，五金配件为耐高温的不燃材料，密封件为防火防烟密封件；塑钢窗和普通建筑窗户使用的玻璃为普通平板玻璃，五金配件未作耐高温和不燃性的要求，密封件未作防火防烟要求；                         （2）使用功能的不同：\n防火窗设置在防火墙或防火隔墙上必须开洞口的部位、用于防止火灾蔓延，对于活动式防火窗具备感温自动关闭的功能；\n（3）性能要求不同：                                    隔热防火窗具备耐火性能、抗风压性能、气密性能、关闭可靠性能、热敏感元件的静态动作温度等性能要求。"]
[null,4418109010,"拉敏木制木窗,落地窗及其框架"]
[null,4418109020,"濒危木制木窗,落地窗及其框架"]
[null,4418109090,"其他木制木窗,落地窗及其框架"]
[null,"7308300000","钢铁制门窗及其框架、门槛 "]
["备注：                                                                                                        1.HS编码是动态调整的，本目录仅供参考，以质检总局、海关总署及国家认监委的目录为准。                                 2.各类产品具体的认证适用范围，以国家认监委2012年第30号公告、2012年36号公告及具体产品的最新实施规则为准。                 3.无线局域网产品和部分信息安全产品暂时无对应HS编码"]

{"sheet":"CCC入境验证参考目录汇总","index":1,"n_rows":499,"n_cols":5,"rows_kept":499,"merged":[[495,0,495,4],[496,0,496,4],[497,0,497,4],[498,0,498,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["《强制性产品认证目录描述与界定表》与2014年HS编码参考表"]
["序号","进口商品检验监管条件","HS编码","商品名称及备注"]
[1,"M、L","3208901090","其他聚胺酯油漆清漆等（溶于非水介质以聚胺酯类化合物为基本成份，含瓷漆大漆）"]
[2,"M、L","3208909000","溶于非水介质其他油漆、清漆溶液"]
[3,"L/","3210000090","其他油漆及清漆（包括瓷漆、大漆及水浆涂料）"]
[4,"L/","3813001000","灭火器的装配药","新增"]
[5,"L/","3824409000","其他水泥、灰泥及混凝土用添加剂"]
[6,"L/","3926300000","塑料制家具,车厢及类似品的附件"]
[7,"L/","4009110000","未加强或其他材料合制硫化橡胶管(不带附件、硬质橡胶除外）"]
[8,"L/","4009120000","未加强或其他材料合制硫化橡胶管(装有附件、硬质橡胶除外）"]
[9,"L/","4009210000","加强或只与金属合制的硫化橡胶管(不带附件、硬质橡胶除外）"]
[10,"L/","4009220000","加强或只与金属合制的硫化橡胶管(装有附件、硬质橡胶除外）"]
[11,"L/","4009310000","加强或与纺织材料合制硫化橡胶管(不带附件、硬质橡胶除外）"]
[12,"L/",4009320000,"加强或与纺织材料合制硫化橡胶管(装有附件、硬质橡胶除外）"]
[13,"M、L","4011100010","机动小客车用新的充气子午线轮胎(橡胶轮胎，包括旅行小客车及赛车用)"]
[14,"M、L","4011100090","机动小客车用新的充气非子午线轮胎(橡胶轮胎，包括旅行小客车及赛车用)"]
[15,"M、L","4011200091","其他客或货车用新的充气子午线轮胎(指机动车辆用橡胶轮胎)"]
[16,"M、L","4011200099","其他客或货车用新的充气橡胶轮胎(指机动车辆用非子午线轮胎)"]
[17,"M、L","4011400000","摩托车用新的充气橡胶轮胎"]
[18,"L/","4011990091","其他新的充气橡胶子午线轮胎(其他用途，新充气橡胶轮胎，非人字形胎面)"]
[19,"L/","4011990099","其他新的充气橡胶非子午线轮胎(其他用途，新充气橡胶轮胎，非人字形胎面) "]
[20,"L/","4016910000","硫化橡胶制铺地制品及门垫"]
[21,"L/","4418101000","辐射松木制的木窗,落地窗及其框架","新增"]
[22,"L/","4418109010","拉敏木制木窗,落地窗及其框架","新增"]
[23,"L/","4418109020","濒危木制木窗,落地窗及其框架","新增"]
[24,"L/","4418109090","其他木制木窗,落地窗及其框架","新增"]
[25,"L/","5909000000","纺织材料制水龙软管及类似管子(不论有无其他材料作衬)"]
[26,"L/","6904100000","陶瓷制建筑用砖"]
[27,"L/","6904900000","陶瓷制铺地砖，支撑或填充用砖"]
[28,"L/","6905900000","其他建筑用陶瓷制品"]
[29,"L/","6907100010","瓷砖，陶瓷等产品，未打磨上釉陶瓷"]
[30,"L/","6907100090","未上釉的小陶瓷砖，瓦，块及类似品"]
[31,"L/","6907900000","未上釉的大陶瓷砖，瓦，块及类似品"]
[32,"L/","6908100000","上釉的小陶瓷砖，瓦，块及类似品"]
[33,"L/","6908900000","上釉的大陶瓷砖，瓦，块及类似品"]
[34,"L","7007119000","车辆用钢化安全玻璃(规格及形状适于安装在车辆上的)"]
[35,"L/","7007190001","低铁钢化太阳能电池组件封装专用玻璃(指最大含铁量0.02%Fe2O3,厚度为2.5毫米-3.5毫米的玻璃)"]
[36,"L/","7007190090","其它钢化安全玻璃"]
[37,"L","7007219000","车辆用层压安全玻璃(规格及形状适于安装在车辆上的)"]
[38,"L/","7007290000","其它层压安全玻璃"]
[39,"L/","7008001000","中空或真空隔温、隔音玻璃组件"]
[40,"L/","7008009000","其他多层隔温、隔音玻璃组件"]
[41,"L/","7009100000","车辆后视镜(不论是否镶框)"]
[42,"L/","7308300000","钢铁制门窗及其框架、门槛 ","新增"]
[43,"L/","8301201000","中央控制门锁"]
[44,"L/","8301209000","其他机动车用锁"]
[45,"L/","8302100000","铰链"]
[46,"L/","8302300000","机动车辆用的其他附件及架座"]
[47,"L/","8303000000","装甲或加强的贱金属制保险箱、保险柜及保险库的门和带锁保险储存柜、钱箱、契约箱及类似品"]
[48,"M、L","8407310000","排气量≤50cc往复式活塞引擎(87章所列车辆用的点燃往复式活塞发动机,不超过50cc)"]
[49,"M、L","8407320000","50<排气量≤250cc往复式活塞引擎(第87章所列车辆用的点燃往复式活塞发动机)"]
[50,"M、L","8407330000","250<排气量≤1000cc往复活塞引擎(第87章所列车辆的点燃往复式活塞发动机)"]
[51,"M、L","8407341000","1000-3000cc车辆的往复式活塞引擎(第87章所列车辆的点","新增"]
[52,"M、L","8414301101","功率≤0.4kw的冷藏、冷冻箱用无级变速压缩机"]
[53,"M、L","8414301190","其他小型电驱动冷藏或冷冻箱用压缩机(小型指电动机额"]
[54,"M、L","8414301200","大型电驱动冷藏或冷冻箱用压缩机(指电动机额定功率＞0","新增"]
[55,"M、L","8414301301","0.4kw＜功率≤5kw的空气调节器用无级变速压缩机"]
[56,"M、L","8414301302","0.4kw＜功率≤5kw的空气调节器用定速压缩机"]
[57,"M、L","8414301390","其他小型电动机驱动空调器用压缩机(指电动机额定功率＞0.4kw,但≤5kw的)"]
[58,"M、L",8414301901,"其他制冷设备用无级变速压缩机"]
[59,"M、L",8414301902,"其他制冷设备用定速压缩机"]
[60,"M、L",8414301990,"电动机驱动其他用于制冷设备的压缩机"]
[61,"M、L",8414511000,"功率≤125瓦的吊扇(本身装有一个输出功率不超过125瓦的电动机)"]
[62,"M、L",8414512000,"功率≤125瓦的换气扇(本身装有一个输出功率不超过125瓦的电动机)"]
[63,"L/",8414513000,"功率≤125瓦有旋转导风轮的风扇(本身装有一个输出功率不超过125瓦的电动机)"]
[64,"M、L",8414519100,"功率≤125瓦的台扇(本身装有一个输出功率不超过125瓦的电动机)"]
[65,"M、L",8414519200,"输出功率≤125瓦的落地扇(本身装有一个输出功率不超过125瓦的电动机)"]
[66,"M、L",8414519300,"功率≤125瓦的壁扇(本身装有一个输出功率不超过125瓦的电动机)"]
[67,"L/",8414519900,"功率≤125瓦其他风机、风扇(本身装有一个输出功率不超125瓦的电机)"]
[68,"M、L",8414591000,"其他吊扇(电动机输出功率超过125瓦的)"]
[69,"M、L",8414592000,"其他换气扇(电动机输出功率超过125瓦的)"]
[70,"M、L",8414599091,"其他台扇、落地扇、壁扇（电动机输出功率超过125瓦的）"]
[71,"M、L",8414599099,"其他风机、风扇"]
[72,"L/",8414601000,"抽油烟机（指罩的平面最大边长不超过120厘米，装有风扇的）"]
[73,"M、L",8415101000,"独立窗式或壁式空气调节器(装有电扇及调温、调湿装置,包括不能单独调湿的空调器)"]
[74,"M、L",8415102100,"制冷量≤4千大卡/时分体式空调,窗式或壁式(装有电扇及调温、调湿装置,包括不能单独调湿的空调器)"]
[75,"M、L","8415102201","制冷量＞4千大卡/时分体式空调,窗式或壁式"]
[76,"M、L","8415102290","其他制冷量＞4千大卡/时分体式空调,窗式或壁式"]
[77,"M、L",8415811000,"制冷量≤4千大卡/时热泵式空调器(装有制冷装置及一个冷热循环换向阀的)"]
[78,"M、L","8415812001","制冷量＞4千大卡/时热泵式空调器"]
[79,"M、L","8415812090","其他制冷量＞4千大卡/时热泵式空调器"]
[80,"M、L",8415821000,"制冷量≤4千大卡/时的其他空调器(仅装有制冷装置,而无冷热循环装置的)"]
[81,"M、L","8415822001","制冷量＞4千大卡/时的其他空调"]
[82,"M、L","8415822090","其他制冷量＞4千大卡/时的其他空调"]
[83,"M、L",8418102000,"200＜容积≤500升的冷藏冷冻组合机"]
[84,"M、L",8418103000,"容积≤200升的冷藏-冷冻组合机(各自装有单独外门的)"]
[85,"M、L",8418211000,"容积＞150升的压缩式家用型冷藏箱"]
[86,"M、L",8418212000,"压缩式家用型冷藏箱，50＜容积≤150升"]
[87,"M、L",8418213000,"容积≤50升的压缩式家用型冷藏箱"]
[88,"M、L",8418291000,"半导体制冷式家用型冷藏箱"]
[89,"L",8418292000,"电气吸收式家用型冷藏箱"]
[90,"M、L",8418299000,"其它家用型冷藏箱"]
[91,"M、L",8418302900,"制冷＞-40℃小的其他柜式冷冻箱(小的指容积≤500升)"]
[92,"M、L",8418402900,"制冷温度＞-40℃小的立式冷冻箱(小的指容积≤500升)"]
[93,"M、L",8418500000,"其它冷藏冷冻柜、箱、展示台等（包括其它陈列箱及类似冷藏冷冻设备）"]
[94,"M、L",8419810000,"加工热饮料或烹调、加热食品的机器"]
[95,"L/",8421121000,"干衣量≤10公斤的离心干衣机"]
[96,"L/",8421191000,"脱水机"]
[97,"M、L",8424100000,"灭火器(不论是否装药)"]
[98,"L/",8424810000,"农业或园艺用喷射、喷雾机械器具"]
[99,"L/","8424899910","高能等离子喷涂设备","新增"]
[100,"L/","8424899990","其他用途的喷射、喷雾机械器具","新增"]
[101,"L/","8424902000","家用型喷射、喷雾器具的零件","新增"]
[102,"L/","8443311010","静电感光式多功能一体加密传真机(可与自动数据处理设"]
[103,"L/","8443311090","其他静电感光式多功能一体机(可与自动数据处理设备或"]
[104,"L",8443319010,"其他具有打印和复印两种功能的机器(可与自动数据处理"]
[105,"M、L","8443319020","其他多功能一体加密传真机(兼有打印、复印中一种及以上功能的机器)"]
[106,"M、L",8443319090,"其他具有打印、复印或传真中两种及以上功能的机器(具"]
[107,"L",8443321100,"专用于税目8471所列设备的针式打印机(可与自动数据处理设备或网络联接)"]
[108,"L",8443321200,"专用于税目8471所列设备的激光打印机(可与自动数据处理设备或网络联接)"]
[109,"L",8443321300,"专用于税目8471所列设备的喷墨打印机(可与自动数据处"]
[110,"L",8443321400,"专用于税目8471所列设备的热敏打印机(可与自动数据处理设备或网络连接)"]
[111,"L",8443321900,"专用于税目8471所列设备的其他打印机(可与自动数据处理设备或网络联接)"]
[112,"M、L",8443329010,"传真机(可与自动数据处理设备或网络连接)"]
[113,"M、L",8443329090,"其他印刷(打印)机、复印机和电传打字机(可与自动数据处理设备或网络联接)"]
[114,"L/",8443391100,"将原件直接复印的静电感光复印设备"]
[115,"L/",8443391200,"将原件通过中间体转印的静电感光复印设备"]
[116,"L/",8443392100,"带有光学系统的其他感光复印设备"]
[117,"L/",8443392200,"接触式的其他感光复印设备"]
[118,"L/",8443392300,"热敏复印设备"]
[119,"L/",8443392400,"热升华复印设备"]
[120,"L/","8443399000","其他印刷(打印)机、复印机"]
[121,"M、L",8450111000,"干衣量≤10kg全自动波轮式洗衣机"]
[122,"M、L",8450112000,"干衣量≤10kg全自动滚筒式洗衣机"]
[123,"M、L",8450119000,"其他干衣量≤10kg的全自动洗衣机"]
[124,"M、L",8450120000,"干衣量≤10公斤装有离心甩干机的非全自动洗衣机"]
[125,"M、L",8450190000,"干衣量≤10公斤的其他洗衣机"]
[126,"M、L","8456901000","等离子切割机"]
[127,"L",8467210000,"手提式电动钻"]
[128,"L",8467221000,"手提式电动链锯"]
[129,"L",8467229000,"其他手提式电锯"]
[130,"L",8467291000,"手提式电动砂磨工具"]
[131,"L",8467292000,"手提式电刨"]
[132,"L",8467299000,"其他手提式电动工具"]
[133,"L/","8470501000","销售点终端出纳机"]
[134,"L/","8470509000","其他现金出纳机。"]
[135,"L","8471301000","平板电脑(重量≤10千克,至少由一个中央处理器、键盘和","新增拆分"]
[136,"L","8471309000","其他便携式自动数据处理设备(重量≤10千克,至少由一个","新增拆分"]
[137,"L/","8471412000","小型自动数据处理设备"]
[138,"L",8471414000,"微型机（飞机载大气数据专用计算机除外）"]
[139,"L/",8471419000,"其他数字式数据处理设备(同一机壳内至少一个CPU和一个输入输出部件;包括组合式)"]
[140,"L/","8471492000","以系统形式报验的小型计算机"]
[141,"L/",8471494000,"以系统形式报验的微型机"]
[142,"L/","8471499900","以系统形式报验的其他计算机"]
[143,"L/","8471504001","含显示器和主机的微型机","新增"]
[144,"L/",8471605000,"自动数据处理设备的扫描器"]
[145,"L/","8471900090","未列名的磁性或光学阅读器"]
[146,"L/","8472100000","胶版复印机,油印机"]
[147,"L/","8472901000","自动柜员机"]
[148,"L/","8479892000","空气增湿气及减湿气"]
[149,"L/",8501200000,"＞37.5W交直流两用电动机(输出功率超过37.5瓦)"]
[150,"L/",8501310000,"≤750瓦直流电动机、发电机(输出功率不超过750瓦)"]
[151,"L/",8501320000,"＞750W≤75KW直流电动机、发电机(输出功率超过750瓦,但不超过75千瓦)"]
[152,"L/",8501400000,"单相交流电动机"]
[153,"L/",8501510090,"其他不超过750W多相交流电动机(输出功率不超过750瓦) "]
[154,"L/",8501520000,"＞750W ≤75KW多相交流电动机(输出功率不超过750瓦，但不超过75千瓦)"]
[155,"L/",8504101000,"电子镇流器"]
[156,"L/",8504109000,"其他放电灯或放电管用镇流器"]
[157,"L",8504401300,"编号8471所列机器用的稳压电源"]
[158,"L/",8504401990,"其他稳压电源"]
[159,"M、L",8508110000,"电动的真空吸尘器(功率不超过1500瓦，且带有容积不超过20升的集尘袋或其他集尘容器)"]
[160,"M、L",8508190000,"其他电动的真空吸尘器"]
[161,"L",8509401000,"水果或蔬菜的榨汁器"]
[162,"L",8509409000,"食品研磨机，搅拌机"]
[163,"L",8509809000,"其他家用电动器具"]
[164,"L/",8512201000,"机动车辆用照明装置"]
[165,"L/",8512209000,"其他照明或视觉信号装置(包括机动车辆用视觉装置)"]
[166,"L/",8512301100,"机动车辆用喇叭,蜂鸣器"]
[167,"L/",8512301200,"机动车辆用防盗报警器"]
[168,"L",8515212001,"汽车生产线电阻焊接机器人","新增"]
[169,"L","8515212090","其它电阻焊接机器人","新增"]
[170,"L","8515219900","其他电阻焊接机器(全自动或半自动的)","新增"]
[171,"L",8515290000,"其他电阻焊接机器及装置"]
[172,"L","8515312000","电弧(包括等离子弧)焊接机器人","新增"]
[173,"L","8515319900","其他电弧(包括等离子弧)焊接机及装置(全自动或半自动","新增"]
[174,"L","8515390000","其他电弧焊接机器及装置(非全自动或半自动的)"]
[175,"L/","8515801001","汽车生产线激光焊接机器人","新增 "]
[176,"L/",8515809090,"其他焊接机器及装置","新增 "]
[177,"L/","8515900000","电气等焊接机器及装置零件"]
[178,"L","8516101000","储存式电热水器"]
[179,"L","8516102000","即热式电热水器"]
[180,"L","8516109000","其他电热水器"]
[181,"L/","8516292000","辐射式空间加热器"]
[182,"L/","8516293100","风扇式对流空间加热器"]
[183,"L/","8516293200","充液式对流空间加热器"]
[184,"L/","8516293900","其他对流式空间加热器"]
[185,"L/",8516299000,"电气空间加热器"]
[186,"M、L",8516310000,"电吹风机"]
[187,"M、L",8516320000,"其他电热理发器具"]
[188,"M、L",8516330000,"电热干手器"]
[189,"M、L",8516400000,"电熨斗"]
[190,"M、L",8516500000,"微波炉"]
[191,"L",8516601000,"电磁炉"]
[192,"L",8516603000,"电饭锅"]
[193,"M、L",8516605000,"电烤箱"]
[194,"M、L",8516609000,"其他电热炉(包括电热板、加热环、烧烤炉及烘烤器)"]
[195,"L",8516711000,"滴液式咖啡机"]
[196,"L",8516712000,"蒸馏渗滤式咖啡机"]
[197,"L",8516713000,"泵压式咖啡机"]
[198,"L",8516719000,"其他电热咖啡机和茶壶"]
[199,"M、L",8516721000,"家用自动面包机"]
[200,"M、L",8516722000,"片式烤面包机(多士炉)"]
[201,"M、L",8516729000,"其他电热烤面包器"]
[202,"L",8516791000,"电热饮水机"]
[203,"L",8516799000,"其他电热器具"]
[204,"M、L","8517110010","无绳加密电话机"]
[205,"M、L","8517110090","其他无绳电话机"]
[206,"M、L",8517121019,"其他GSM数字式手持无线电话机"]
[207,"M、L",8517121029,"其他CDMA数字式手持无线电话机"]
[208,"M、L",8517121090,"其他手持式无线电话机(包括车载式无线电话机)"]
[209,"L/","8517129000","其他用于蜂窝网络或其他无线网络的电话机"]
[210,"M、L","8517180010","其他加密电话机"]
[211,"M、L","8517180090","其他电话机"]
[212,"L/",8517621100,"局用电话交换机；长途电话交换机；电报交换机"]
[213,"L",8517621900,"其他数字式程控电话交换机"]
[214,"L/",8517622100,"光端机及脉冲编码调制设备（PCM）"]
[215,"L/",8517622200,"波分复用光传输设备"]
[216,"M、L","8517622910","光通讯加密路由器"]
[217,"M、L","8517622990","其他光通讯设备"]
[218,"L/",8517623100,"非光通信网络时钟同步设备"]
[219,"L/","8517623210","非光通讯以太网络交换机"]
[220,"L/","8517623290","其他非光通讯以太网络交换机"]
[221,"L",8517623300,"IP电话信号转换设备"]
[222,"L",8517623400,"调制解调器"]
[223,"L",8517623500,"集线器"]
[224,"L/","8517623610","非光通讯加密路由器"]
[225,"L/","8517623690","其他路由器"]
[226,"L/",8517623700,"有线网络接口卡"]
[227,"L/","8517623900","其他有线数字通信设备","新增"]
[228,"L/","8517629200","无线网络接口卡"]
[229,"L/","8517629300","无线接入固定台"]
[230,"L/","8517629900","其他接收、转换并发送或再生音像或其他数据用的设备"]
[231,"M、L",8517691090,"其他无线通信设备"]
[232,"L/","8517699000","其他有线通信设备"]
[233,"L",8518210000,"单喇叭音箱"]
[234,"L",8518220000,"多喇叭音箱"]
[235,"L",8518400090,"其他音频扩大器"]
[236,"L/","8518500000","电气扩音机组"]
[237,"M、L",8519200010,"以特定支付方式使其工作的激光唱机(用硬币、钞票、银行卡、代币或其他支付方式使其工作)"]
[238,"L/","8519200090","其他以特定支付方式使其工作的声音录制或重放设备"]
[239,"L/","8519500000","电话应答机"]
[240,"M、L",8519811100,"未装有声音录制装置的盒式磁带型声音重放装置（编辑节目用放声机除外)"]
[241,"M、L",8519811200,"装有声音重放装置的盒式磁带型录音机"]
[242,"M、L",8519811900,"其他使用磁性媒体的声音录制或重放设备"]
[243,"M、L",8519812100,"激光唱机,未装有声音录制装置"]
[244,"M、L",8519812910,"具有录音功能的激光唱机"]
[245,"M、L",8519812990,"其他使用光学媒体的声音录制或重放设备"]
[246,"M、L",8519813100,"装有声音重放装置的闪速存储器型声音录制设备"]
[247,"M、L",8519813900,"其他使用半导体媒体的声音录制或重放设备"]
[248,"L",8519891000,"不带录制装置的其他唱机,不论是否带有扬声器使用磁性、光学或半导体媒体的除外）"]
[249,"M、L",8519899000,"其他声音录制或重放设备(使用磁性、光学或半导体媒体的除外)"]
[250,"M、L",8521101900,"其他磁带型录像机（不论是否装有高频调谐放大器）"]
[251,"M、L",8521102000,"磁带放像机（不论是否装有高频调谐放大器）"]
[252,"M、L",8521901110,"具有录制功能的视频高密光盘（VCD）播放机"]
[253,"M、L",8521901190,"其他视频高密光盘（VCD）播放机"]
[254,"M、L",8521901210,"具有录制功能的数字化视频光盘（DVD）播放机"]
[255,"M、L",8521901290,"其他数字化视频光盘（DVD）播放机"]
[256,"M、L",8521901910,"具有录制功能的其他激光视盘播放机"]
[257,"M、L",8521901990,"其他激光视盘播放机"]
[258,"M、L",8521909090,"其他视频信号录制或重放设备(不论是否装有高频调谐放大器)"]
[259,"M、L",8527910000,"其他收录(放)音组合机"]
[260,"L/",8527920000,"带时钟的收音机"]
[261,"L",8527990000,"其他收音机"]
[262,"M、L",8528410000,"专用或主要用于税目84.71商品的阴极射线管监视器"]
[263,"M、L",8528491000,"其他彩色的阴极射线管监视器"]
[264,"M、L",8528499000,"其他单色的阴极射线管监视器"]
[265,"M、L",8528511000,"专用或主要用于税目84.71商品的液晶监视器"]
[266,"M、L",8528519000,"其他专用或主要用于税目84.71商品的监视器"]
[267,"M、L","8528591090","其他彩色的监视器"]
[268,"M、L",8528599000,"其他单色的监视器"]
[269,"L",8528610010,"专用或主要用于税目84.71商品的彩色投影机"]
[270,"L",8528610090,"其他专用或主要用于税目84.71商品的投影机"]
[271,"L",8528691000,"其他彩色的投影机"]
[272,"L",8528699000,"其他单色的投影机"]
[273,"L",8528711000,"彩色的卫星电视接收机(在设计上不带有视频显示器或屏幕的)"]
[274,"M、L",8528718000,"其他彩色的电视接收装置（在设计上不带有视频显示器或屏幕的）"]
[275,"M、L",8528721100,"其他彩色的模拟电视接收机"]
[276,"M、L",8528721200,"其他彩色的数字电视接收机,阴极射线显像管的"]
[277,"M、L",8528721900,"其他彩色的电视接收机,阴极射线显像管的"]
[278,"M、L",8528722100,"彩色的液晶显示器的模拟电视接收机"]
[279,"M、L",8528722200,"彩色的液晶显示器的数字电视接收机"]
[280,"M、L",8528722900,"其他彩色的液晶显示器的电视接收机"]
[281,"M、L",8528723100,"彩色的等离子显示器的模拟电视接收机"]
[282,"M、L",8528723200,"彩色的等离子显示器的数字电视接收机"]
[283,"M、L",8528723900,"其他彩色的等离子显示器的电视接收机"]
[284,"M、L",8528729100,"其他彩色的模拟电视接收机"]
[285,"M、L",8528729200,"其他彩色的数字电视接收机"]
[286,"M、L",8528729900,"其他彩色的电视接收机"]
[287,"L/","8529102000","收音机、电视机天线及其零件(包括收音机的组合机用的天线及零件）"]
[288,"L/",8529109090,"其他无线电设备天线及其零件(编号8525至8528所列其他 装置或设备的，包括天线反射器）"]
[289,"L/","8529901011","卫星电视接收用解码器"]
[290,"M、L",8531100000,"防盗或防火报警器及类似装置"]
[291,"L",8531901000,"防盗、防火及类似装置用零件"]
[292,"L",8535100000,"电路熔断器(电压＞1000伏)(用于电压超过1000伏的线路)"]
[293,"L",8535210000,"电压＜72.5千伏自动断路器(用于电压超过1000伏的线路)"]
[294,"L","8535309000","其他隔离开关及断续开关(用于电压超过1000伏的线路)\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"]
[295,"L/",8535900090,"其他＞1000伏电路开关等电气装置（用于电压超过1000V的线路开关、保护、连接用电气装置）"]
[296,"L",8536100000,"熔断器(电压不超过1000伏)(用于电压不超过1000伏的线路)"]
[297,"L",8536200000,"电压不超过1000伏自动断路器(用于电压不超过1000伏的线路)"]
[298,"L",8536300000,"电压≤1000伏其他电路保护装置(用于电压不超过1000伏的线路)"]
[299,"L","8536419000","36伏<电压≤60伏的继电器"]
[300,"L",8536490000,"电压大于60伏的继电器(用于电压不超过1000伏的线路)"]
[301,"L",8536500000,"电压≤1000伏的其他开关(用于电压不超过1000伏的线路)"]
[302,"L/",8536690000,"电压≤1000伏的插头及插座(用于电压不超过1000伏的线路)"]
[303,"L","8536901900","其他36伏<电压≤1000伏的接插件","新增拆分"]
[304,"L","8536909000","其他电压≤1000伏电路连接器等电气装置","新增拆分"]
[305,"L",8537109090,"其他电力控制或分配的装置(电压不超过1000伏的线路)"]
[306,"M、L",8540110000,"彩色阴极射线电视显像管(包括视频监视器用阴极射线管)"]
[307,"M、L",8540120000,"单色阴极射线电视显像管(包括视频监视器用阴极射线管)"]
[308,"L/","8540401000","点距<0.4mm彩色数据/图形显示管","新增"]
[309,"L/","8540402000","单色数据/图形显示管","新增"]
[310,"L/",8540609000,"其他阴极射线管"]
[311,"L/","8543709200","其他高,中频放大器"]
[312,"M、L","8544422100","80V<额定电压≤1000V有接头电缆","新增"]
[313,"M、L",8544492100,"1000伏≥额定电压＞80伏其他电缆"]
[314,"M、L","8544601200","35K伏≥额定电压＞1000伏电缆"]
[315,"L",8701200000,"半挂车用的公路牵引车"]
[316,"M、L",8701901190,"其他轮式拖拉机"]
[317,"M、L",8701909000,"其他牵引车(不包括编号8709的牵引车)"]
[318,"M、L",8702109100,"30座及以上大型客车(柴油型)(指装有柴油发动机的30座及以上的客运车)"]
[319,"M、L",8702109201,"20≤座≤23装有压燃式活塞内燃发动机的客车"]
[320,"M、L",8702109290,"24≤座≤29装有压燃式活塞内燃发动机的客车"]
[321,"M、L",8702109300,"10≤座≤19装有压燃式活塞内燃发动机的客车"]
[322,"M、L",8702901000,"30座及以上大型客车(其他型)(指装有其他发动机的30座及以上的客运车)"]
[323,"M、L",8702902001,"20≤座≤23装有非压燃式活塞内燃发动机的客车"]
[324,"M、L",8702902090,"24≤座≤29装有非压燃式活塞内燃发动机的客车"]
[325,"M、L",8702903000,"10≤座≤19装有非压燃式活塞内燃发动机的客车"]
[326,"M、L",8703213001,"排气量≤1升的装有点燃往复式活塞内燃发动机的小轿车"]
[327,"M、L","8703214001","排量≤1升的带点燃往复式活塞内燃发动机的越野车(4轮驱动)"]
[328,"M、L","8703215001","排量≤1升的带点燃往复式活塞内燃发动机的小客车(9座及以下)"]
[329,"M、L",8703219001,"排量≤1升的带点燃往复式活塞内燃发动机的其他车辆"]
[330,"M、L",8703223001,"1＜排量≤1.5升带点燃往复式活塞内燃发动机小轿车"]
[331,"M、L",8703224001,"1＜排量≤1.5升带点燃往复活塞内燃发动机四轮驱动越野车"]
[332,"M、L",8703225001,"1＜排量≤1.5升带点燃往复式活塞内燃发动机小客车(≤9座)"]
[333,"M、L",8703229001,"1＜排量≤1.5升带点燃往复式活塞内燃发动机其他车"]
[334,"M、L","8703234101","1.5＜排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车"]
[335,"M、L","8703234201","1.5＜排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车(4轮驱动)"]
[336,"M、L","8703234301","1.5＜排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机小客车(9座及以下的)"]
[337,"M、L","8703234901","1.5＜排量≤2升装点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆"]
[338,"M、L","8703235101","2＜排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车"]
[339,"M、L","8703235201","2＜排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车(4轮驱动)"]
[340,"M、L","8703235301","2＜排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机小客车(9座及以下的)"]
[341,"M、L","8703235901","2＜排量≤2.5升装点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆"]
[342,"L","8703236101","2.5＜排量≤3升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车"]
[343,"L","8703236201","2.5＜排量≤3升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车(4轮驱动)"]
[344,"L","8703236301","2.5＜排量≤3升装点燃往复式活塞内燃发动机旅行小客车(9座及以下的)"]
[345,"L","8703236901","2.5＜排量≤3升装点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆(不包括非4轮驱动越野车)"]
[346,"L","8703236902","2.5＜排量≤3升装点燃往复式活塞内燃发动机的非4轮驱动越野车"]
[347,"M、L","8703241101","3＜排量≤4升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车"]
[348,"M、L","8703241201","3＜排量≤4升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车(4轮驱动)"]
[349,"M、L","8703241301","3＜排量≤4升装点燃往复式活塞内燃发动机的小客车(9座及以下的)"]
[350,"M、L","8703241901","3＜排量≤4升装点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆(不包括非4轮驱动越野车)"]
[351,"M、L","8703241902","3＜排量≤4升装点燃往复式活塞内燃发动机的非4轮驱动越野车\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"]
[352,"M、L","8703242101","排气量＞4升装点燃往复式活塞内燃发动机小轿车"]
[353,"M、L","8703242201","排气量＞4升装点燃往复式活塞内燃发动机越野车(4轮驱动)"]
[354,"M、L","8703242301","排气量＞4升装点燃往复式活塞内燃发动机的小客车(9座及以下的)"]
[355,"M、L","8703242901","排量＞4升装点燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆(不包括非4轮驱动越野车)\u0000"]
[356,"M、L","8703242902","排量＞4升装点燃往复式活塞内燃发动机的非4轮驱动越野车"]
[357,"M、L","8703311101","排气量≤1升的装有压燃往复式活塞内燃发动机小轿车"]
[358,"M、L","8703311901","排量≤1升的装有压燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆"]
[359,"M、L","8703312101","1升<排气量≤1.5升装压燃往复式活塞内燃发动机小轿车"]
[360,"M、L","8703312201","1升<排气量≤1.5升装压燃式活塞内燃发动机越野车(4轮驱动)"]
[361,"M、L","8703312301","1升<排气量≤1.5升装压燃往复式活塞内燃发动机小客车(9座及以下的)"]
[362,"M、L","8703312901","1升<排量≤1.5升装压燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆"]
[363,"M、L","8703321101","1.5＜排量≤2升装压燃往复式活塞内燃发动机小轿车"]
[364,"M、L","8703321201","1.5＜排量≤2升装压燃往复式活塞内燃发动机越野车(4轮驱动)"]
[365,"M、L","8703321301","1.5＜排量≤2升装压燃往复式活塞内燃发动机小客车(9座及以下的)"]
[366,"M、L","8703321901","1.5＜排量≤2升装压燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆"]
[367,"M、L","8703322101","2＜排量≤2.5升装压燃往复式活塞内燃发动机小轿车"]
[368,"M、L","8703322201","2＜排量≤2.5升装压燃往复式活塞内燃发动机越野车(4轮驱动)"]
[369,"M、L","8703322301","2＜排量≤2.5升装压燃往复式活塞内燃发动机小客车(9座及以下的)"]
[370,"M、L","8703322901","2＜排量≤2.5升装压燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆"]
[371,"M、L","8703331101","2.5＜排量≤3升装压燃往复式活塞内燃发动机小轿车"]
[372,"M、L","8703331201","2.5＜排量≤3升装压燃往复式活塞内燃发动机越野车(4轮驱动)"]
[373,"M、L","8703331301","2.5＜排量≤3升装压燃往复式活塞内燃发动机小客车(9座及以下的)"]
[374,"M、L","8703331901","2.5＜排量≤3升装压燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆(不包括非4轮驱动越野车)"]
[375,"M、L","8703331902","2.5＜排量≤3升装压燃往复式活塞内燃发动机的非4轮驱动越野车"]
[376,"M、L","8703332101","3＜排量≤4升装压燃往复式活塞内燃发动机小轿车"]
[377,"M、L","8703332201","3＜排量≤4升装压燃往复式活塞内燃发动机越野车(4轮驱动)"]
[378,"M、L","8703332301","3＜排量≤4升装压燃往复式活塞内燃发动机小客车(9座及以下的)"]
[379,"M、L","8703332901","3＜排量≤4升装压燃往复式活塞内燃发动机的其他载人车辆(不包括非4轮驱动越野车)\u0000"]
[380,"M、L","8703332902","3＜排量≤4升装压燃往复式活塞内燃发动机的非4轮驱动越野车\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"]
[381,"M、L","8703336101","排量＞4升装压燃往复式活塞内燃发动机小轿车"]
[382,"M、L","8703336201","排量＞4升装压燃往复式活塞内燃发动机越野车(4轮驱动)"]
[383,"M、L","8703336301","排量＞4升装压燃往复式活塞内燃发动机小客车(9座及以下的)"]
[384,"M、L","8703336901","排量＞4升装压燃往复式活塞内燃发动机其他载人车辆(不包括非4轮驱动越野车)"]
[385,"M、L","8703336902","排量＞4升装压燃往复式活塞内燃发动机非4轮驱动越野车"]
[386,"M、L",8703900001,"其他型排气量≤1升的其他载人车辆"]
[387,"M、L",8703900002,"其他型1.5升＜排气量≤2升的其他载人车辆"]
[388,"M、L",8703900003,"其他型2升＜排气量≤2.5升的其他载人车辆"]
[389,"M、L",8703900004,"其他型2.5升＜排气量≤3升的其他载人车辆(不包括编号8703900014所述小轿车和越野车)\u0000"]
[390,"M、L",8703900005,"其他型3升＜排气量≤4升的其他载人车辆(不包括编号8703900015所述小轿车和越野车)\u0000"]
[391,"M、L",8703900006,"其他型排气量＞4升的其他载人车辆(不包括编号8703900016所述小轿车和越野车)"]
[392,"M、L",8703900007,"其他型1升<排气量≤1.5升的其他载人车辆\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"]
[393,"M、L",8703900010,"电动汽车和其他无法区分排气量的载人车辆\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"]
[394,"M、L","8703900014","其他型2.5升＜排气量≤3升的小轿车、越野车\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"]
[395,"M、L","8703900015","其他型3升＜排气量≤4升的小轿车、越野车\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"]
[396,"M、L","8703900016","其他型排气量＞4升的小轿车、越野车\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"]
[397,"M、L",8704210000,"柴油型其他小型货车(装有压燃式活塞内燃发动机,小型指车辆总重量≤5吨)"]
[398,"M、L",8704223000,"柴油型其他中型货车(装有压燃式活塞内燃发动机,中型指5＜车辆总重量＜14吨)"]
[399,"M、L",8704224000,"柴油型其他重型货车(装有压燃式活塞内燃发动机,重型指14≤车辆总重≤20吨)"]
[400,"M、L",8704230001,"固井水泥车、压裂车、混砂车底盘(车辆总重量＞35吨,装"]
[401,"M、L",8704230002,"起重≥55吨汽车起重机用底盘(装有压燃式活塞内燃发动"]
[402,"M、L",8704230003,"功率≥390马力的装有驾驶室的混凝土泵车用底盘(四轴及以上)"]
[403,"M、L",8704230090,"柴油型的其他超重型货车(装有压燃式活塞内燃发动机,超重型指车辆总重量＞20吨)"]
[404,"M、L",8704310000,"汽油型≤5吨的其他货车(装有点燃式活塞内燃发动机,车辆总重量不超过5吨)"]
[405,"M、L",8704323000,"５吨＜汽油型≤８吨的其他货车(装有点燃式活塞内燃发动机,车辆总重量超8吨)"]
[406,"M、L",8704324000,"汽油型＞8吨的其他货车(装有点燃式活塞内燃发动机,车辆总重量超过5吨)"]
[407,"M、L",8704900000,"装有其他发动机的货车"]
[408,"L",8705102100,"起重重量≤50吨全路面起重车"]
[409,"L",8705102200,"50<起重量≤100吨全路面起重车"]
[410,"L",8705102300,"起重量>100吨全路面起重车"]
[411,"L",8705109100,"起重重量≤50吨其他机动起重车"]
[412,"L",8705109200,"50<起重重量≤100吨其他起重车"]
[413,"L",8705109300,"起重重量>100吨其他机动起重车"]
[414,"L",8705200000,"机动钻探车"]
[415,"M、L",8705301000,"装有云梯的机动救火车"]
[416,"M、L",8705309000,"其他机动救火车"]
[417,"M、L","8705400000","机动混凝土搅拌车"]
[418,"M、L",8705901000,"无线电通信车"]
[419,"L",8705902000,"机动放射线检查车"]
[420,"L",8705903000,"机动环境监测车"]
[421,"L",8705904000,"机动医疗车"]
[422,"L",8705905900,"其他机动电源车(频率为400赫兹航空电源车除外)"]
[423,"M、L",8705907000,"道路(包括跑道)扫雪车"]
[424,"M、L",8705908000,"石油测井车，压裂车，混沙车"]
[425,"M、L","8705909100","混凝土泵车"]
[426,"M、L","8705909990","其他特殊用途的机动车辆(主要用于载人或运货的车辆除"]
[427,"L",8706002100,"车辆总重量≥14吨的货车底盘(装有发动机的)"]
[428,"L",8706002200,"车辆总重量＜14吨的货车底盘(装有发动机的)"]
[429,"L",8706004000,"汽车起重机底盘(装有发动机的)"]
[430,"L",8706009000,"其他机动车辆底盘(装有发动机的,编号87018703和8705所列车辆用)"]
[431,"L",8708210000,"座椅安全带(编号8701至8705的车辆用) "]
[432,"L/","8708294100","汽车电动天窗"]
[433,"L/","8708294200","汽车手动天窗"]
[434,"L/",8708299000,"车身的未列名零部件(包括驾驶室)"]
[435,"L/",8708309100,"牵引车、拖拉机用制动器及其零件(包括助力制动器及其零件)"]
[436,"L/",8708309200,"大型客车用制动器及其零件(包括助力制动器及其零件)"]
[437,"L/",8708309400,"柴、汽油轻型货车用制动器及零件(指编号8704--2100,2230、3100、3230所列≤14t车辆用)"]
[438,"L/",8708309500,"柴、汽油型重型货车用制动器及其零件(指编号87042240,87042300及87043240所列车辆用)"]
[439,"L/",8708309600,"特种车用制动器及其零件(指编号8705所列车辆用,包括助力制动器)"]
[440,"L/","8708309990","其他机动车辆用制动器及其零件(包括助力制动器)"]
[441,"L/","8708995900","总重≥14吨柴油货车用其他零部件(指87042240,2300,3240）"]
[442,"M、L",8711100010,"微马力摩托车及脚踏两用车(装有往复式活塞发动机,微马力指排气量≤50cc)"]
[443,"M、L",8711100090,"微马力摩托车及脚踏两用车(装有往复式活塞发动机,微马力指排气量≤50cc)"]
[444,"M、L",8711201000,"50cc<汽缸容量≤100cc摩托车（装有往复式活塞发动机，含脚踏两用车）"]
[445,"M、L",8711202000,"100cc<汽缸容量≤125cc摩托车（装有往复式活塞发动机，含脚踏两用车）"]
[446,"M、L",8711203000,"125cc<汽缸容量≤150cc摩托车（装有往复式活塞发动机，含脚踏两用车）"]
[447,"M、L",8711204000,"150cc<汽缸容量≤200cc摩托车（装有往复式活塞发动机，含脚踏两用车）"]
[448,"M、L",8711205000,"200cc<汽缸容量≤250cc摩托车（装有往复式活塞发动机，含脚踏两用车）"]
[449,"M、L",8711301000,"250cc＜汽缸容量≤400cc摩托车(装有往复式活塞发动机,含脚踏两用车)"]
[450,"M、L",8711302000,"400cc＜汽缸容量≤500cc摩托车(装有往复式活塞发动机,含脚踏两用车)"]
[451,"M、L",8711400000,"汽油型大马力摩托车及脚踏两用车(装有往复式活塞发动机,大马力指500cc<排气量≤800cc)"]
[452,"M、L",8711500000,"汽油型超大马力摩托车及类似车(装有往复式活塞发动机,超大马力指排气量＞800cc)"]
[453,"M、L",8711901090,"电动摩托车"]
[454,"M、L",8711909001,"排汽量≤250毫升摩拖车及脚踏两用车(6AB)"]
[455,"M、L",8711909002,"排汽量＞250毫升摩托车及脚踏两用车(6AB)"]
[456,"M、L",8711909009,"其他无法区分排汽量的摩托车及脚踏两用车"]
[457,"M、L","8711909090","装有其他辅助发动机的脚踏车及边车"]
[458,"L/",8712008110,"12－16英寸的未列名自行车"]
[459,"L/",8712008190,"11英寸及以下的未列名自行车"]
[460,"L/",8712008900,"其他自行车"]
[461,"L/",8712009000,"其他非机动脚踏车"]
[462,"L",8715000000,"婴孩车及其零件"]
[463,"L/","8716100000","供居住或野营用厢式挂车及半挂车"]
[464,"L",8716311000,"油罐挂车及半挂车"]
[465,"L",8716319000,"其他罐式挂车及半挂车"]
[466,"L",8716391000,"货柜挂车及半挂车"]
[467,"L",8716399000,"其他货运挂车及半挂车"]
[468,"L",8716400000,"其他未列名挂车及半挂车"]
[469,"L/","9020000000","其他呼吸器具及防毒面具","新增"]
[470,"L/","9106900000","其他时间记录器及其他类似装置"]
[471,"L/",9207100000,"通过电产生或扩大声音的键盘乐器(手风琴除外)"]
[472,"L/",9401201000,"机动车辆座具"]
[473,"L/",9401209000,"其他机动车座具"]
[474,"L/","9401901900","机动车辆用其他坐具零件"]
[475,"L/",9405100000,"枝形吊灯(包括天花板或墙壁上的照明装置,但露天或街道上的除外)"]
[476,"L/","9405200010","含濒危物种成分的电气台灯、床头灯、落地灯","新增拆分"]
[477,"L/","9405200090","其他电气台灯、床头灯、落地灯","新增拆分"]
[478,"L",9405409000,"其他电灯及照明装置"]
[479,"L/",9503001000,"三轮车、踏板车、踏板汽车和类似的带轮玩具；玩偶车"]
[480,"M、L",9503002100,"动物玩偶，不论是否着装"]
[481,"M、L",9503002900,"其他玩偶,不论是否着装"]
[482,"M、L",9503003100,"缩小(按比例缩小)的电动火车模型"]
[483,"M、L","9503003900","其他缩小(按比例缩小)的全套模型组件(不论是否活动)"]
[484,"M、L",9503004000,"其他建筑套件及建筑玩具"]
[485,"M、L",9503005000,"玩具乐器"]
[486,"M、L",9503006000,"智力玩具"]
[487,"M、L",9503008100,"组装成套或全套的其他玩具"]
[488,"M、L",9503008200,"其他带动力装置的玩具及模型"]
[489,"M、L",9503008900,"其他未列明玩具"]
[490,"M、L",9503009000,"玩具、模型零件"]
[491,"L/","9504501900","视频游戏控制器及设备","新增"]
[492,"L/","9504509900","其他视频游戏控制器及设备","新增"]
[493,"L/",9504901000,"其他电子游戏机"]
[" 备注：1.本目录供参考，以质检总局和国家认监委的目录为准。"]
["       2.进口商品检验监管条件：M为进口商品检验；L为民用商品入境验证；列入表内而监管条件为L/的，在企业办理入境报关前，实施入境验证。"]
["      3.各类产品具体的CCC认证适用范围，请参照国家认监委2012年第30号公告。"]
["      4.需实施CCC口岸验证的HS编码为493个，其中具有M、L类监管条件的为251个，单L监管条件的为242个HS编码，需增加入境货物通关单监管条件的HS编码为146个。"]